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 智慧物流作业方案设计与实施

赛项规程

    一、竞赛项目名称

智慧物流作业方案设计与实施

 二、竞赛目的

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把职业教育摆在教育改革创新和经济社会发展中更加突出的位置，贯彻国务 院《国家职业教育改革实施方案》，切实推进“学历证书+若干职业 技能等级证书”制度试点工作，为国家和社会培养更多复合型技术技 能人才。物流业在“工业 4.0”和《中国制造 2025》的新时代背景下 扮演着越来越重要的角色。中国物流业的新时代，将由智能物流引领 开启，物流业借助互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术手段，正发生翻天覆地的变化。赛项以物流职业技能为背景，通过竞赛检验物流人才培养质量，创新物流人才培养模式，引领和促进高职院校物流类专业教学改革，激发和调动行业企业关注和参与物流类专业教学改革，提升培养专业人才的市场匹配度，培养学生职业技能和工匠精神，展示参赛选手在组织管理、专业团队协作、现场问题的分析与处理、工作效率、质量与成本控制、安全及文明生产等方面的安全素养。

 三、参赛资格 

高校符合年龄要求的在校高职学生均有权报名参加比赛；以团队为单位参赛，正式比赛队员4名、1-2名指导教师（含领队），一经报名，不得修改。每个参赛院校可派3支队伍参加。

    四、竞赛方式和内容

（一）竞赛方式

1.比赛以团队方式进行，每支参赛队由4名选手组成，须为同校在籍学生, 其中主管1名（对方案的设计、修订与否等负主要责任）,性别和年级不限，可配2名指导教师（专兼职教师均可）。

2.赛事持续进行2天。竞赛由物流作业方案设计模块、物流作业方案实施模块、物流管理 1+X 职业能力测评模块、仓库布局设计及仿真设备搭建四部分组成。安排在不同的时间、不同的竞赛区域进行。首先进行制定储配方案赛段竞赛，然后进行物流职业能力测评，最后实施储配方案赛段的竞赛。

	序号
	赛段
	竞赛时长
	备注

	1
	物流作业方案设计
	210分钟
	

	2
	物流管理1+X职业能力测评
	30分钟
	方案设计之后进行，与方案设计同一地点

	3
	物流作业方案实施
	60分钟
	

	4
	仓库布局设计及仿真设备搭建
	180分钟
	与方案实施交叉进行


3.比赛期间，允许参赛队员在规定时间内按照规则，接受指导教师指导。

4.赛后点评

赛项比赛全部结束后，由专家对赛项相关产业的发展进行介绍并对赛项的技术要点、选手表现、比赛过程等进行点评。

（二）竞赛内容

1.物流作业方案设计与实施

物流作业方案设计和物流作业方案实施两个模块的内容，存在逻辑关系，设计的数据与实施的设施设备、工具、操作系统相互嵌套。参赛队通过方案实施环节可对设计方案进行自我验证和自我调整。

选手分工并做好工作准备；根据所获取的储存，配货的场地、货物、货架、托盘、各种包装箱、叉车、月台、客户基本信息、客户需求、配送车辆、工时资料、各种租赁、货位占用费、安全要求等相关信息，进行分析处理；进行货位优化及制定货物入库方案；编制拣选作业计划，进行订单处理及生成拣选单；配装配载方案；编制可实施的储配作业计划；预测出实施方案可能出现的问题和应对方案。

2.物流管理1+X职业能力测评

物流管理 1+X 职业能力测评模块，测评题目重点考核选手对物流 行业新技术、新工艺、新规范、新要求的理解和掌握，让选手在典型 职场情境中体验、内化职场核心技能与素养，全面考核选手的职业素 养和能力。

3.仓库布局设计及仿真设备搭建

仓库布局设计及仿真设备搭建模块，考察选手的物流仓库布局设计及仿真设备搭建与搭建所需要的专业知识、标准规范，团队合作，精益管理，服务质量，安全意识、工匠精神、作业现场的应变能力和问题的处置能力。

（三）竞赛成果文件

1.制定物流作业方案实施赛段：各参赛队制定物流作业方案方案赛段递交的成果为电子文件和纸质文件，并以打印的纸质文件为准，由赛场统一提供提取数据的工具。

2.物流管理1+X职业能力测评：测评系统自动计分。

3.物流作业方案实施赛段：裁判记录和填写的各参赛队实施物流作业方案过程的成本核算表。 

4. 仓库布局设计及仿真设备搭建：各参赛队制定仓库布局设计及仿真设备搭建方案，递交的成果为电子文件和纸质文件，并以打印的纸质文件为准，由赛场统一提供提取数据的工具。  

（四）项目指标体系
	— 级

指标
	二 级

指标
	三级指标
	三级指标说明

	智慧物 流作业方 案设计
	工作准备
	1.封面
	题目：智慧物流作业方案设计与实施参赛队名称：本队抽签序号，如为 01

选手：胸牌号码如 01A、01B、01C、01D

	
	
	2.队员分工
	智慧物流作业方案实施时的分工 01A 为

主管（队长）

	
	采购方案
	*3.编制采购计划
	明确需求，确定采购方法，编制采购计划

	
	运输作 业方案
	*4.运输调度
	根据所编制的采购计划，选择合适的运输方式，确定合适的运输工具类型、吨位、线路及相关指标

	
	入库作 业方案
	5.物动量ABC 分类表
	能够体现出分类过程和分类结果

	
	
	6.收货检验
	编制收货检验单

	
	
	7.编制托盘条码
	编制托盘条码。码制：CODE39、8 位、无
校验码

	
	
	8. 上架存储货位图绘制
	以托盘式货架的排为单位，将货位存储

情况反映在存储示意图上，在相应货位上标注货物名称和数量

	
	在库作 业方案
	9.补货作业计划
	制定补货策略

	
	出 库

作 业

方案
	10.订单有效性分析
	参赛队收到客户订单后，应对订单的有效性进行判断，对确定的无效订单予以锁定，陈述理由，主管签字并标注日期

	
	
	11.客户优先权分

析
	当多个客户针对某一货物的要货量大于
该货物库存量时，应对客户进行优先等级划分以确定各自的分配量，并阐明理由

	
	
	12.库存分配计划表
	依据客户订单和划分后的客户优先等级顺序制定库存分配计划表，将相关库存依次在不同的客户间进行分配并显示库存余额，对于缺货订单进行处理

	
	
	13.拣选作业计划
	根据客户订单，设计拣选单，必有项目齐全，拣选作业流畅，应能减少拣选次数、优化拣选路径、缩短拣选时间，注重效率

	
	
	14.月台分配示意

图
	将月台在客户间进行分配，便于月台集

货，并编制月台点检单

	
	配送作业计划
	*15. 配送时效分析
	根据客户与配送中心的距离、备货时间、
配送运输行程速度预测配送准时率

	
	
	16.配送车辆调度与路线优化
	根据所给数据利用节约法，完成车辆调

度方案和路线优化设计

	
	
	17.配装配载方案
	根据配送线路优化结果，绘制配送车辆积载图，以体现配送的先后顺序（按客户绘制，不显示货物品种）

	
	
	18.送达服务
	编制配送排序第一位客户的送货单

	
	编制计划
	19.作业进度计划
	按照时间先后顺序将每位参赛队员在方案执行过程中的工作内容编制成作业进度计划（甘特图），包括设备租赁情况及可能出现问题的预案

	
	
	20.预算表
	包括作业过程可能发生的各种费用项目及相应的预算金额，以便与实际发生的

费用比较，满足预算编制信息的内容

	智慧物流作业方案实施
	执 行入 库

作 业方案
	1.验货
	依据入库任务单对入库货物进行收货检验

	
	
	2.启动WMS
	完成货物信息录入

	
	
	3.入库作业
	完成货物入库操作并指挥叉车工上架作业

	
	执行盘 点 作业
	※4.盘点作业
	对指定库区实施盘点作业并打印报表

	
	执行补货作业
	※5.补货作业
	依据补货作业计划实施补货作业

	
	执行出 库 作 业
方案
	6.出库作业
	完成各客户所要货物的出库、出库复核、
理货至月台、月台点检、理货

	
	
	7.货物配装
	选择合适的车型（微缩模拟）完成货物

的配装（车型不同成本不同）

	
	送 达

服务
	8.送货交割
	与配送排序第一位的收货方完成货物卸

货和检验，并完成单据签收

	说明
	1. 表中带*号三级指标项在实施过程中不执行；
2. 表中带※号三级指标项在系统操作中不执行；
3. 可参考物流管理专业资源库中相关资料。


五、竞赛规则

1.竞赛分批依次进行。各参赛代表队派指定人员按照大赛组委会提供的抽签顺序依次抽签，按照所抽签号对照定位表进行竞赛。

2.参赛选手可通过数据库和现场自行测量等渠道获取所需信息。

3.各队参赛选手分工选出1人为主管，其余3人为理货员/配送员（保管员）。主管对方案的设计、修订、客户优先等级、外包与否等负主要责任，并安排其余3人工作。

4. 根据储存与配送作业需求，编制出入库存储计划、设计制作拣选单、编制拣选作业计划、制定路线优化计划和配装配载方案，并进行成本核算和时间安排。成本核算精确到分，时间安排精确到秒，结果保留整数。

5.参赛选手要预测出实施方案时可能出现的问题并做出应对方案。

6.各参赛队在物流储存与配送作业优化方案设计阶段所完成的方案及所有相关纸质资料均由参赛选手自行密封（一式四份），交竞赛裁判组保存，禁止在竞赛成果上做任何与竞赛无关的记号。电子文件由竞赛裁判组裁判提取。在实施储存与配送作业设计方案执行阶段，由裁判交还参赛队一份，并由参赛选手自行开启。 

7.各参赛队在完成物流储存与配送作业优化方案设计阶段后，团队4人参加物流1+x职业技能测评，取平均分。
8.执行方案时，各参赛队选手应严格按照计划执行，不得擅自修改计划，修改计划应由主管提出并实施。方案修改时，4名选手应停止作业，工作时间连续计算。

9.主管修改方案后，实施方案仍有困难，可由主管提出外包，外包给本队指导教师继续修改至可行。方案修改时，4名选手停止作业，工作时间连续计算。

10.若外包后，方案实施仍有困难，无法正常作业，由主管提出申请退出比赛，经裁判长同意后终止比赛，按预定的比例增加成本。

11.竞赛中出现不文明和不安全的现象、操作不规范、出现质量问题、分工协作不合理等现象，均按比例增加成本和费用。

12.参赛队若在规定的竞赛时间内未完成比赛，按未完成比例增加成本和费用。

13.评价规则：以赛项完成程度、操作规范程度、资源占用与耗费量、团队合作优劣、服务质量好坏、安全意识强弱、成本控制总量等要素为评价依据，计算综合成本作为参赛队最终评价标准。

 六、评分方法及奖项设定

1.评分方法

只计团体竞赛成绩，不计参赛选手个人成绩。竞赛成绩分三部分计算，满分100分。其中：

1.制定物流作业方案设计部分占30%；

2.物流职业能力测评部分占10%；

3.实施物流作业方案部分占45%；

4.仓库布局设计及仿真设备搭建占15%。
制定物流作业方案设计和仓库布局设计及仿真设备搭建部分由裁判计分，以分数的形式给出；物流职业能力测评部分由计算机计分，以分数的形式给出；实施物流作业方案部分以执行过程成本与费用核算为依据，以成本与费用作为评定标准，在核定成绩时，成本折合成分数。按分数从高到低排列参赛队的名次，当分数相同时，作业时间短的名次在前；若分数仍相同时，再以实施物流作业方案成本低的名次在前。

2.奖项设定

按教育厅相关文件设置。

  七、申诉与仲裁

（一）申诉

1.参赛队对不符合竞赛规定的设备、工具、软件，有失公正的评判、奖励，以及对工作人员的违规行为等可提出申诉。 

2.申诉应在竞赛结束后2小时内提出，超过时效将不予受理。申诉时，应按照规定的程序由参赛队领队向相应赛项仲裁工作组递交书面申诉报告。报告应对申诉事件的现象、发生的时间、涉及到的人员、申诉依据与理由等进行充分、实事求是的叙述。事实依据不充分、仅凭主观臆断的申诉不予受理。申诉报告须有申诉的参赛选手、领队签名。

3.赛项仲裁工作组收到申诉报告后，应根据申诉事由进行审查，6小时内书面通知申诉方，告知申诉处理结果。如受理申诉，要通知申诉方举办听证会的时间和地点；如不受理申诉，要说明理由。

4.申诉人不得无故拒不接受处理结果，不允许采取过激行为刁难、攻击工作人员，否则视为放弃申诉。申诉人不满意赛项仲裁工作组的处理结果的，可向大赛赛区仲裁委员会提出复议申请。

（二）仲裁

大赛采用两级仲裁机制。赛项设仲裁工作组，赛区设仲裁委员会。赛项仲裁工作组接受由代表队领队提出的对裁判结果的申诉。大赛执委会办公室选派人员参加赛区仲裁委员会工作。赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

智慧物流作业方案设计与实施

赛项技术规范

一、竞赛环境

1.方案设计环节环境

每队在方案设计环节上均为独立空间，有独立使用的计算机设施，保证了各队在方案设计时的独立性，不受外界干扰。

2.实操环节环境

竞赛现场148 m2，1组完全相同的设施，满足1队进行比赛。竞赛场地采光、通风良好。

3.使用的设施设备，规格、型号，新旧程度一致，保证竞赛的公平。

二、竞赛技术平台

提供满足比赛流程和比赛要求的技术平台和设施设备，清单如下： 

	序号
	设备
名称
	规　格
	数量

	比赛项目使用器材大部分以原有器材为基础，个别设备根据国赛要求更新。

	1
	基站
	型号：DWL-3200AP

工业级设备，传输协议 TCP/IP；

端口类型：RJ-45 

网络标准：802.11g、802.11b

数据传输率：108、54、48、36、24、18、12、11、9、6、5.5、2、1Mbps

有效工作距离：室内100米、室外500米(环境的因素会影响无线传输的距离)纠错

频率范围：2.4GHz-2.4835GHz

灵敏度：54Mbps-72dBm、48Mbps-72dBm、36Mbps-73dBm、24Mbps-77dBm、18Mbps-80dBm、12Mbps-80dBm、9Mbps-84dBm、6Mbps-87dBm、2Mbps-89dBm、1Mbps-92dBm

调制方式：802.11b 11M DSSS:DBPSK、DQPSK、CCK,802.11g 54M OFDM:BPSK、QPSK、16QAM、64QAM

天线：外置增益 5dBi×2

网络接口：1个自适应LAN10/100M

状态指示灯：Power 绿色、LAN 绿色、802.11b/g 绿色

工作电压：48VDC

安全性能：64/128/152位WEP及WPA、WPA2最新无线安全标准:认证：FCC class B、CE

产品尺寸：277.7*155*45mm

其它技术参数：支持无线接入点、点对点、点对多点功能
	1台

	2
	条码打印机
	Datamax-4206

打印方式:热转印（可选热敏方式）

分辨率:203dpi /英寸（8点/毫米）  可选300dpi/英寸（12点/毫米）

标签类型:成卷或折叠材料，磨切或连续的标签纸，穿孔及连续的吊牌/票证等

介质厚度范围:0.0635 mm -0.254mm

介质感应:固定式或移动式可调节传感器，能够检测到标签之是的间隙、衬面黑条以及切口或孔

介质宽度范围:19.0 mm -111.76mm 

回倒装置:与切刀配套使用

色带宽度范围：25 mm-109 mm，碳带芯（13 mm-25 mm）

条码类型:一维：Code 39码，交叉25码，128码，库德巴码，LOGMARS，UPC-A，UPC-E，UPC2（5位附加码），EAN-8，EAN-13，93码，HIBC，Plessey，Postnet、UCC.ENA128,MicroPDF，Telepan , TLC39

二维：UPS MaxiCode，PDF417，DataMatrix，QR Code，FIM，Aztec code

常驻字体:2mm- 6mm十种字体，包括OCR-A、OCR-B

字符集:改进型IBM Code Page850，包括英文字符，大部分欧洲文字（可选汉字库）

字体放大、旋转
所有字体都能在水平、垂直方向放大24倍，文字、图像可旋转0°、90°、180°、270°

图像格式:.PCX、.BMP、.IMG格式

图像反白/镜像:任何字体或图形都可以普通或反白方式打印内存:闪存64MB/16MB DRAM

接口:USB，RS232

电源:自动量程的电源转换器

外壳:Pantone 暖灰色

工作温度:4°C-35°C

尺寸:203.5cm（宽）×187cm（高）×282cm（深）重量:2.4kg
	1台

	3
	标签耗材
	NS21

优质纸材标签打印纸等(满足大赛使用要求)标准为100×50 mm或90×55 mm
	1批

	4
	标准托盘
	NS32

川字型托盘，尺寸L1200×W1000×H160（mm），承重能力在500KG以上
	若干

	5
	货架
	NS56

参考国赛标准：货架材质及承重以工业级重型货架为参考依据横梁式货架，3层货位
	1组

	6
	电动堆高车

（或叉车）
	额定载荷 1000KG，起升高度 3000mm，货叉长度 1000mm，货叉宽度 310-670mm
	1台

	7
	地牛
	额定负载2.5吨，最大高度200mm
	2台

	8
	智能拣选穿戴设备
	智能手套 2 个

可以读取一维/二维条码和RFID 电子标签，可以将数据进行预处理并上传

到智能手表等移动显示终端；

连接距离：10m；支持 MicroUSB 标准接口；

扫描性能：支持1D、2D 码制识别；读取角度：水平36°垂直23°；

条码灵敏度：倾斜±55°偏转±55°旋转360°；

电池性能：锂电池容量：400mAh；平均使用时间≥ 12 小时。

智能手表 2 个

支持 Android 4.3 操作系统，1GHz 双核、4GB Flash ROM，512MB RAM； 2.2'

TFT 显示屏；

含有 F1-F6 自定义功能键；独立充电座，电池容量1300mAh；

1. 工作时长：约15h，IP54 防护等级；工作温度 -10℃~+50℃。
	1把

	9
	播种式电子标签
	瑞意博RY26-1350电子标签产安装在货架储位上，通过软件控制，用信号灯、蜂鸣器提示，由数码显示拣货货位及数量，引导拣货人员准确、快速、轻松完成拣货工作。参数如下：9个5位电子标签。控制模块 1套；输入电压/ 电流：AC220V / 2A；输出电压/ 电流：DC12V / 5A（供电子标标签）；通讯方式：RJ45，TCP/IP网络方式；电子标签可发出光、声音指示信号；配合流利货架使用。

该标签须与全国物流技能大赛平台、大赛RF手持终端进行无缝链接，可完成播种式拣货，盘点、补货等操作流程操作。
	1套

	10
	摘取式电子标签
	瑞意博RY26-1360电子标签产安装在货架储位上，通过软件控制，用信号灯、蜂鸣器提示，由数码显示拣货货位及数量，引导拣货人员准确、快速、轻松完成拣货工作。参数如下：9个5位电子标签。控制模块 1套；输入电压/ 电流：AC220V / 2A；输出电压/ 电流：DC12V / 5A（供电子标标签）；通讯方式：RJ45，TCP/IP网络方式；电子标签可发出光、声音指示信号；配合流利货架使用。

该标签须与全国物流技能大赛平台、大赛RF手持终端进行无缝链接，可完成摘取式拣货，盘点、补货等操作流程操作。（其中一套完成BtoC的拣货与补货方式与流利货架、中型货架配套使用。）
	1套

	11
	流利货架
	NS58尺寸约：L1500×W700×H1800(mm)，钢构，组合式托盘平面货架，共三层，每层货架上安装有3排流利链，每层9根左右铝合金流利条，完成物料的自由滑出，与电子标签辅助拣货系统配套使用；每个货架负荷不小于500Kg。配合播种式与摘取式电子标签使用。（其中一组完成BtoC的电子标签配套使用）
	2组

	12
	简易配送车
	NS80主要用于装车配送货物的模拟。材质：冷轧钢压制，承载好；规格多样；护拦可以取下，方便货物的存取。静电喷涂处理，美观耐用。脚轮:聚安脂脚轮，规格大小可以按要求使用。承重:500KG。参考尺寸：1600*1200*1200mm。
	1辆

	13
	智慧物流方案设计与实施平台V1.0
	1.云方案设计软件

方案设计后通过上传工具至智慧物流方案设计与实施平台，并可同步生成

PDF 文档，便于评分电子化评阅。

2.智慧仓储作业软件

系统管理:对用户及用户组及客户信息的管理。

基础资料：对仓库、仓位、托盘、物料信息的初始化；完成一级库、二级

库、三级库的建设。

订单管理：录入入库计划、客户订单、订单处理和补货计划。

入库管理：通过智能穿戴完成入库作业、组托上架、入库完成及入库单打

印等作业。

出库管理：通过智能穿戴和AR 眼镜终端及自动输送系统完成拣货计划、

拣货、货到人系统出库、立体仓库拣货、电子播种墙、拣货单打印、出库

完成等出库作业。

库存管理：库存查询、可视化库存、库存优化设置、库存监控。

3.智慧配送优化软件

主要功能包括3D 地图装置、配送计划、订车作业、车辆配载、线路选择、

线路优化、障碍设置、RF 配送签收、配送费用计算等。


	1套

	14
	电子标签智能拣货台车
	RY26-PC0390

功能说明：能够完成物流技能大赛中对电子标签拣货的不同过程的要求和应用，具体如下：

1.拣料小车整体采用不锈钢管结构；

2.采用802.11b/g无线WiFi模式；

3.充电、剩余电量的直观显示；

4.工业级触控平板电脑，IP65等级，硬件接口丰富；

5.小车系统易于集成、预留数据通信扩展接口；

6.标配18Ah大容量电池，充电一次可不间断工作24小时；

7.播种式：按订单播种物料

8.摘果式：打包拣料自动分料

详细参数：

1. 接口软件：触摸屏操作软件与仓储大赛管理软件对接，实现在电子标签车拣货过程的数据传输与拣货确认操作等多种互动操作功能。

2. 整车尺寸约：142cm（L）×58.5cm(W) ×118cm(H)

3. 电子标签：9个5位数码7段式单色显示

电压/电流：DC12V/80mA(Avg.)

尺寸约148mm（L）×46mm(W)×25mm(H)         

4. 平板电脑：大屏幕工业触控LCD一体化电脑WindowsXP/WindowsCE系统

电压DC12V～24V 

操作温度-10～＋60℃

通讯接口：USB、网口、串口等

5. 铅酸电池：外形尺寸约 15.5cm（L）×8cm（W）×5.8cm（H）充电电压 AC220V 50Hz；输出电压 DC 14.4V

最高输出电流 6A；输出线长40cm 线粗0.75平方

6. 必须与智慧物流方案设计与实施平台实现无缝对接。
	1台

	15
	电子播种墙
	电子播种 1 台

1. 基础尺寸约L1500×W600×H2000MM，4×3=12 个播种位；

2. 光栅参数:光束数 10 束，光电间距 20mm，检测高度 220mm，检测距离

0-3 米；

3. 工作电压 DC12V，消耗功率 5W，输出方式 NPN，相应时间≤10ms；

4. 外形材质铝合金，光幕形式对射型；

5. 工作温度 -15℃--65℃，储存温度 -25℃--75℃；

6. 防护等级 IP65，截面尺寸 18×35mm； 1*12 个；

7. 电子标签参数：全密封外壳，灰色黑色外壳可选24 个5 位数码7 段式

两色显示；电压／电流：DC12V／120mA，158mm(L) x 46mm(W) x 16mm(H)；

8. 读码器：二维读码，可读一维二维，串口连接；

9. 控制器：CAN-串口转接板1 个；MC9S08DZ60 中央处理器，60KB Flash

存储器，4KB 的RAM，一路CAN 总线接口，1 路RS232 串口，电压:DC12V，

电流：80mA。

直接式热敏打印机 1 台

看板 2 个

存储容量：16GB；操作系统:Android 5.0 以上；

屏幕尺寸:9.0 寸以上；屏幕分辨率1920x1200

理货台 2 套

理货台基础尺寸约 L1500×W300×H750；防腐蚀、防污染、防耐磨、防火

环保台面，钢结构带防滑脚垫，可承重150KG。
	1台


智慧物流作业方案设计与实施

赛项须知

一、参赛队须知

1.参赛队员应自觉遵守赛场纪律，服从裁判、听从指挥、文明竞赛；持证进入赛场，禁止将通讯工具、自编电子或文字资料带入赛场。
2.参赛队在进入现场之前需完成分工。

3.比赛过程中，参赛选手须严格遵守操作过程和相关准则，保证设备及人身安全，并接受裁判员的监督和警示；若因设备故障导致选手中断或终止比赛，由大赛裁判长视具体情况做出裁决。

4.在比赛过程中，参赛选手由于操作失误导致设备不能正常工作，或造成安全事故不能进行比赛的，将被终止比赛。 

5.在比赛过程中，各参赛选手限定在自己的工作区域和岗位完成比赛任务。 

6.若参赛队欲提前结束比赛，应向裁判员举手示意，比赛终止时间由裁判员记录，参赛队结束比赛后不得再进行任何操作。

二、指导教师须知

1.指导教师经报名、审核后确定，一经确定不得更换。允许指导教师缺席比赛。 
2.指导教师在进入比赛现场时应遵守赛场管理须知和赛场纪律。

三、竞赛选手须知

1.严格遵守技能竞赛规则、技能竞赛纪律和安全操作规程，尊重裁判和赛场工作人员，自觉维护赛场秩序。

    2.佩带参赛证件及着工装进入比赛场地，并接受裁判员的检查。

    3.进入赛场前须将手机等通讯工具交赛场相关人员妥善保管。

    4.竞赛过程中不准擅自离开赛场。

    5.竞赛完成后必须按裁判要求迅速离开赛场，不得在赛场内滞留。

    6.竞赛结束时间到达，应立即停止编制计划和操作，不得拖延竞赛时间。

7.爱护竞赛场所的设备、仪器等，不得人为损坏竞赛用仪器设备。

8.选手在编制计划时，可允许队长1人到现场进行测量，到现场测量必须有裁判陪同，途中不得与人交谈。否则，取消比赛资格。

9.参赛选手报到后，应注明队长身份，队长身份应保持竞赛始终，中途不可更换。若队长缺席，可临时指定负责人。

四、赛场管理须知

1.选手凭有效证件，按时参加竞赛，如不能按时参赛以自动弃权处理。

2.若有选手开赛迟到，迟到时间连续计入比赛时间里换成相应成本。迟到超过20分钟，则视为弃权处理，开赛后未经允许不得擅自离开赛场。

3.选手进入赛场后到指定参赛地点准备竞赛。

4.选手在开赛信号发出后才能进行技能竞赛。

5.竞赛过程中，选手要严格按操作规程操作，若违反操作规程，取消竞赛资格。

6.不允许将通讯工具带入赛场，如私自带入者，一经发现取消竞赛资格。

7.选手提问，经允许后，可以提问不清楚的问题，裁判人员须正面回答。

8.赛场内保持安静，不准吸烟。

9.竞赛过程中，选手休息、饮水或去洗手间等所用时间，一律计算在操作时间内，饮用水由赛场统一准备。

10.如果选手提前结束竞赛，应向裁判员示意，竞赛终止时间由裁判员记录在案。

11.竞赛终了信号发出后，须听从裁判员指挥，将选手证放在指定位置后，待裁判允许后方可离开赛场。

12.赛务人员必须统一佩戴由大赛组委会签发的相应证件，着装整齐。

13.各赛场除现场裁判、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经允许不得进入赛场。

14.新闻媒体等进入赛场必须经过大赛组委会允许，并且听从现场工作人员的安排和管理，不能影响竞赛进行。

15.各参赛队的领队、指导教师以及随行人员未经允许一律不得进入赛场。指导教师、参赛选手未经允许不得进入竞赛观摩区，经允许进入的，应遵守观摩规定和维护观摩秩序，若影响别人观摩，工作人员有权将其请出，并给予通报批评。

16.负责各自赛区的裁判员和工作人员不得随意进入其它赛区。

五、赛场纪律

1.选手不得在竞赛现场内外吸烟，不听劝阻者给予通报批评或清退比赛现场，造成严重后果的将依法处理。

2.未经允许不得使用和移动竞赛场内的任何设施设备，工具使用后放回原处。

3.选手在竞赛中必须遵守赛场的各项规章制度和操作规程，安全、合理的使用各种设施设备和工具。

4.选手参加实际操作竞赛前，应由参赛校进行安全教育。如发现问题应及时解决，无法解决的问题应及时向裁判员报告，裁判员视情况予以判定，并协调处理。对选手未发现的安全隐患或违章操作行为，裁判员应及时指出并予以纠正，酌情增加选手实际成本，事故隐患实际成本乘以1.5，重大事故隐患实际成本乘以2。

5.参赛选手不得触动非竞赛用仪器设备，对竞赛仪器设备造成损坏，由当事人单位承担赔偿责任（视情节而定），并通报批评；参赛选手若出现恶意破坏仪器设备等情节严重者将依法处理。
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