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汽车检测与维修赛项规程

一、赛项名称

赛项名称：汽车检测与维修

专业类别：   交通运输    
二、赛项目的

以汽车检测与维修技术为背景，通过“理论+实操”的竞赛，检阅参赛队组织管理、团队协作、现场问题的分析与处理、工作效率、安全及文明生产等职业素养；展示职业教育教学与改革的最新成果及参赛队伍良好的精神风貌，加快工学结合人才培养和课程改革与创新的步伐，向社会宣传职业教育的成就，进一步促进职业技术院校毕业生的就业工作，为行业、企业培养技术技能型紧缺人才。

三、竞赛内容

（一）比赛理论考核：比赛使用理论知识考试试卷，由竞赛命题组依据《汽车修理工国家职业标准》中“技能要求、相关知识”的高级工及以上等级标准制定。高级工、技师、高级技师考核要点在试题中所占比例分别为70％、20％、10％。具体内容、时长和权重见表一：

表一  理论试卷技能赛项的内容、时长和权重
	内容
	竞赛时长（分钟）
	所占分值（%）
	总分

	选择题
	120分钟
	80
	100分

	判断题
	
	20
	


（二）比赛实操考核：分“汽车发动机系统检修”、“汽车电气系统检修”两个分项进行。参赛队在完成实操考核同时，应填写分析报告，具体内容、时长和权重见表二：

表二  实操技能赛项的竞赛内容、时长和权重

	分项内容
	竞赛时长（分钟）
	所占权重（%）

	
	
	技能竞赛
	理论

	汽车发动机系统检修
	50
	100
	0

	汽车电气系统检修
	50
	100
	0


其中：

1.“汽车发动机系统检修”分赛项的竞赛内容、分值分配和设计用时见“附件1：2018年汽车发动机系统检修竞赛方案”的第一项内容。

2.“汽车电气系统检修”分赛项的竞赛内容、分值分配和设计用时见“附件2：2018年汽车电气系统检修竞赛方案”的第一项内容。 

3.“汽车发动机系统检修”、“汽车电气系统检修”两个分项方案的相关附件，随赛项规程同时公布。

四、竞赛方式

1.本赛项采用团体赛方式进行，每个参赛队由3人组成，同一参赛队的选手必须来自同一所学校，不得跨校组队。

2.比赛采用“理论+实操”考核形式。理论考核在报道当天下午2:30进行考核；实操考核分2个比赛项目，在1天内完成。

3.赛前领队会上组织抽签，确定抽签顺序号。实操比赛前各参赛队领队现场抽签，确定比赛时段和工位。

4.本次竞赛不邀请国际团队参赛，欢迎国际团队到场观赛。

5.凡在往届全国职业院校技能大赛中获一等奖的选手，不再参加同一项目同一组别的赛项。

五、竞赛流程

（一）比赛日期：3月22日下午14:30—16:30（理论考核）

3月23日（实操考核）

（二）比赛时长：2天

比赛具体时间安排具体如下：

理论考核

考试时间是14:30-16:30，分2个考场，分别安排在多媒体教室。
2.实操考核

1）汽车发动机系统检修

	场次
	时间
	参赛队伍（抽签顺序号）
	地点

	第一场
	8:00-8:50
	01号、02号、03号
	汽车实训中心

	第二场
	8:55-9:50
	04号、05号、06号
	汽车实训中心

	第三场
	9:55-10:50
	07号、08号、09号
	汽车实训中心

	第四场
	10:55-11:50
	10号、11号、12号
	汽车实训中心

	
	11:50-12:50
	午餐
	白鹭苑餐厅

	第五场
	12:55-13:50
	13号、14号、15号
	汽车实训中心

	第六场
	13:55-14:50
	16号、17号、18号
	汽车实训中心

	
	15:00-17:30
	闭幕式
	待定


2）汽车电气系统检修

	场次
	时间
	参赛队伍（抽签顺序号）
	地点

	第一场
	8:00-8:50
	01号、02号、03号
	汽车实训中心

	第二场
	8:55-9:50
	04号、05号、06号
	汽车实训中心

	第三场
	9:55-10:50
	07号、08号、09号
	汽车实训中心

	第四场
	10:55-11:50
	10号、11号、12号
	汽车实训中心

	
	11:50-12:50
	午餐
	白鹭苑餐厅

	第五场
	12:55-13:50
	13号、14号、15号
	汽车实训中心

	第六场
	13:55-14:50
	16号、17号、18号
	汽车实训中心

	
	15:00-17:30
	闭幕式
	待定


六、竞赛试题

1.本次竞赛本着“公开、公平、公正”的宗旨，公开故障范围、故障类型和诊断报告格式。

2. 竞赛理论试题参考《汽车修理工国家职业标准》中“技能要求、相关知识”的高级工及以上等级标准制定。高级工、技师、高级技师考核要点在试题中所占比例分别为70％、20％、10％。

3.竞赛实操试题包括“汽车发动机系统检修”和“汽车电气系统检修”两部分，公开故障设置范围和设置基准点,其中：

（1）“汽车发动机系统检修”见“附件1：2018年汽车发动机系统检修竞赛方案”。

（2）“汽车电气系统检修”见“附件2：2018年汽车电气系统检修竞赛方案”。

七、竞赛规则

（一）报名资格及参赛队伍要求

1、参赛队及参赛选手资格：参赛选手须为我省高等职业学校全日制在籍学生，性别不限,年龄不超过25周岁（见方案通知）。五年制高职学生报名参赛的，必须是四、五年级的在籍学生。凡在往届全国大赛中获一等奖的学生，不在参加同一项目（同一组）的全省大赛
2、每所学校限报3支参赛队，参赛选手必为同一学校，不允许跨校组队。

3.参赛要求：每支参赛队的3名选手必须为本院校在籍学生，每支参赛队必须参加理论+实操比赛项目。

（二）熟悉场地与抽签

1.赛项安排比赛前一天下午安排参赛队熟悉比赛场地，召开领队会议，宣布竞赛纪律和有关规定和事宜。

2. 实操比赛当天7:30-7:50由各校领队抽签确定各参赛队的“抽签顺序号”。

（三）赛场要求
1.参赛选手在比赛期间实行封闭管理，比赛当天赛前30分钟进入比赛场地，参赛选手迟到15分钟不得进入考场，各子赛项参赛队参赛选手不足3人不允许参加比赛。
2.参赛选手不带任何参赛队及个人信息入场比赛，参赛选手不允许携带任何通讯及存储设备、纸质材料等物品进入赛场，赛场内提供必需用品。
3.参赛选手进入赛场必需听从现场裁判人员的统一布置和安排，比赛期间必须严格遵守安全操作规程，确保人身和设备安全。
4.比赛结束前15分钟，裁判长提醒比赛即将结束，当宣布比赛结束后，参赛选手必须马上停止一切操作，按要求位置站立等候撤离比赛工位指令。
5.参赛队提交的分析报告等竞赛成果，需要裁判员与参赛选手签字确认，其中参赛队由场上队长签参赛队工位号。
6. 参赛选手比赛当天各赛项间休息必须服从安排与管理，所有赛项完成才能离开。

八、竞赛环境

1．理论竞赛场地：三亚市迎宾大道学院路三亚理工职业学院教学楼。
2．实操竞赛场地：三亚市迎宾大道学院路三亚理工职业学院汽车实训中心。
3.实操竞赛场地面积和比赛工位如下：

	竞赛场地
	面积（㎡）
	子赛项
	比赛工位（个）
	备注

	汽车实训中心
	800
	汽车发动机系统检修
	3
	

	汽车实训中心
	800
	汽车电气系统检修
	3
	


“汽车检测与维修”竞赛场地每个工位占地面积50㎡以上，设有尾排通风装置，提供稳定的电、气源，场地采光、照明和通风良好。

九、技术规范

1.知识和技能考核点

（1）“汽车发动机系统检修”分赛项的知识和技能考核点见“附件1：2018年汽车发动机系统检修竞赛方案”的第二项内容。

（2）“汽车电气系统检修”分赛项的知识和技能考核点见“附件2：2018年汽车电气系统检修竞赛方案”的第二项内容。

2.分析报告

为了统一规范分析报告书写和提高裁判判罚精确性，公布“汽车发动机系统检修”、“汽车电气系统检修”两个分赛项的分析报告式样，其中：

“汽车发动机系统检修”分赛项的分析报告式样见“附件1：2018年汽车发动机系统检修竞赛方案”的第四项内容。

“汽车电气系统检修”分赛项的分析报告式样见“附件2：2018年汽车电气系统检修竞赛方案”的第四项内容。

十、技术平台

汽车发动机系统检修竞赛项目、汽车电气系统检修竞赛项目全部在吉利帝豪整车上进行，具体见表三。

表三  竞赛器材配备表

	竞赛项目
	赛项器材
	说明
	数量

	汽车发动机系统检修、汽车电气系统检修
	全新车辆
	吉利帝豪
	1

	
	故障诊断仪器
	远征X431
	1

	
	试灯
	通用
	1

	
	208接线盒
	博世
	1

	
	万用表
	通用（承办方提供）
	1

	
	拆装工具
	世达工具车及工具
	1


注：世达工具车及工具详单如下：

10MM系列花形旋具套筒T10:型号22101

10MM系列花形旋具套筒T15:型号22102

10MM系列花形旋具套筒T25:型号22104

10MM系列6角套筒10MM:型号12305

10MM系列6角套筒13MM:型号12308

5.10MM系列6角套筒14MM:型号12309

10MM系列专业快速脱落棘轮扳手8'':型号12902

10MM系列花形旋具套筒T20:型号22103

轴用直口卡簧钳7''：型号72001

10MM系列转接头(3/8''方孔x1/2''方头)：型号12914

A系列一字形螺丝批3.2x75MM：型号62202

A系列一字形螺丝批8x150MM：型号62216

尖嘴钳8"：型号70102A

12.5MM系列50MM长六角旋具套筒8MM：型号24205

12.5MM系列50MM长六角旋具套筒14MM：型号24208

七抽屉带轮工具车680x458x860MM：型号95107

工具托组套-66件6.3MM系列套筒：型号9901

工具托组套-33件10MM系列套筒：型号9902

工具托组套-10件双开口扳手及两用扳手：型号9904

工具托组套-10件全抛光双梅花扳手：型号9905

工具托组套-30件两用扳手及内六角扳手：型号9906

工具托组套-5件活动扳手及钳子：型号9909

工具托组套-8件锉刀：型号9910

工具托组套-4件卡簧钳：型号9911

工具托组套-4件钳子：型号9912

工具托组套-13件螺丝批：型号9913

工具托组套-36件3/8''x1/2''系列风动套筒：型号9914

工具托组套-26件12.5MM系列套筒：型号9915

十一、成绩评定

（一）评分标准

1.评分标准的制订原则

采用过程评价与结果评价相结合、能力评价与职业素养评价相结合的评价方式，评分标准以“公平、公正、公开”为原则。

为了保证评分“公平、公正、公开”，采取以下措施：

1）考核内容和评分标准公开；

2）认真调试各考核工位车辆、仪器设备，保证考核条件一致；

3）加强试题保密工作；

4）召开赛前说明会和考核平台说明会。

2.评分细则

（1）“汽车发动机系统检修”评分细则，具体见表四。

表四  “汽车发动机系统检修”评分细则

	一级指标
	分数
	二级指标
	分数

	作业规范

及职业素养
	30 
	1）测试准备
	3

	
	
	2）人物安全
	9

	
	
	3）设备使用
	7.5

	
	
	4）操作规范
	4.5

	
	
	5）响应裁判
	3

	
	
	6）5S规范
	3

	诊断报告
	70 
	1）准确描述故障现象
	15

	
	
	2）故障确诊过程细节记录
	43

	
	
	3）整体诊断思路
	6

	
	
	4）分析故障机理，提出维修建议
	6

	总分
	100


（2）“汽车电气系统检修”评分细则，具体见表五。

表五  “汽车电气系统检修”分赛项评分细则

	一级指标
	分数
	二级指标
	分数

	作业规范

及职业素养
	30 
	1）测试准备
	2

	
	
	2）人物安全
	8

	
	
	3）设备使用
	7

	
	
	4）操作规范
	7

	
	
	5）响应裁判
	2

	
	
	6）5S规范
	4

	诊断报告
	50 
	1）准确描述故障现象
	10

	
	
	2）故障确诊过程细节记录
	30

	
	
	3）整体诊断思路
	6

	
	
	4）分析故障机理，提出维修建议
	4

	综合知识
	20
	ASE标准化考核（全车电控系统）
	20

	总分
	100


（二）评分方法

1.评分标准

“汽车发动机系统检修”和“汽车电气系统检修”二个分赛项满分均为100分。其评分标准和评分方法见附件1和附件2。

2.特殊情况处理

（1）在完成工作任务的过程中，因操作不当导致人身或设备安全事故，扣10-20分，情况严重者取消比赛资格。

（2）损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5-10分。

（3）在竞赛时段，参赛选手有不服从裁判及监考、扰乱赛场秩序等行为情节严重的，取消参赛队当场评奖资格。有作弊行为的，取消参赛队评奖资格。裁判宣布竞赛时间到，选手仍强行操作的，取消参赛队奖项评比资格。

3.成绩产生方法

实操技能比赛成绩、理论考试成绩将作为总分统计依据，实操技能比赛和理论考试占总成绩比分的比例为7:3。

按比赛成绩从高分到低分排列参赛队的名次。竞赛成绩相同时，完成工作任务所用时间少的名次在前；竞赛成绩和完成工作任务用时均相同时，职业素养项成绩高的名次在前。竞赛成绩、完成工作任务用时和职业素养项均相同时，名次并列。

十二、奖项设置

赛项设“汽车检测与维修团体奖”一项。

“汽车检测与维修团体奖”总成绩为理论考核（30%）+实操考核（70%）。按照“汽车检测与维修团体奖”总成绩高低排序，设一、二、三等奖，以赛项实际参赛队总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、20%、30%（小数点后四舍五入）。
获得一等奖的参赛队指导教师由组委会颁发优秀指导教师证书。

十三、申诉与仲裁

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，代表队领队可在比赛结束后2小时之内向仲裁组提出申诉。大赛采取两级仲裁机制。赛项设仲裁工作组，赛区设仲裁委员会。大赛执委会办公室选派人员参加赛区仲裁委员会工作。赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

十四、竞赛须知

(一) 参赛队与指导教师须知

1.严格遵守赛场规章制度。

2.熟悉竞赛规程和赛项须知，领队负责做好本参赛队比赛期间的管理与组织工作。

3.贯彻执行大赛各项规定，各参赛队领队、指导教师在比赛前和比赛期间不允许私自接触裁判、与裁判谈论与比赛有关的内容，不得以任何形式影响裁判人员的评判。

4.准时参加赛前领队会议，并认真传达落实会议精神，确保准确及时召集本队人员按时到达赛场。

5.比赛前指定一名领队或指导教师抽签，确定比赛顺序。

6.比赛过程中，指导教师不得出现在比赛现场，如有违反此项规定的，该参赛队将取消比赛成绩。

7.不得以任何理由影响比赛正常进行。

8.各参赛队领队、指导教师在比赛期间需保持通信畅通。

（二）参赛选手须知

1.参赛选手须严格遵守赛场规章制度、操作规程等，保证人身及设备安全。

2.参赛选手须文明竞赛，接受裁判的监督和警示。

3.选手凭参赛凭证进入赛场，比赛期间必须始终佩带参赛凭证以备检查。

4.选手进入赛场不得携带任何纸质资料、通讯工具、电子书、存储设备、照相及录像设备等。

5.选手在收到开赛信号前不得启动操作；若结束比赛，应向裁判举手示意，由裁判记录比赛结束时间；比赛结束后，不得再进行任何与比赛有关的操作。严禁作弊行为。

6.在比赛中如遇非人为因素造成的器材故障，应及时向裁判反映，经裁判确认后，可向裁判长申请补足排除故障的时间。

7.比赛结束后，应按要求向裁判提交分析报告；队长应在分析报告上签字确认。

（三）工作人员须知

1.工作人员必须服从统一领导，严格遵守竞赛纪律及时间安排，严守工作岗位，不得无故离岗。

2.工作人员必须着装整齐，精神饱满、热情服务。

3.熟悉赛项指南，严格按照工作程序和有关规定办事，遇突发事件，按照安全工作预案，组织指挥人员疏散，确保人员安全。 

4.工作人员未经允许不得随意进入比赛现场。

附件1
2018汽车发动机系统检修竞赛方案

一.竞赛内容、分值分配及设计用时

本次大赛要求选手在规定的时间内，借用吉利帝豪整车完成发动机及相关系统常见故障的诊断和排除工作。

竞赛内容、分值分配和设计用时见表六。

     表六  汽车发动机系统检修竞赛内容、分值分配和设计用时
	平台
	故障现象
	试卷分
	操作分
	合计
	设计用时

	帝豪整车
	起动机不转
	28
	10
	38
	15

	
	起动机转而发动机无法起动
	28
	10
	38
	15

	
	发动机运转不良
	14
	10
	24
	20

	单赛项合计
	100
	50


二.知识和技能考核点

本次竞赛通过选手排除故障来体现自己所掌握的知识和技能，重点考察的知识和技能点包括以下几点：

（1）了解汽车维修过程中容易出现哪些安全事故以及如何预防。

（2）了解通过车辆身份证号码（VIN）识别车辆的方法，即VIN各个字母或数字代表的含义。

（3）理解电控汽油发动机的通用诊断和检测过程。

（4）理解汽车电控系统的三种常用的诊断和检测方法，即电脑通讯式、在线测量式、模拟诊断式三种。

（5）了解汽油发动机在诊断和检测作业中通常使用哪些检测和诊断仪器，每种检测和诊断仪器的作用和特点是什么。

（6）掌握电控汽油发动机系统的每种传感器、执行器元件的工作原理、电路连接和信号特点；理解元器件故障对发动机性能的影响；掌握每一种元件的诊断和测试过程、以及对测试诊断结果进行分析等。

（7）掌握汽油发动机燃油系统压力的测试方法，掌握燃油压力过高或过低的故障分析方法。

（8）理解汽油发动机控制系统控制喷油量的三个因素，掌握喷油器工作性能的测试方法，并能对测试结果进行正确的分析。

（9）理解影响发动机点火正时的各种因素，掌握利用点火正时灯或汽车专用解码器测试发动机点火正时的方法，并能对测试结果进行正确的分析。

（10）理解喷油脉冲宽度信号的影响因素，掌握利用汽车专用示波器、汽车专用解码器或汽车专用万用表获取喷油脉冲宽度信号的方法；掌握利用喷油器脉冲宽度信号测试发动机电控系统工作性能的方法，并能对测试结果进行正确的分析。

（11）理解氧传感器信号的影响因素，掌握利用汽车专用示波器、汽车专用解码器或汽车专用万用表获取氧传感器信号的方法；掌握利用氧传感器信号测试发动机电控系统工作性能的方法，并能对测试结果进行正确的分析。

（12）理解长期燃油修正系数和短期燃油修正系数的意义，掌握利用汽车专用解码器获取长期燃油修正系数和短期燃油修正系数的方法；掌握利用长期燃油修正系数和短期燃油修正系数测试发动机电控系统工作性能的方法，并能对测试结果进行正确的分析。

（13）理解汽油发动机尾气中CO、CH、CO2和O2的形成机理；掌握四种尾气的量值标准；掌握尾气分析仪的使用方法和日常维护方法；掌握利用尾气检测数值对发动机的工作性能进行检测，并能对测试结果进行正确的分析。

（14）理解初级点火波形的各个参数的含义；掌握初级点火波形的获取办法；掌握利用初级点火波形对发动机特别是点火系统的工作性能进行检测，并能对测试结果进行正确的分析。

（15）理解次级点火波形的各个参数的含义；掌握次级点火波形的获取办法；掌握利用次级点火波形对发动机特别是点火系统的工作性能进行检测，并能对测试结果进行正确的分析。

（16）理解汽油发动机怠速控制原理；掌握利用汽车专用解码器的数据流或汽车专用示波器测试发动机怠速控制性能的方法，并能对测试结果进行正确的分析。

（17）理解汽油发动机燃油供给系统常见故障（主要包括系统压力过高、系统压力过低、系统不工作、各缸喷油器的喷油量不均匀、喷油器工作性能不符合要求等）的形成机理；掌握汽油发动机燃油供给系统常见故障的诊断思路；掌握系统测试过程中所需仪器的使用方法。

（18）理解汽油发动机点火系统常见故障（主要包括点火正时失准、整个点火系统不工作、整个点火系统能量不足、整个点火系统能量过高、个别气缸火花塞不工作或点火能量不足等）的形成机理；掌握汽油发动机点火系统常见故障的诊断思路；掌握系统测试过程中所需仪器的使用方法。

（19）理解汽油发动机怠速控制系统常见故障（主要包括无怠速、怠速过高、怠速过低、怠速抖动等）的形成机理；掌握汽油发动机怠速控制系统常见故障的诊断思路；掌握系统测试过程中所需仪器的使用方法。

（20）理解废气再循环量过大或过小对发动机性能的影响，了解废气再循环系统的检测和故障诊断方法。

（21）理解三元催化转换器、氧传感器和闭环控制系统的工作原理；掌握判定氧传感器工作是否正常的检测和诊断方法；掌握判定发动机是否处于闭环状态的测试方法；掌握判定三元催化转换器工作是否正常的三种常用的方法。

（22）理解进气控制系统的工作原理，了解进气控制系统的检测和故障诊断方法。

（23）理解涡轮增压系统的工作原理，了解涡轮增压系统的检测和故障诊断方法。

（24）了解自诊断系统的发展过程、技术规范和局限性；掌握故障诊断仪的使用方法，重点掌握数据流的分析和利用OBD-II的功用进行相关系统的诊断和测试。

（25）掌握汽车蓄电池的结构和工作原理，理解蓄电池测试参数的含义，掌握蓄电池的测试方法，学会测试仪器的使用，并能对测试结果进行正确的分析。

（26）掌握汽油发动机充电系统的构成和工作原理，理解汽油发动机充电系统测试参数的含义，掌握汽油发动机充电系统的测试方法，学会测试仪器的使用，并能对测试结果进行正确的分析。

（27）掌握汽油发动机起动系统的构成和工作原理，理解汽油发动机起动系统测试参数的含义，掌握汽油发动机起动系统的测试方法，学会测试仪器的使用，并能对测试结果进行正确的分析。

（28）理解汽油发动机常见故障（主要包括发动机无法起动、发动机起动困难、发动机怠速不稳、发动机动力不足、发动机尾气排放超标等）的形成机理；掌握汽油发动机常见故障的诊断思路（故障树）；掌握系统测试过程中所需仪器的使用方法。

三.故障设置范围

本次大赛要求选手在规定时间内完成吉利帝豪汽车发动机起动机不转、发动机无法起动、运转不良三种故障的诊断和排除工作，三个故障的诊断和排除过程须依次完成，不得跳跃；同时要求选手在诊断的同时，用诊断报告的形式完整记录诊断流程、设备的使用和结果分析，或者完成规定内容的报告填写。所设故障点来自各种常见的系统元器件和电路故障，每个故障现象均对应两个或以上故障点 ，本次竞赛所有故障一次设置完毕，故障排除由选手自己完成。具体见表七。

表七  汽车发动机系统检修赛项故障设置依据

	故障现象
	故障设置点

	起动机

不运转
	1.围绕造成发动机控制模块不能工作设置各个故障点，主要在各种电源电路上，具体包括相关保险丝、继电器、线路及接点。

2.围绕造成起动机电磁开关无法正常工作的所有可能原因设置故障，具体包括起动机、相关保险丝、继电器、线路及接点、关键信号的输入等

注意：竞赛现场可能禁止使用解码器读取故障码，但允许使用解码器的其他功能；本故障诊断要求完成详细诊断报告，按照故障树的诊断理论，展示清晰的诊断思路，不要随意合并诊断步骤，做到调理清楚、设备选用合理、诊断明确、结论正确

	起动机

正常运

转，发

动机无

法起动
	1.点火系统严重故障造成发动机无法起动，包括火花塞、点火模块、电源及控制电路等故障

2.燃油系统严重故障造成发动机无法起动，主要在喷油器 及其电路、燃油泵及其控制系统等故障

3.进气系统严重故障造成发动机无法起动，主要在节气门自身及其控制系统故障

4.电控系统严重故障造成发动机无法起动，主要在关键传感器及其信号电路故障

注意：竞赛现场可能禁止使用解码器读取故障码，但允许使用解码器的其他功能；本故障诊断要求完成详细诊断报告，按照故障树的诊断理论，展示清晰的诊断思路，不要随意合并诊断步骤，做到调理清楚、设备选用合理、诊断明确、结论正确

	发动机

运转不良
	1.燃油供给系统故障造成发动机运转不良，主要包括喷油器及其电路、油压控制系统等故障

2.点火系统故障造成发动机运转不良，包括火花塞、点火模块、电源及控制电路等故障

3.进气控制系统故障造成发动机运转不良，主要在节气门自身及其控制系统故障

4.电控系统严重故障造成发动机运转不良，主要在关键传感器及其信号电路故障

注意：竞赛现场可能禁止使用解码器读取故障码，但允许使用解码器的其他功能；本故障诊断不强调完整详细的诊断思路，仅要求简单填写以下关键点（具体填写哪些项目由专家组根据实际故障选定）：如何再现故障、故障现象描述、原理图解、初步故障分析、可能故障原因、主要使用哪种诊断设备、主要诊断步骤（用“→”表示诊断顺序）、最终发现的异常数据、根据异常数据推断的故障点和故障性质、如何验证故障点及故障性质、最终诊断结论、故障机理和维修建议


注意：本次竞赛全部在整车上进行，部分覆盖物由赛项工作人员代为拆解，某些核心部件需要选手自行拆装，测量时不得对原车配件、线束构成损伤，对于没有密封保护的线束可以采用背插方式进行测量，对于有密封保护的线束，选手可利用跨接线或很细的无损探针辅助进行测量。竞赛现场会提供适当的配件箱供选手选用，箱内包括可用于更换的配件、连接器、线束等，具体内容不公开。

四.竞赛方式及诊断报告式样

注意：本次竞赛重点考察发动机三个故障的诊断过程，请选手务必完成三份完整报告，切勿随意合并。

诊断报告式样如下。

2018年海南省职业院校技能大赛

高职组“汽车检测与维修”赛项

诊断报告

分赛项名称：“汽车发动机系统检修”

	比赛日期
	比赛场次
	参赛队（签字）

	
	
	

	序号
	配分
	实际得分

	故障现象一：起动机不能正常运转，发动机无法起动
	38
	

	故障现象二：起动机能正常运转，但发动机无法起动
	38
	

	故障现象三：发动机运转不良
	24
	

	合计
	100
	

	评分裁判（签字）
	
	裁判长（签字）
	


比赛用时：    分      秒（请在选手当面填写时间）

   第一类诊断报告格式：起动机不转或发动机不起动故障诊断过程适用故障现象（1或2）：本试题满分38分， 实际得___分

	一.准确再现并描述故障现象、分析并列举故障原因
	得分

	故障现象描述：
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	控制原理图，电路图来源（       ），不用者不填
	

	
	

	初步分析测试结果，必要时简单修复，并做进一步诊断（或验证），不用者不填。
	

	
	

	
	

	
	

	故障可能范围，分析到第一层即可，不用者不填：
	

	（1）
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注意：本诊断报告仅适用于起动机不转和发动机无法起动。

续表，本页根据需要选择使用，注意：无端诊断不给分

	二.故障确诊过程，请在对应的选项后划“√”或填写对应的内容
	得分

	A.利用汽车专用解码器读取故障代码，结果：
	

	（1）解码器与发动机控制模块的通讯情况：异常（    ）/正常（    ）
	

	①解码器与其他控制模块的通讯情况：异常（    ）/正常（    ）
	

	②从其他控制模块读取的相关故障代码信息，不用者不填：
	

	
	

	
	

	③分析测试结果，不用者不填
	

	
	

	
	

	④导致汽车专用解码器通讯不正常通讯的故障原因，不用者不填：
	

	（1）
	原理图，来源（       ），不用者不填
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	（2）发动机控制模块与解码器正常通讯时读取的故障信息，不用者不填： 
	

	无故障代码（    ）/有故障代码（    ）
	

	①基于无故障代码的诊断信息，分析可能的故障原因，不用者不填：
	

	（1）
	原理图，来源（       ），不用者不填
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注意：1.如果禁止使用解码器读取故障代码，则本页无用。选手在排除一个故障点后，如果需要借助解码器诊断故障，此表格可以拿来使用，现场会适时穿插这样的表格。2.本诊断报告仅适用于起动机不转和发动机无法起动。

续表，本页根据需要选择使用，注意：无端诊断不给分

	B.基于有故障代码的诊断信息
	得分

	故障代码
	定义
	是否始终记忆
	与故障是否相关
	

	
	
	是（  ）/否（  ）
	是（  ）/否（  ）
	

	
	
	是（  ）/否（  ）
	是（  ）/否（  ）
	

	
	
	是（  ）/否（  ）
	是（  ）/否（  ）
	

	
	
	是（  ）/否（  ）
	是（  ）/否（  ）
	

	
	
	是（  ）/否（  ）
	是（  ）/否（  ）
	

	(分析测试结果，不用者不填。：
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	(基于相关故障代码的诊断信息，分析可能的故障原因，不用者不填：
	

	（1）
	原理图，来源（       ），不用者不填
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注意：如果禁止使用解码器读取故障代码，则本页无用。选手在排除一个故障点后，如果需要借助解码器诊断故障，此表格可以拿来使用，现场会适时穿插这样的表格。本诊断报告仅适用于起动机不转和发动机无法起动。

续表，本页根据需要选择使用，注意：无端诊断不给分

	C.基于以上诊断结论，实施第1-11步诊断，确定故障范围
	得分

	测试对象
	
	

	测试条件
	
	使用设备
	
	

	电路电压、数据流或尾气排放数值测试结果，不用者不填
	

	测试参数
	
	
	
	
	
	
	
	

	标准描述
	
	
	
	
	
	
	
	

	测试结果
	
	
	
	
	
	
	
	

	是否正常
	
	
	
	
	
	
	
	

	波形测试结果，不用者不填。
	

	波形名称
	标准波形（注意单位）
	实测波形（请圈出异常位置）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分析测试结果，必要时简单修复，并做进一步诊断（或验证），不用者不填。：
	

	
	

	
	

	诊断结论：引起故障的可能原因，不用者不填：
	

	（1）
	原理图，来源（       ），不用者不填
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注意：本页为可多次使用的页面，现场会根据故障设置情况给选手配备足够的页面。本诊断报告仅适用于起动机不转和发动机无法起动。

续表，本页必用，注意：无端诊断不给分

	D.基于以上诊断结论，实施第12步诊断，确定故障范围
	得分

	测试对象
	
	

	测试条件
	
	使用设备
	
	

	电路电压、数据流或尾气排放数值测试结果，不用者不填
	

	测试参数
	
	
	
	
	
	
	
	

	标准描述
	
	
	
	
	
	
	
	

	测试结果
	
	
	
	
	
	
	
	

	是否正常
	
	
	
	
	
	
	
	

	波形测试结果，不用者不填。
	

	波形名称
	标准波形（注意单位）
	实测波形（请圈出异常位置）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分析测试结果，必要时简单修复，并做进一步诊断（或验证），不用者不填。：
	

	
	

	
	

	E.最终诊断结论：引起故障的可能原因：
	

	
	

	
	

	三.分析故障机理，提出维修建议
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注意：本页为每个故障诊断的最后一步，建议选手将最后一步放置在该页面。本诊断报告仅适用于起动机不转和发动机无法起动。

注意：以下内容由裁判负责填写。请裁判根据选手的诊断思路和大赛专家组提供的判断标准写出评语，给出思路得分（最少为零分），主要从思路的清晰度、合理性和完整性等方面进行论述，满分3分。

	　　选手排除该故障采用了（     ）步进行，其中：相对标准答案而言，有第（1、3、7、9）步没有进行诊断，在思路（诊断顺序）上有第（2、4、6）步严重错误。

    以上累积错误（     ）处，每错一处扣0.25分。

    诊断思路扣分=        分。

    思路得分（最少为零分）：

    裁判员（主）：              2018    年    月    日




第二类诊断报告：发动机运行故障诊断过程适用

故障现象（3）：本试题满分34分， 实际得___分

	请简单写出你如何再现故障？



	......



	请简单陈述主要诊断步骤（用“→”表示诊断顺序）

XXXXXX→XXXXXX→XXXXXX



	......



	请给出维修建议。




注意：具体填写哪些项目由专家组根据实际故障选定。

五.评分标准和评分方法

1.汽车发动机系统检修赛项过程评分标准见表八
表八  汽车发动机系统检修赛项过程评分标准

	评分点
	评  分  标  准
	配分

	测试

准备
	□ 未正确进行蓄电池检查而直接起动发动机的，扣0.2分

□ 未正确进行机油液位检查而直接起动发动机的，扣0.2分

□ 未正确进行冷却液位检查而直接起动发动机的，扣0.2分

□ 未安装挡块的，扣0.2分

□ 未安装翼子板布、座套、方向盘套的，每项扣0.2分

□ 驾驶员侧车窗玻璃未降落的，扣0.2分。

   以上累计最多扣分1分。
	1

	人物

安全
	□ 发动机盖打开后支撑不正确的，扣0.5分

□ 初次起动未请示裁判而直接起动发动机的，扣1.0分。

□ 未警示同伴而直接起动发动机的，每次扣0.5分，最多扣1.0分。

□ 每次起动发动机的时间超过5秒钟的，或者连续起动发动机超过3次的，每次扣0.25分，最多扣0.5分。

□ 选手佩戴尖锐饰物的，扣0.5分

□ 选手未穿安全鞋的，扣0.5分

□ 维修过程，距离运动、高温等元件距离过近的，每次扣0.25，最多扣0.5分

□ 操作过程中，对测试设备和车辆可能构成损坏而被裁判制止的，每次扣0.25分，最多扣0.5分

□ 测试过程中，对线束构成损伤的，除责令其恢复外，每处扣0.5分，最多3分

□ 如果选手损坏车辆或设备，视情况扣除5-10分，但需要裁判写出说明，报裁判长同意

   以上累计最多扣分3分。
	3

	设备

使用
	□ 工具、仪器、仪表和测试设备选择不合理的，每次扣0.25分，最多扣0.5分

□ 未做好工具、仪器、仪表和测试设备准备工作而直接进行测试的，每次扣0.25分，最多扣0.5分

□ 未正确连接仪器、仪表和测试设备到车辆的，每次扣0.25分，最多扣0.5分

□ 未正确操作车辆到测试条件而直接进行测试的，每次扣0.25分，最多扣0.5分

□ 测试设备操作不正确而没有读取出信息的，每次扣0.25分，最多扣0.5分

□ 每次测试完成后，测试设备未合理归位的，每次扣0.25分，最多扣0.5分

   以上累计最多扣分2.5分。
	2.5

	操作

规范
	□ 未采用正确方法拆卸零件的，每次扣0.25分，最多扣0.5分

□ 拆卸下的零件未正确码放的，每次扣0.25分，最多扣0.5分

□ 测试完成后未恢复车辆的，每次扣0.25分，最多扣0.5分

□ 测试完成后，未使用正确方法验证测试结果的，每次扣0.25分，最多扣0.5分

   以上累计最多扣分1.5分
	1.5

	响应

裁判
	□ 未按裁判要求口述故障现象或故障现象阐述不正确的，每次扣0.25分，最多扣0.5分

□ 未按裁判要求口头讲述引发诊断要点并做简单分析的，或列举无关原因、分析错误的，每次扣0.25分，最多扣0.5分

□ 未按裁判要求口述作业项目或测试目的不明确的，每次扣0.25分，最多扣0.5分

□ 未按照裁判要求回答诊断结论或回答不正确的，每次扣0.25分，最多扣0.5分

   以上累计最多扣分1.0分
	1

	5S

规范
	□ 地面或工作台不洁的，扣0.2分

□ 工具、设备摆放凌乱的，扣0.2分

□ 工具丢失或脱落的，扣0.5分

□ 起动车辆前未连接尾气排放装置的，扣1.0分

□ 出现肢体碰撞的，每次扣0.25分，最多扣0.5分

□ 现场组织混乱的，扣0.5分

□ 如果选手造成严重的污染，视情况扣除5-10分，但需要裁判写出说明，报裁判长同意

   以上累计最多扣分1.0分。
	1

	合计
	
	10


2.诊断报告（故障诊断部分）评分标准

不同故障具体标准可能略有区别，但基本遵照以下判罚准则。

第一步：准确描述故障现象，并列举故障原因

重点考察故障现象描述是否准确到位，对相关联现象做好阐述；能准确写明电路图资料来源；能准确绘制原理简图，准确反映可能的故障原因；能正确、全面列举可能原因，可以合并，但不能缺点。

第二步：故障确诊过程

一般测试都需要分几步进行测试，根据具体情况在以下细节进行判罚：在每步测试过程中，能否准确描述测试概要（即标题）的；能否正确绘制控制逻辑示意图；能否正确列举故障原因；能否正确描述测试条件、测试设备、测试对象、标准参数、测试结果；针对测试结果，能否正确进行原因分析；能否写明故障原因确诊验证方法。

首先判罚整体思路是否合理，其次判罚每个步骤细节是否准备完备。

第三步：分析故障机理，提出维修建议

重点判罚故障机理分析是否准确到位；能正确提出正确维修建议。

附件2
2018汽车电气系统检修竞赛方案

一.竞赛内容、分值分配及设计用时

本次大赛要求选手在规定的时间内，在吉利帝豪整车上完成以下两种类型的竞赛内容：

1.灯光控制系统 舒适控制系统常见故障的诊断和排除工作，注意本次竞赛两个系统 各一个或以上故障现象。

2.标准化理论考核，涉及发动机、灯光控制系统、舒适性控制系统的所有内容。

各竞赛内容、分值分配和设计用时见表九。

表九  汽车电气系统检修竞赛内容、分值分配和设计用时

	平台
	故障现象
	试卷分
	操作分
	合计
	设计用时

	吉利帝豪

整车
	灯光控制系统故障
	25
	15
	40
	20

	
	舒适控制系统故障
	25
	15
	40
	20

	---
	理论考核
	20
	0
	20
	10

	单赛项合计
	100
	50


注意：本次竞赛全部在整车上进行，部分覆盖物由赛项工作人员代为拆解，某些核心部件需要选手自行拆装，测量时不得对原车配件、线束构成损伤，对于没有密封保护的线束可以采用背插方式进行测量，对于有密封保护的线束，选手可利用跨接线或很细的无损探针辅助进行测量。选手可自行携带跨接线或无损探针，但需经裁判检查确认后方可使用。竞赛现场会提供可供适当的配件箱供选手选用，箱内包括可用于更换的配件、连接器、线束等，具体内容不公开。

二.知识和技能考核点

本次竞赛通过选手排除故障来体现自己所掌握的知识和技能，重点考察的知识和技能点包括以下几点：

（一）灯光系统部分

1.掌握吉利帝豪汽车灯光和舒适系统的系统构成、系统电路和工作过程。

2.理解CAN总线在舒适性系统中的应用，理解CAN总线系统的故障对于系统性能的影响，掌握CAN总线系统的测试方法。

3.掌握利用电位和电压的测量来判定电路导通性的测试方法。

4.掌握近光灯、远光灯、倒车灯、停车灯、小灯、雾灯、制动灯、转向灯系统中灯泡本身及其电路故障对系统的影响，掌握灯泡本身及其电路故障的诊断和检测方法。

5.掌握灯光开关、变光开关、转向开关、制动开关、倒车开关、雾灯开关本身及其电路故障对系统的影响，掌握开关本身及其电路故障的诊断和检测方法。

6.掌握与灯光控制系统有关的转向柱控制单元及其电源电路故障对系统的影响，掌握这些控制单元及其电路故障的诊断和检测方法。

（二）舒适系统部分

1.掌握玻璃升降器系统的构成、系统逻辑电路和控制过程，重点在于每个车门玻璃升降器主控、受控方面的区别。

2.掌握中控门锁控制系统的构成、系统逻辑电路和控制过程，重点在于每个车门中控门锁主控、受控方面的区别。

3.掌握后视镜控制系统的构成、系统逻辑电路和控制过程，重点在于前面两个车门后视镜主控、受控方面的区别。

4.掌握各个闭锁器本身及其电路故障对舒适性系统的影响，掌握元件本身及其电路故障的诊断和检测方法。

5.掌握各个升降器开关本身及其电路故障对舒适性系统的影响，掌握元件本身及其电路故障的诊断和检测方法。

6.掌握后视镜调节开关本身及其电路故障对舒适性系统的影响，掌握元件本身及其电路故障的诊断和检测方法。

7.掌握各个后视镜本身及其电路故障对舒适性系统的影响，掌握元件本身及其电路故障的诊断和检测方法。

8.掌握各个升降器控制单元本身及其电路故障对舒适性系统的影响，掌握元件本身及其电路故障的诊断和检测方法。

9.掌握车载电网控制单元本身及其电路故障对舒适性系统的影响，掌握元件本身及其电路故障的诊断和检测方法。

10.理解CAN总线、LIN总线在舒适性系统中的应用，理解CAN总线、LIN总线系统的故障对于系统性能的影响，掌握CAN总线、LIN总线系统的测试方法。

三.故障设置范围

本次大赛要求选手在规定时间内完成吉利帝豪汽车灯光控制系统、舒适性控制系统各一种故障的诊断和排除工作；同时要求选手在诊断的同时，用诊断报告的形式完整记录诊断流程、设备的使用和结果分析，或者完成规定内容的报告填写。所设故障点来自各种常见的元器件和电路故障，包括信号通讯系统故障，每个故障现象均对应1-3个故障点，本次竞赛所有故障一次设置完毕，故障排除由选手自己完成。具体见表十。

表十  舒适和灯光系统故障设置依据

	故障

现象
	故障设置点

	灯光

系统
	1.围绕倒车灯不能正常工作设置各个故障点，包括元件及其电路

2.围绕制动灯不能正常工作设置各个故障点，包括元件及其电路

3.围绕转向/警报灯不能正常工作设置各个故障点，包括元件及其电路

4.围绕雾灯不能正常工作设置各个故障点，包括元件及其电路

5.围绕大/小灯不能正常工作设置各个故障点，包括元件及其电路

注意：竞赛现场可能禁止使用解码器读取故障码，但允许使用解码器的其他功能；本故障诊断要求完成详细诊断报告，按照故障树的诊断理论，展示清晰的诊断思路，不要随意合并诊断步骤，做到调理清楚、设备选用合理、诊断明确、结论正确

	舒适

系统
	1.围绕玻璃升降电机不能正常工作设置各个故障点，包括元件及其电路

2.围绕中控门锁电机不能正常工作设置各个故障点，包括元件及其电路

3.围绕右侧后视镜不能正常工作设置各个故障点，包括元件及其电路

注意：竞赛现场可能禁止使用解码器读取故障码，但允许使用解码器的其他功能；本故障诊断不强调完整详细的诊断思路，仅要求简单填写以下关键点（具体填写哪些项目由专家组根据实际故障选定）：如何再现故障、故障现象描述、原理图解、初步故障分析、可能故障原因、主要使用哪种诊断设备、主要诊断步骤（用“→”表示诊断顺序）、最终发现的异常数据、根据异常数据推断的故障点和故障性质、如何验证故障点及故障性质、最终诊断结论、故障机理和维修建议


四.竞赛方式及诊断报告式样

1.故障诊断部分

注意：本次竞赛重点考察舒适系统、灯光系统等两个故障的诊断过程，请选手务必完成完整报告，切勿随意合并。

诊断报告式样如下。

2018年海南省职业院校技能大赛

高职组“汽车检测与维修”赛项

诊断报告

分赛项名称：“汽车电气系统检修”
	比赛日期
	比赛场次
	参赛队（签字）

	
	
	

	序号
	配分
	实际得分

	故障现象一：灯光系统常见故障
	40
	

	故障现象二：舒适系统常见故障
	40
	

	标准化理论考核
	20
	

	合计
	100
	

	评分裁判（签字）
	
	裁判长（签字）
	


比赛用时：    分      秒（请在选手当面填写时间）

第一类诊断报告格式：灯光系统故障诊断过程适用

本故障现象（1）：试题满分40分， 实际得___分

	一.准确再现并描述故障现象、分析并列举故障原因
	得分

	故障现象描述：
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	控制原理图，电路图来源（       ），不用者不填
	

	
	

	初步分析测试结果，必要时简单修复，并做进一步诊断（或验证），不用者不填。
	

	
	

	
	

	
	

	故障可能范围，分析到第一层即可，不用者不填：
	

	（1）
	

	
	

	
	

	
	

	
	


续表，本页根据需要选择使用，注意：无端诊断不给分

	二.故障确诊过程，请在对应的选项后划“√”或填写对应的内容
	得分

	A.利用汽车专用解码器读取故障代码，结果：
	

	（1）解码器与系统控制模块的通讯情况：异常（    ）/正常（    ）
	

	①解码器与其他控制模块的通讯情况：异常（    ）/正常（    ）
	

	②从其他控制模块读取的相关故障代码信息，不用者不填：
	

	
	

	
	

	③分析测试结果，不用者不填
	

	
	

	
	

	④导致汽车专用解码器通讯不正常通讯的故障原因，不用者不填：
	

	（1）
	原理图，来源（       ），不用者不填
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	（2）系统控制模块与解码器正常通讯时读取的故障信息，不用者不填： 
	

	无故障代码（    ）/有故障代码（    ）
	

	①基于无故障代码的诊断信息，分析可能的故障原因，不用者不填：
	

	（1）
	原理图，来源（       ），不用者不填
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注意：如果禁止使用解码器读取故障代码，则本页无用。选手在排除一个故障点后，如果需要借助解码器诊断故障，此表格可以拿来使用，现场会适时穿插这样的表格。

续表，本页根据需要选择使用，注意：无端诊断不给分

	B.基于有故障代码的诊断信息
	得分

	故障代码
	定义
	是否始终记忆
	与故障是否相关
	

	
	
	是（  ）/否（  ）
	是（  ）/否（  ）
	

	
	
	是（  ）/否（  ）
	是（  ）/否（  ）
	

	
	
	是（  ）/否（  ）
	是（  ）/否（  ）
	

	
	
	是（  ）/否（  ）
	是（  ）/否（  ）
	

	
	
	是（  ）/否（  ）
	是（  ）/否（  ）
	

	(分析测试结果，不用者不填。
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	(基于相关故障代码的诊断信息，分析可能的故障原因，不用者不填：
	

	（1）
	原理图，来源（       ），不用者不填
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注意：如果禁止使用解码器读取故障代码，则本页无用。选手在排除一个故障点后，如果需要借助解码器诊断故障，此表格可以拿来使用，现场会适时穿插这样的表格。

续表，本页根据需要选择使用，注意：无端诊断不给分

	C.基于以上诊断结论，实施第1-9步诊断，确定故障范围
	得分

	测试对象
	
	

	测试条件
	
	使用设备
	
	

	电路电压、数据流测试结果，不用者不填
	

	测试参数
	
	
	
	
	
	
	
	

	标准描述
	
	
	
	
	
	
	
	

	测试结果
	
	
	
	
	
	
	
	

	是否正常
	
	
	
	
	
	
	
	

	波形测试结果，不用者不填。
	

	波形名称
	标准波形（注意单位）
	实测波形（请圈出异常位置）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分析测试结果，必要时简单修复，并做进一步诊断（或验证），不用者不填。：
	

	
	

	
	

	诊断结论：引起故障的可能原因，不用者不填：
	

	（1）
	原理图，来源（       ），不用者不填
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注意：本页为可多次使用的页面，现场会根据故障设置情况给选手配备足够的页面。

续表，本页必用，注意：无端诊断不给分

	D.基于以上诊断结论，实施第10诊断，确定故障范围
	得分

	测试对象
	
	

	测试条件
	
	使用设备
	
	

	电路电压、数据流数值测试结果，不用者不填
	

	测试参数
	
	
	
	
	
	
	
	

	标准描述
	
	
	
	
	
	
	
	

	测试结果
	
	
	
	
	
	
	
	

	是否正常
	
	
	
	
	
	
	
	

	波形测试结果，不用者不填。
	

	波形名称
	标准波形（注意单位）
	实测波形（请圈出异常位置）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分析测试结果，必要时简单修复，并做进一步诊断（或验证），不用者不填。：
	

	
	

	
	

	E.最终诊断结论：引起故障的可能原因：
	

	
	

	
	

	三.分析故障机理，提出维修建议
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注意：本页为每个故障诊断的最后一步，建议选手将最后一步放置在该页面。

注意：以下内容由裁判负责填写。请裁判根据选手的诊断思路和大赛专家组提供的判断标准写出评语，给出思路得分（最少为零分），主要从思路的清晰度、合理性和完整性等方面进行论述，满分3分。

	　　选手排除该故障采用了（     ）步进行，其中：相对标准答案而言，有第（1、3、5、7）步没有进行诊断，在思路（诊断顺序）上有第（2、4、6）步严重错误。

以上累积错误（     ）处，每错一处扣0.25分。

诊断思路扣分=        分。

    思路得分（最少为零分）：

裁判员（主）：              2018    年    月    日




第二类诊断报告： 舒适系统故障诊断过程适用

故障现象（2）：本试题满分40分， 实际得___分

	请简单写出你如何再现故障？



	......



	请简单陈述主要诊断步骤（用“→”表示诊断顺序）

XXXXXX→XXXXXX→XXXXXX



	......



	请给出维修建议。




注意：具体填写哪些项目由专家组根据实际故障选定。

五.评分标准和评分方法
1.作业过程评分标准，具体见表十二。

表十二  汽车电气系统检修过程评分标准

	评分点
	评  分  标  准
	配分

	测试

准备
	□ 未正确进行蓄电池检查而直接进行诊断的，扣0.25分 

□ 未安装挡块的，扣0.25分

□ 未安装翼子板布、座套、方向盘套的，每项扣0.25分

□ 驾驶员侧车窗玻璃未降落的，扣0.25分

   以上累计最多扣分1分
	1

	人物

安全
	□ 发动机盖打开后支撑不正确的，扣0.5分

□ 测试过程中误操作造成发动机起动，而又未警示周围人的，每次扣0.5分，最多扣2分

□ 选手佩戴尖锐饰物的，扣0.5分

□ 选手未穿安全鞋的，扣0.5分

□ 维修过程，距离运动、高温等元件距离过近的，每次扣0.25，最多扣0.5分

□ 操作过程中，对测试设备和车辆可能构成损坏而被裁判制止的，每次扣0.25分，最多扣0.5分

□ 测试过程中，对线束构成损伤的，除责令其恢复外，每处扣0.5分，最多3分

□ 如果选手损坏车辆或设备，视情况扣除5-10分，但需要裁判写出说明，报裁判长同意

   以上累计最多扣分4分
	4

	设备

使用
	□ 工具、仪器、仪表和测试设备选择不合理的，每次扣0.25分，最多扣0.5分

□ 未做好工具、仪器、仪表和测试设备准备工作而直接进行测试的，每次扣0.25分，最多扣0.5分

□ 未正确连接仪器、仪表和测试设备到车辆的，每次扣0.25分，最多扣0.5分

□ 未正确操作车辆，没有达到测试条件而直接进行测试的，每次扣0.25分，最多扣0.5分

□ 测试设备操作不正确而没有读取出信息的，每次扣0.25分，最多扣0.5分

□ 每次测试完成后，测试设备未合理归位的，每次扣0.25分，最多扣0.5分

   以上累计最多扣分3.5分。
	3.5

	操作

规范
	□ 未采用正确方法拆卸零件的，每次扣0.5分，最多扣2.0分

□ 拆卸下的零件未正确码放的，每次扣0.25分，最多扣1.0分

□ 测试完成后未恢复车辆的，每次扣0.5分，最多扣2.0分

□ 测试完成后，未使用正确方法验证测试结果的，每次扣0.25分，最多扣0.5分

   以上累计最多扣分3.5分
	3.5

	响应

裁判
	□ 未按裁判要求口述故障现象或故障现象阐述不正确的，每次扣0.25分，最多扣0.5分

□ 未按裁判要求口头讲述引发诊断要点并做简单分析的，或列举无关原因、分析错误的，每次扣0.25分，最多扣0.5分

□ 未按裁判要求口述作业项目或测试目的不明确的，每次扣0.25分，最多扣0.5分

□ 未按照裁判要求回答诊断结论或回答不正确的，每次扣0.25分，最多扣0.5分

   以上累计最多扣分1.0分
	1

	5S

规范
	□ 地面或工作台不洁的，扣0.2分

□ 工具、设备摆放凌乱的，扣0.2分

□ 工具丢失或脱落的，扣0.5分

□ 起动车辆前未连接尾气排放装置的，扣1.0分

□ 出现肢体碰撞的，每次扣0.25分，最多扣0.5分

□ 现场组织混乱的，扣0.5分

□ 如果选手造成严重的污染，视情况扣除5-10分，但需要裁判写出说明，报裁判长同意

   以上累计最多扣分2.0分。
	2

	合计
	
	15


2.诊断报告（故障诊断部分）评分标准

不同故障具体标准可能略有区别，但基本遵照以下判罚准则。

第一步：准确描述故障现象，并列举故障原因

重点考察故障现象描述是否准确到位，对相关联现象做好阐述；能准确写明电路图资料来源；能准确绘制原理简图，准确反映可能的故障原因；能正确、全面列举可能原因，可以合并，但不能缺点。

第二步：故障确诊过程

一般测试都需要分几步进行测试，根据具体情况在以下细节进行判罚：在每步测试过程中，能否准确描述测试概要（即标题）的；能否正确绘制控制逻辑示意图；能否正确列举故障原因；能否正确描述测试条件、测试设备、测试对象、标准参数、测试结果；针对测试结果，能否正确进行原因分析；能否写明故障原因确诊验证方法。

首先判罚整体思路是否合理，其次判罚每个细节是否准备完备。

第三步：分析故障机理，提出维修建议

重点判罚故障机理分析是否准确；能正确提出正确维修建议。

2

