
2023年海南省职业院校技能大赛（学生组）

汽车故障检修赛项规程

1、 赛项名称

赛项名称：汽车故障检修
赛项组别：高等职业教育

英文名称：Automotive Malfunction Inspection and Repair
赛项归属产业：汽车制造大类
2、 竞赛目标

为贯彻党的二十大“加快建设交通强国”的决策部署，推动落实《国家职业教育改革实施方案》，加快职业教育制度创新，落实立德树人根本任务，培养具备“行业特质、爱国情怀、中国精神、国际视野”的综合型技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。

本赛项结合《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年》的目标要求，彰显中国职教特色，优化企业参与机制，服务汽车经济社会“购买管理”向“使用管理”转化，对接汽车“新四化”、新技术、新工艺、新能源，融入新的科技成果和企业技术，推动职业教育提档升级，办成国际水准的高水平技能赛事。

本赛项紧紧围绕职业教育国家教学标准和企业真实工作任务要求，全面考查参赛队知识技能的综合应用和职业素养，尤其是安全生产、组织管理、解决现场问题能力等综合职业技能。通过“汽车故障检修”技能大赛，检验高职院校汽车技术类专业（群）的教育教学成果，助推具有工匠精神的复合型技术技能人才的培养，达成产教协同育人目标，引领专业建设发展，加快三教改革创新的步伐。同时展示参赛队精湛的技艺、信息素养、创新精神等良好的精神风貌，向社会宣传职业教育成就，促进产教研用一体化，促进职业教育高水平高质量发展。

3、 竞赛内容

本赛项聚新能源汽车关键核心技术，结合行业标准和岗位群要求，涵盖整车、充电桩的故障检修、汽车常用工量具使用、汽车专用检测仪器设备使用等典型工作任务，考查选手对“汽车结构、充电桩技术”的知识掌握、使用现代汽车检测仪器设备进行故障检修的技能，以及计划组织、团队协作、安全防护、操作规范、诚实守信、绿色环保等职业素养。同时鼓励创新性的科学诊断思维，不断探索汽车整车系统故障检修技术。

（一）竞赛模块组成

竞赛模块分2个模块、9个任务，如表1。

表1竞赛模块组成

	模块任务
	比赛时长
	分值
	结构

	模块A 整车维护与故障诊断
	60分钟
	100
	60%

	任务一 低压供电故障
	
	
	

	任务二 高压供电故障
	
	
	

	任务三 车辆电器设备故障
	
	
	

	任务四 车辆行驶故障
	
	
	

	任务五 车辆充电故障
	
	
	

	任务六 PDI检查
	
	
	

	模块B 充电设备装调与检修
	30分钟
	100
	40%

	任务一 设备的检查与装配
	
	
	

	任务二 工具和设备仪器的使用
	
	
	

	任务三 故障点的确定和记录
	
	
	


（二）作业要求 

要求参赛队在120分钟内，以小组作业方式，按照国家标准、生产制造厂家技术规范，运用控制逻辑和科学的诊断思维，完成汽车电控系统故障检修作业。要求熟悉车辆结构、熟练查阅维修资料和电路图、规范使用工量具和仪器设备、准确测量技术参数、判断故障点、正确记录作业过程和测试数据、准确完成作业操作。包括前期准备、安全检查、症状确认与分析、外观检查、仪器连接、故障码和数据流读取、高压断电、非带电状态检测验证、绝缘（漏电）检测、元器件测量、故障点确认和排除、5S管理等。

（三）考核要点 

1.模块A：

围绕新能源汽车低压电源系统、高压控制系统、车身电气系统、底盘控制系统的“低压供电不正常”“高压供电不正常”“车辆电气设备无法正常使用”“车辆无法正常行驶”“车辆无法充电”、五种常见的故障现象和“PDI检查”，进行检测分析并查找故障点。重点考察参赛选手对车辆电动化系统控制逻辑的理解程度；考察参赛选手对故障诊断仪、万用表、示波器等常用诊断设备的应用能力；要求对电动汽车技术系统进行故障诊断，包括前期准备、安全检查、仪器连接、故障症状确认、目视检查、读取故障码与数据流、高压断电、非带电状态检测验3证、绝缘（漏电）检测、元器件测量、机械拆装、故障点确认和排除、现场5S整理等。

2.模块 B：

按照充电设备装调与检修要求，在规定时间内完成作业流程，发现和确认故障点（4～6处）。重点考核选手操作规范流程，包括对电源、控制板、接触器、断路器、电表、指示灯、触摸控制屏、充电枪、高低压线束等进行分离、清洁、检查与装配，并进行供电环境检查、电路元件检测、充电信号检测、充电参数初始化设置、交直流充电实车验证和调试等。要求较熟练地查阅设备使用手册，正确地使用工量具和仪器设备，准确测量技术参数，按照要求在记录表上记录作业过程和测试数据，做到安全文明作业。

3.检修规范 

通过逻辑分析，资料检索及电路图，使用故障诊断仪、汽车示波器、万用接线盒、万用表等诊断检测设备，检测分析故障,安全、合理、规范地完成故障检修。
4、 竞赛方式

竞赛以线下比赛形式进行，竞赛组队方式为团体赛。每个参赛队2名选手组成，不限性别，每校限报3队。参赛选手须为2023年度高等职业学校专科、本科全日制在籍学生（以报名时的学籍信息为准），参赛年龄不超过25周岁（即1999年5月1日及以后出生）。以院校为单位报名参赛；不得跨校组队；团体赛可以报2名指导教师，指导教师须为本校专兼职教师。以正式比赛报名通知为准。

5、 竞赛流程

比赛时间2天，竞赛日程如表2，比赛场次根据最后报名参赛队数量调整。（中间20分总A模块与B模块队伍休息及交换工位）

表2竞赛日程
	日程
	时间
	内容
	地点

	第一天
	14:00~15:30
	参赛队报道
	报到现场

	
	15:00~16:30
	开幕式及领队说明会
	阶梯教室

	
	16:30～17:30
	参赛选手熟悉比赛场地
	比赛现场

	
	18:00
	公布第二天比赛批次
	阶梯教室

	第二天
	6:00~7:00
	入场、抽工位
	候考室

	
	7:00~8:00
	第一、二、三、四队
	赛场

	
	8:20~9:20
	
	

	
	9:40~10:40
	第五、六、七、八队
	

	
	11:00~12:00
	
	

	
	12:00~13:00
	裁判午餐，工位设备恢复、维护
	

	
	13:00~14:00
	第九、十、十一、十二队
	

	
	14:20~15:20
	
	

	
	15:40~16:40
	第十三、十四、十五、十六队
	

	
	17:00~18:00
	
	

	第三天
	7:00~8:00
	入场、抽工位
	候考室

	
	8:00~9:00
	第十七、十八、十九、二十队
	赛场

	
	9:20~10::20
	
	

	
	9:40~10:40
	第二十一队
	

	
	11:00~12:00
	
	

	
	2３:00前
	成绩发布会
	


6、 竞赛规则

（一）选手报名

1.参赛选手和指导教师报名获得确认后不得随意更换。如因故无法参赛，须由参赛校向教育厅于开赛10个工作日之前出具书面说明，经大赛执委会办公室核实后予以更换；团体赛选手因特殊原因不能参加比赛时，由大赛执委会办公室根据赛项的特点决定是否进行缺员比赛，并上报大赛执委会备案。

2.参赛校须给参赛选手进行安全培训，掌握竞赛车辆及设备安全操作规范的要求。

（二）熟悉场地 
赛项比赛前一天下午安排参赛队熟悉比赛场地，召开领队会议，宣布竞赛纪律和有关规定。

（三）入场规则 
按照《2023年全国职业院校技能大赛制度汇编》要求，进行检录、一次加密、二次加密等工作。

（四）赛场规则 
1.参赛选手经检录后实行封闭管理。

2.裁判长发布竞赛开始指令后正式开始竞赛，参赛选手合理计划安排，利用现场提供的所有条件完成竞赛任务。

3.参赛选手须严格遵守安全操作规程，并接受裁判员的监督和警示，以确保安全。参赛选手因个人误操作造成人身安全事故和设备故障时，裁判长有权中止该参赛选手竞赛；如非参赛选手个人因素出现设备故障而无法竞赛，由裁判长视具体情况做出裁决。

4.选手若提前结束竞赛，应举手向裁判员示意，选手结束竞赛后不得再进行任何操作。

5.裁判长在竞赛阶段统一进行剩余时间提醒、发布竞赛结束指令。竞赛结束时所有参赛选手立即停止操作。

其它未涉及事项或突发事件，由大赛执委会负责解释或决定。

（五）离场规则 
参赛选手须服从裁判统一指挥，尊重赛场工作人员，自觉维护赛场秩序有序离场，不得带出赛卷、稿纸、车辆钥匙等物品。

（六）成绩评定及公布 
1.严禁参赛选手、赛项裁判、工作人员私自携带通讯、摄录设备进入比赛场地和裁判工作室。

2.评分材料须由评分裁判签字确认，更正成绩需经裁判本人、裁判长及监督仲裁组长签字确认。

3.裁判应与参赛人员无利益关系。与参赛单位、参赛选手有利益关系时，应主动申报、回避。

4.在正式公布比赛成绩之前，任何人员不得泄露过程评分和结果评分的评分结果及相关数据。

七、技术规范

（一）法律法规 

《中华人民共和国安全生产法》《机动车维修管理规定》等

（二）技术标准 
1.GB/T18344-2016汽车维护、检测、检测技术规范

2.GB-T18384.1-2015电动汽车安全要求第1部分：车载可充电储能系统；

3.GB-T18384.2-2015电动汽车安全要求第2部分：操作安全和故障防护；

4.GB-T18384.3-2015电动汽车安全要求第3部分：人员触电防护；

5.GB-T20234.1-2015电动汽车传导充电用连接装置第1部分：通用要求；
6.GB-T20234.1-2015电动汽车传导充电用连接装置第2部分：交流充电接口；

7.GB-T27930-2015电动汽车非车载传导充电机与电池管理系统之间的通信协议

8.GB-T 28382-2012 纯电动乘用车技术条件；
9.DB11/Z 878-2012电动汽车电能供给与保障技术规范动力电池维护；
10. GBT-18488.1-2015-电动汽车用驱动电机系统-第1部分：技术条件;

11. GBT18488.2-2015电动汽车用驱动电机系统第2部分：试验方法;
12.《汽车维护、检测、诊断技术规范》（GB/T18344）;

13.《纯电动汽车维护、检测、诊断技术规范》（JT 2018-42）

14.竞赛车型维修手册、保养手册和电路图（电子版）；
15.《新能源汽车维护技术标准》（试行）
(三)高职专业教学标准
1.汽车制造类-汽车制造与装配技术 560701

2.汽车制造类-汽车检测与维修技术 560702

3.汽车制造类-汽车电子技术 560703

4.汽车制造类-新能源汽车技术 560707

5.道路运输类-汽车运用与维修技术 600209

（四）操控人员要求 
1.具有正确使用常用检测仪器设备的能力

2.具有新能源汽车维护的能力

3.具有一定新能源汽车性能检测的能力

4.具有新能源汽车故障检测与排除的能力

5.具有新能源汽车高压系统的检测与维修能力

6.具有查阅、应用新能源汽车维修资料的能力

7.具有新能源整车、新能源充电桩基础知识

8.具备新能源整车、新能源充电桩控制系统检修方法 

9.能依据检验标准完成新能源整车、新能源充电桩系统质检

10.具有适应产业数字化发展需求的基本数字技能

11.具有专业相关的法律法规、绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理、安全生产等知识与技能
八、技术环境

（一）竞赛环境 

竞赛场地在承办院校合格场地进行，赛场符合防火安全规定，提供稳定的电、气源，场地采光、照明和通风良好，设有尾排通风装置，配有供电应急设备，配备水基型灭火器以应对电动汽车的电气安全事故。赛场内安排有裁判休息区、监督仲裁室、专家室、评分裁判室、机要室、医疗室、选手封闭室、卫生间等必要的区域；评分裁判室、裁判休息区、监督仲裁室、选手封闭区刚性隔离；所有比赛工位用专用屏风隔离，避免相互影响；现场配备音响、摄像设备，以便有效组织赛场活动；现场配备计时器，准确把控竞赛时间；赛场机要室钥匙由裁判长和监督仲裁组长分别保管，严禁外人进入。竞赛场地为室内场地，单工位面积不低于40平米。比赛总工位数为5个，其中1个为备用工位，整车维护与故障诊断工位布置图如图1所示，充电设备装调与检修工位布置图如图2所示。
[image: image1.png]WRE (AR

AR

ABEHBREFRS

B Ik & (BHPERE)

CFAL

D ZRFERE(E) | BER

E #HAKL

1 #5558

M &R 12V iR

I IA%E

HoabipeiE . Bl (At b
D

FRRIOE QA

G B

K B L, PR





图1整车维护与故障诊断工位布置图
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图2充电设备装调与检修工位布置图
（二）技术平台 
技术平台见表3。

表3 技术平台
	序号
	产品名称
	功能参数/技术规格 


	 数量
	规格

	1
	比亚迪E5（2019款）
	车辆技术参数：

最大功率(kw)：100，

最大扭矩(N·m)：180

电动机(Ps)：136

变速箱：电动车单速变速箱

长*宽*高(mm)：4680*1765*1500

车身结构：4门5座三厢车

主驾驶座安全气囊；副驾驶座安全气囊；胎压报警；前排主驾驶安全带未系提醒；定速巡航；ABS防抱死；制动力分配。
	2
	台

	2
	整车故障设置诊断平台
	一、技术要求

1、整车故障设置与检测连接平台配套新能源汽车互联使用，

2、配置原厂适配器，实现与整车无损快速连接；

3、能够在检测面板进行新能源汽车各主要模块系统进行检测；

4、在检测面板上，完全按照原车模块和线束插头端子相同针脚排列规律和形状的插口测量功能，多元测量实时交互；

二、技术参数

产品由检测模块、手动设置模块、无线设故采集系统、无损跨接线束、显示系统及台架主体框架组成。

支持手动设置故障和智能终端无线故障设置两种设故方式。

1、检测模块 

检测面板由≥8MM亚克力制作，检测面板上配有对应车型相关模块，亚克力上丝印对应模块端子针脚号。

2、手动设置模块

由设故操作面板和锁盖组成，安装手动设故开关，实现线路的断路故障设置；需安装锁具，保证故障设置后考生无法知悉具体设置故障线路。手动设故面板上安装可调电阻，可设置串电阻故障。

3、无线设故采集系统

无线设故系统采用≥20路设故采集盒，采集盒与上位机可通过有线、无线连接上位机软件，将采集到整车线束电信号实时反馈并显示出来，同时可在上位机上进行故障设置，来实现车辆的断路、短路、虚接等故障，做到软硬件双向实时交互。

4、无损跨接线束

采用工业级航空接插头，跨接线束一端配有对应车辆各模块原车插头以及插座，保证车辆与台架进行无损对接的同时，拔下跨接线束后车辆可正常行驶。

5、设备主体框架

采用坚固铝型材制作，台架框体尺寸（长宽高）：≥1800*840*1405mm。

6、显示系统

6.1采用≥18.5寸液晶显示屏，显示器可360°水平旋转，能清晰显示软件操作界面，满足多人同时教学要求。

6.2显示器安装智能教学系统，教学系统具有资源、维修手册、实训、考核、管理等功能。

6.3维修手册：内置原车电路图，辅助教学及故障诊断。

6.4实训：软件实训模式故障设置模块包含各主要模块系统，同时具备一键清除故障功能。

6.5考核：软件考核功能类型包含断路、虚接等故障，可同时设置多个故障，并在软件显示当前已选故障数量，考试名称、考试时长、发布等基本操作。

6.6管理：管理包含账号管理及个人信息修改等。

6.7资源：资源栏内置精美课程资源，教师和学生可通过相关资源完成对新能源汽车技术学习。资源具有上传与删除功能。

三、可实训任务

1.新能源汽车的故障诊断

2.新能源车辆诊断设备的操作使用与故障诊断流程

3.高压驱动组件的故障排查

4.新能源整车故障排查

5.充电系统的故障排查

6.电池管理系统的故障排查

7.整车控制器的故障排查

8.整车电器电源配电系统的故障排查
	2
	套

	3
	故障诊断仪器
	故障诊断仪器：具备纯电动汽车动力电池管理系统、电池热管理控制器系统、低压电池管理系统、DC-DC总成系统、 主控制器系统、电机控制器系统读码、清码、读取数据流完整信息和进行执行元件驱动诊断、编程等基本功能，；操作系统采用  Android TM  4.0, Ice Cream Sandwich 操作系统；处理器  Exynos 四核处理器 1.4GHz；存储器  2GB RAM & 32GB 板上存储器；显示器  9.7 英寸 LED 电容式觉摸屏，1024x768P 分辨率；解码器VCI 设备可通过测试主线连接 OBD II/EOBD 兼容车辆并获得供电。通过测试主线建立 VCI 设备与车辆之间的通信后，VCI 设备可将接收到的车辆数据传送平板诊断设备。可对全新秦EV车型及比亚迪E2车型进行诊断，且无任何故障码。
	2
	套

	4
	充电设备装调工作平台（INW-XT-04P)
	一、产品概述

本工作平台针对职业院校师生提高充电桩装配与调试技能水平而研发，采用市场主流充电桩交、直流一体集成设计，培养充电桩产业链技能人才。

二、技术要求

（1）平台结合充电桩生产厂家生产工艺流程研制，真实再现充电桩真实生产、调试与安装等工艺流程。

（2）实训台采用柜式结构，可进行反复拆装，所有配件可进行快速定位，组装，操作简单，高效便捷。 

（3）充电设备组装完成后，充电枪通过国标交流充电口与迷你负载互联，通电后可进行充电参数设置与验证。

（4）实训台有完善的安全保护功能，具有过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护 、低温保护、防雷保护、急停保护、漏电保护等；

（5）采用行业龙头企业连接线缆制作，性能优良，安全可靠。

（6）配套详细的电路原理图，方便学生进行实训与故障检修。

1、充电桩具备交流充电和直流充电双系统；

2、交流充电系统满足： 

输入电压：AC 220V 50HZ； 

输出电压：AC 220V 50HZ； 

额定功率：≥7KW； 

额定输出电流：AC ≥32A ；

稳压精度：≤1%； 

稳流精度：≤1%； 

耐压强度：1500VAC； 

绝缘电阻：100MΩ； 

3、直流充电系统满足： 

输入电压：AC 220V 50HZ； 

输出电压：DC 200~450V； 

额定功率：≥7KW； 

额定输出电流：DC ≥18A 

稳压精度：≤1%； 

稳流精度：≤1%； 

工作效率：≥14； 

耐压强度：1500VAC； 

绝缘电阻：100MΩ；

4、负载箱满足： 

工作电源：AC 220V 50HZ 

功率：≥7KW

三、实训项目

1、了解交直充电桩的结构及原理

2、交直流充电枪CC、CP、S+、S-、CC1、CC2信号控制原理

3、交直流充电桩内部线路的连接方法

4、掌握交直流充电桩的测试方法

5、掌握交直流充电桩输入线缆选配

6、掌握交直流充电桩绝缘值的测量方法

7、漏电保护模块的结构原理与安装方法

8、防雷模块的结构原理与安装方法

9、掌握交直流充电桩的装配与调试过程中的操作安全与注意事项

10、交直流充电桩系统内部故障检修
	2
	台

	5
	汽车专用示波器（INW-XG-02）
	1、双输入数字示波器。

2、实时采样率：500MS/s，带宽：100MHz

3、存储深度：每通道7.5kpts

4、垂直灵敏度：5mV/div-50V/div

5、触发类型：脉宽、视频、边沿、交替

6、精细的视窗扩展功能，精确分析波形细节与概貌。

7、屏幕拷贝功能

8、U盘升级功能

9、7000mAh锂电池供电，工作时间不低于7个小时

10、工业级5.7英寸TFT LCD，可黑白显示
	5
	套

	6
	万用接线盒（INW-XG-01）
	一、产品概述

包含各种规格的“T”型线，能满足竞赛整车系统的所有保险丝、继电器、元器件插接测量之用，要有足够的通流能力和可重复插接使用能力。

二、产品规格

包含：

1）黑色护套夹子延长线;L=2M(黑色)

2）红色护套夹子延长线;L=2M(红色)

3）端子对全包式鳄鱼夹;L=220mm(红色)

4）端子对全包式鳄鱼夹;L=220mm(黑色)

5）热缩套管端子对全包式鳄鱼夹;L=220mm(红色)

6）热缩套管端子对全包式鳄鱼夹;L=220mm(黑色)

7）红色全包式∅2.0测试探针

8）黑色全包式∅2.0测试探针
	5
	套

	7
	万用表（INW-XG-03）
	要求满足以下技术参数：

可测试直流电压（DC1000V）、交流电压（AC750V）、电阻、电容、频率、直流电流、交流电流、二极管测试、通断报警、低压显示、单位符号显示、数据保持、自动关机、过载保护、输入阻抗、采样频率、交流频响、操作方式、显示计数、钳口张开、电源等功能。
	5
	套

	8
	一体化集成工量具（INW-T-09）
	包含7抽屉柜形多功能工具手推车。

1/2"六角短套筒：8-24,27,30,32mm

1/2"六角长套筒:10,12,13,14,17,19mm

1/2"气动套筒:17,19,21,23mm

1/2"系列L型扳手:250mm

接杆:1/2"*5",1/2"*10"

套筒转接头:1/2"M*3/8"F

万向接头:12.5mm

快速棘轮扳手:12.5mm

工作灯,充电线，油封安装工具

橡皮锤子：30mm，45mm

1/4"六角长套筒：4-8mm,10mm

1/4"六角短套筒（13件）:4,4.5,5,5.5,6-14mm

3/8"六角套筒:8-19mm

长套筒:10-15,17,19mm

L型内六角扳手:1.5，2，2.5，3，4，5，6，8，10

套筒：14，16，18mm

游标卡尺,钢直尺,棘轮扳手（大）,棘轮扳手（中），棘轮扳手（小），旋具批头（12个），转接头，转向接杆，转向接头

10mm系列旋具套筒：T10，T15，T30，T40，T45，T50，T55，H3，H5，H6，H7，H10，PH1，PH2，PH3，P21,P22,P23,FD5.5,FD7

内花键套筒:E8,E10,E11,E12,E14,E16,E18

双梅花扳手:8*10mm,10*12mm,14*15mm,16*17mm,18*19mm

两用扳手:8-19mm

豪华型S2穿心螺丝批:一字6*100mm,十字PH#2*10mm

钳子:6"尖嘴钳,8"鲤鱼钳,10"水泵钳

绝缘电工胶布

十字螺丝批:PH0*60mm,PH1*80mm,PH2*100mm,PH3*150mm

一字螺丝批:0.42*2.5*75mm,0.8*4*100mm,1*5.5*125mm,1.2*6.5*150mm

绝缘开口扳手:8mm，10mm，12-15mm

剥线钳,预制式扭力扳手(60-340N.m),预制式扭力扳手(5-25N.m),胎纹笔,冰点测试仪,卡箍钳,卡簧钳（弯头）,深度尺,大一字螺丝批,卡簧钳（直头）

油壶,刮刀,预制式扭矩扳手,拉拔器,磁力棒,异形钳,水管堵头（长，短），橡皮水管堵头（15长，15短，16长，16短，20长，20短）

手摇简式千斤顶,密封性测试水管（长）,密封性测试水管（短）,胎压表,手摇简式千斤顶摇把,基准尺,生料带,气嘴头,胎压表气嘴头
	5
	套

	9
	人员防护套装（INW-B1-01）
	人员防护套装包括绝缘手套、耐磨手套、绝缘鞋、护目镜、安全帽等各1套。

1、绝缘手套：天然橡胶制成，耐压等级1KV。

2、耐磨手套：符合人体工程学设计；可降低潜在的危险，如：刀割等；可清洗。

3、绝缘鞋：防砸电绝缘；双密度聚氨酯（PU）一次成型鞋底，大底致密耐磨，中底柔软舒适配合防滑设计穿着舒适安全。柔软型全封闭鞋舌，有效防止飞溅液体进入。

4、护目镜：防冲击物，如打磨，研磨等。防化学物，如电镀，喷漆等。防光辐射，如红外线、紫外线等。防热辐射，如电火花，热辐射等。

5、安全帽：绝缘，防撞减震，防喷溅，抗撕裂， 安全帽采用 ABS 硬质材质，无毒、无味、无任何刺激。
	10
	套

	10
	工位安全防护套装（INW-B2-01）
	工位安全保护套装包括警示牌、隔离带套装、绝缘防护垫等各1套。

1、警示牌：绝缘材质制作，表面喷涂"危险，请勿靠近”字样与带电符号。

2、隔离带套装：可再次利用，对操作空间进行隔离；最长5m；可伸缩，每套6根围成一个工位。

3、绝缘防护垫：最高耐压10KV，尺寸：5m x 1m x 5mm  （长x宽x厚度)
	5
	套

	11
	绝缘工作台（INW-T-08C）
	绝缘工作台                                             

1、工作台台面选用实木材质，配2层抽屉。

2、配有螺丝分类存放盒

3、桌面采用防静电材料，尺寸（长*宽*高）：≥1500*750*850mm
	5
	套

	12
	绝缘电阻测试仪（INW-XG-18）
	一、产品概述

采用全新设计以及大规模集成电路和数字电路相结合，完成绝缘电阻、直流电压，交流电压，CONTINUITY，通用电阻和电容等参数测量。

二、技术参数

1、单位显示：具有功能、电量单位符号显示；

2、工作条件：0℃-40℃/相对湿度90％或更少些；

3、0.1 MΩ 至 10 GΩ的绝缘测试，绝缘测试电压 250 V、500 V和 1000 V，短路电流约2mA，绝缘等级 CATⅢ600V。 

4、具有 PI 极化指数测量，设置任意两点时间，自动测量电阻比率。 

5、COMP 比较功能，可以设置绝缘电阻上下值，并有超差提示。 

6、符合国际电工委员会认证。 

7、仪表符合 UL 及 CE 欧洲共同体标准。
	5
	套

	13
	接地电阻测试仪（INW-ZZ-09）
	一、产品概述

采用最新数字及微处理技术，具有独特的抗干扰能力和环境适应能力，重复测试一致性好，确保长年测量的高精度、高稳定性和高可靠性。

二、产品功能

1）具有背光和电池检测功能

2）具有数据保存和储存功能

3）具有自动关机省电功能

4）可作精密三线式测量，也可做简易二线式测量

5）双重绝缘或强化绝缘安全构造

三、技术参数

1）产品尺寸：160*70.5*100mm

2)绝缘阻抗：测量电路与外壳绝缘阻抗不小于20MΩ

3）测量方式

①接地电压测量：平均值响应

②接地电阻测量：测试信号频率约820Hz，电流20Ω档、约3.2mA
	5
	套

	14
	劳保手套
	面料柔软，标准尺寸
	100
	双


9、 竞赛样题

（一）竞赛样题 

专家组依据本规程公布的作业要求和考核要点等负责编制竞赛用试题，试题与评分标准对应考核模块的故障点或规范操作要点。竞赛设备说明书、维修手册、电路图等相关技术资料将随比赛车（机）型同时在大赛网络信息发布平台（www.chinaskills-jsw.org）公布，具体形式为电子版。样题与参考评分标准详见附件，仅作为训练参考。
（二）专家命题 
由专家组赛完成比赛试题的具体命制与验证，包括根据比赛车型和机型，确定故障现象，设置具体故障点并予以验证、准确的电器和机械参数测量、完成评分细则，同时验证比赛试题作业的难易程度和需要的标准工作时间等，最终确定试题的选手报告单、现场裁判评判表和评分表。在开赛前一天专家组对裁判进行培训，培训讲解评分细则。命题专家在比赛过程中作为各考核模块的技术支持专家，不参与直接执裁打分，负责裁判培训、指导并监督执裁、处理现场出现的问题、以及协助裁判长做好技术管理等工作。专家组须指定专人负责赛题印刷、双信封加密保管、领取和回收工作。

（三）赛项说明会 
在赛前召开赛项说明会，结合样题讲解考核要点、竞赛方式、注意事项等。

10、 赛项安全

赛项安全是一切工作顺利开展的先决条件，是赛项筹备和运行工作须考虑的核心问题。赛项执委会采取切实有效措施保证大赛期间参赛选手、指导教师、工作人员等人员的人身安全。

（一）比赛环境 

1.执委会须在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备应符合国家有关安全规定。赛前进行赛场全负荷模拟测试，以发现可能出现的问题，及时排除安全隐患。

2.赛场周围要设立警戒线，无关人员不得进入。比赛现场内应参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。

3.承办单位必须制定管理方案、人员疏导方案和应急预案。

4.参赛选手、赛项裁判、工作人员进入赛场区域内，严禁携带通讯、照相摄录设备、记录用具。赛项需要配置安检设备对进入赛场人员进行安检。

5.赛项工位、监督仲裁室、评分室需要配置高清摄像，对赛事比赛时间段进行全程录像。

（二）处罚措施 
1.因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其获奖资格。

2.参赛队伍有发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效 

的，可取消其继续比赛的资格。
3.赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。
11、 成绩评定

（一）评分标准 

1.评分方法 

赛项最终得分按百分制计算，各参赛队成绩为2个竞赛模块成绩的加权总和。其中模块A整车维护与故障诊断、模块B充电设备装调与检修，系数分别为0.60和0.40。总成绩=模块A成绩×0.6+模块B成绩×0.4。考虑到竞赛的保密性，详细的竞赛评分细则在竞赛开始前7天由赛题设计专家和裁判组专家共同制定。初步规定如下：
表4 赛项配分
	模块
	内容
	合计
	系数

	模块A 整车维护与故障诊断
	低压供电故障
	100
	0.6

	
	高压供电故障
	
	

	
	车辆电器设备故障
	
	

	
	车辆行驶故障
	
	

	
	车辆充电故障
	
	

	
	PDI检查
	
	

	模块B 充电设备装调与检修
	设备的检查与装配
	100
	0.4

	
	工具和设备仪器的使用
	
	

	
	故障点的确定和记录
	
	


2.违规扣分

（1）在完成工作任务的过程中，因操作不当导致人身或设备安全事故每次扣10分，直至取消比赛资格。

（2）损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为扣5分。

（3）在竞赛时段，参赛选手有不服从裁判扰乱赛场秩序、有作弊行为的、裁判宣布竞赛时间到仍强行操作的，取消参赛队奖项评比资格。

（4）选手报告单上留有不应有的标识、符号、文字，扣5分。

（二）裁判组成

赛项裁判组负责赛项成绩评定工作。评分标准以“公平、公正、公开”为原则，采用过程评分和结果评分两种方式。成立由检录组、裁判组、监督仲裁组组成的成绩管理组织机构。参照《全国职业院校技能大赛专家和裁判工作管理办法》的有关要求，要求裁判人员的类别来自汽车维修企业，非参赛院校、非赛项合作企业，具有5年以上从事汽车维修岗位或汽车技术类专业教学经历。见表5

表5裁判员人数和组成条件要求

	序号
	专业技术方向
	知识能力要求
	执裁/教学工作经历
	专业技术职称（职业资格等级）
	人数/工位



	1
	整车维护与故障诊断
	能够熟练掌握纯电整车结构和控制逻辑；能进行高压电防护；会万用表、故障检测仪、示波器等常用诊断设备使用
	在省级及以上汽车技术竞赛中具有执裁经验或指导学生获二等奖以上指导教师，同类赛项省级或国家级优秀指导老师优先


	讲师及以上职称，或高级技师（高级工程师）


	2

	2
	充电设备检修与装调
	对充电装的构造原理有充分的了解，能够进行高压电防护；会万用表、故障检测仪、示波器等常用检测设备使用
	在省级及以上汽车技术竞赛中具有执裁经验或指导学生获二等奖以上指导教师，同类赛项省

级或国家级优秀指导老师优先
	讲师及以上职称，或高级技师（高级工程师）


	2

	裁判总人数
	根据工位需求视情配备


具体要求与分工如下：

（1）检录工作人员负责对参赛选手进行点名登记、身份核对等工作。检录工作由赛项承办院校工作人员承担。

（2）裁判组实行“裁判长负责制”，全面负责赛项的裁判管理工作并处理比赛中出现的争议问题。负责组织比赛，对竞赛模块的试题与评分标准对接专家组长向裁判组培训解释。裁判报到后实行封闭管理。每天比赛前1小时通过抽签方式，初步确定裁判执裁工位，裁判不能执裁同校参赛队。

（3）裁判员根据比赛需要分为加密裁判、现场裁判、评分裁判。

1）加密裁判：负责组织参赛选手抽签，对参赛队信息、抽签号等进行加密；各赛项加密裁判由赛区执委会根据赛项要求确定。同一赛项的加密裁判来自不同单位，且不得参与评分、统分和核分工作。

2）现场裁判：按规定做好赛场记录，维护赛场纪律，评判参赛选手的现场作业。

3）评分裁判：负责对参赛选手的报告单按赛项评分标准进行评定，并负责核分和统分工作，评分过程严格封闭、保密。

（4）监督仲裁组对裁判组的工作进行全程监督，并对竞赛成绩抽检复核；接受由参赛队领队提出的对裁判结果的申诉，组织复议并及时反馈复议结果。

（三）成绩评分

1.过程评判

现场裁判依据现场评判表，对参赛选手竞赛过程的人物安全、设备使用、操作规范、职业素养进行评判。评判结果由现场执裁裁判员签字确认。

2.结果评分 

评分裁判根据现场评判表、参赛选手提交的报告单，依据评分标准进行评分、统分和核分。评分结果由评分裁判员、统分和核分裁判员签字确认。

3.解密 

在监督仲裁组监督下，由裁判长指定解密裁判启封检录抽签一次加密档案、二次加密档案，找出各参赛队与场次工位对应关系；将竞赛结果分别由场次工位号转换为参赛队，然后进行分值排序，打印封装。

4.总成绩排序 

总成绩为两个竞赛模块成绩之和。竞赛成绩相同时，以完成全部竞赛模块所用总时间少的名次在前；竞赛总成绩和完成全部竞赛模块所用总时间均相同时，按模块A赛项成绩进行排序的名次在前；竞赛成绩再相同时，按模块A任务一赛项成绩进行排序。

5.抽检复核

为保障成绩统计的准确性，监督仲裁组对赛项总成绩排名前30%的所有参赛队的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于15%。监督仲裁组将复检中发现的错误通过书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。错误率超过5%的，则认定为非小概率事件，裁判组需对所有成绩进行复核。

6.成绩管理 

按照《全国职业院校技能大赛制度汇编》中成绩管理办法明确要求，严禁参赛选手、赛项裁判（含裁判长）、专家组成员、工作人员私自携带通讯、摄录设备进入比赛场地。赛场可根据需要配置安检设备，对进入赛场重要部位的人员进行安检，可在赛场相关区域安置无线信息屏蔽设备。赛项裁判应在检录前与参赛选手隔离。参赛选手的成绩评定与管理按照严密的程序进行。成绩管理流程见图3。
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图3成绩管理流程
（四）成绩公布

参照省教育厅技能大赛文件执行。
十二、赛场预案

1.赛场配备技术人员，当车辆、设备等出现问题时，技术人员可第一时间提供专业技术支持。赛场备用应急发电、空气压缩机设备、消防车等设施，保证水、电、气、耗材用品等的连续供应，并做好应对突发事件的准备。

2.竞赛现场配置安全通道，当出现火情或其他灾害情况，工作人员应立即向保卫组汇报，保卫组接报后要火速到达现场并配合消防队员和公安干警，指挥人员疏散到安全区域并及时处置现场状况。

3.竞赛过程中出现设备断电、故障等意外时，现场裁判需及时确认情况，安排技术支持人员进行处理，现场裁判登记详细情况，填写补时登记表，报裁判长批准后，可安排延长补足相应选手的比赛时间。

4.赛场布置2个工位，与其他竞赛工位间隔至少1个工位的宽度布置。

5.当出现非选手原因设备断电、故障等意外时，经现场裁判认可，裁判长确认予以安排备用工位进行比赛。

6.赛场设有应急医疗点，用于参赛选手突发身体不适（如发热、咳嗽等） 

7.出现碰伤、划伤等意外情况的应急处理；如应急医疗点检测参赛选手可以继续比赛，经裁判长确认予以安排原工位或备用工位进行比赛。如参赛选手不能继续参加比赛，必要时可联系120急救车。

8.比赛期间发生意外事故，应第一时间报告赛项执委会，同时采取措施避免事态扩大。赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由赛区执委会决定。事后赛区执委会应向大赛执委会报告详细情况。

十三、赛项安全

赛项安全是一切工作顺利开展的先决条件，是赛项筹备和运行工作必 须考虑的核心问题。赛项执委会采取切实有效措施保证大赛期间参赛选手、指导教师、工作人员等人员的人身安全。

（一）比赛环境 

1.执委会须在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备应符合国家有关安全规定。赛前进行赛场全负荷模拟测试，以发现可能出现的问题，及时排除安全隐患。

2.赛场周围要设立警戒线，无关人员不得进入。比赛现场内应参照相关 

职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。

3.承办单位必须制定管理方案、人员疏导方案和应急预案。

4.参赛选手、赛项裁判、工作人员进入赛场区域内，严禁携带通讯、照相摄录设备、记录用具。赛项需要配置安检设备对进入赛场人员进行安检。 

5.赛项工位、监督仲裁室、评分室需要配置高清摄像，对赛事比赛时间段进行全程录像。 

（二）处罚措施 

1.因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其获奖资格。

2.参赛队伍有发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，可取消其继续比赛的资格。

3.赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。
十四、竞赛须知

（一）参赛队须知

1.各参赛队须为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

2.各参赛队须对参赛选手、指导教师、领队进行安全管理和维稳教育，在比赛期间需保持通信畅通。

3.对申诉的仲裁结果，领队和指导教师应带头服从和执行，还应说服参赛选手服从和执行。凡恶意申诉，一经查实，组委会将追查相关人员责任。 
4.领队负责做好本参赛队比赛期间的管理与组织工作。

5.执行大赛各项规定。各参赛队领队、指导教师在比赛前和比赛期间不允许私自接触裁判，不得以任何形式影响裁判人员的评判。
6.指定一名领队或指导教师准时参加赛前领队会议，进行抽签确定竞赛当日抽签顺序，并认真传达落实会议精神。
（2） 参赛选手须知

1.参赛选手应严格遵守竞赛规则和竞赛纪律，服从裁判员和竞赛工作人员的统一指挥安排，自觉维护赛场秩序，不得因申诉或对处理意见不服而停止竞赛，否则以弃权处理。

2.参赛选手须文明竞赛，接受裁判的监督和警示。 

3.参赛选手必须持本人身份证、并佩戴组委会签发的参赛证件；在赛前60分钟到达赛场进行检录、抽取赛位号，进行赛前准备，等候比赛开始指令。正式竞赛开始尚未检录的选手，不得参加竞赛。已检录入场的参赛选手未经允许，不得擅自离开。

4.参赛选手须严格按照竞赛要求着装，凭场次工位号进入赛场，进入赛场不得携带任何纸质资料、通讯工具、电子书、存储设备、照相及录像设备等。

5.参赛选手在收到开赛信号前不得启动操作；若结束比赛，应向裁判举手示意，由裁判记录比赛结束时间；比赛结束后，不得再进行任何与比赛有关的操作。

6.在比赛中如遇非人为因素造成的器材故障，应及时向裁判反映，经裁判确认后，可向裁判长申请补足排除故障的时间。

7.比赛结束后，应按要求向裁判提交选手报告单。

8.参赛选手应注意安全，必须穿安全鞋（自备绝缘鞋）。着装须符合安全生产及竞赛要求。

（3） 指导教师须知

1.指导教师经报名、审核后确定，一经确定不得更换，如需更换，须由各地区代表队行政部门于相应赛项开赛10个工作日之前出具书面说明并按相关规定补充人员并接受审核。

2.各代表队指导教师要坚决执行比赛的各项规定，指导选手做好赛前的一切准备工作，不得以任何理由影响比赛正常进行。 

3.对申诉的仲裁结果，指导教师应带头服从和执行，还应说服选手服从和执行。

4.指导教师应认真研究和掌握本赛项比赛的技术规则和赛场要求，对参赛选手做好安全和纪律教育。

（4） 工作人员须知

1.工作人员必须服从统一领导，严格遵守竞赛纪律及时间安排，严守工作岗位，不得无故离岗。

2.工作人员必须着装整齐，统一佩戴由大赛组委会签发的相应证件，精神饱满、热情服务。

3.熟悉赛项指南，严格按照工作程序和有关规定办事，遇突发事件，按照安全工作预案，组织指挥人员疏散，确保人员安全。

4.工作人员未经允许不得随意进入比赛现场。
十五、申诉与仲裁

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，参赛队领队可在比赛结束后2小时之内向监督仲裁组提出书面申诉。书面申诉应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、据实叙述，并由领队亲笔签名。非书面申诉不予受理。赛项监督仲裁组在接到申诉报告后的2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由承办校向大赛组委会提出申诉。大赛组委会的仲裁结果为最终结果。仲裁结果由申诉人签收，不能代收，如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。申诉方可随时提出放弃申诉。不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序。

16、 竞赛观摩

竞赛采取“适度集中、有限开放”的办赛模式，原则上开放组织现场观摩。竞赛设置观摩区域和参观路线，向媒体、企业代表、院校师生及家长等社会公众开放，指导教师不能进入赛场内指导，可以观摩。除现场观摩外，通过赛场实时监控画面，可实现远程观摩比赛，进一步扩大大赛的引领示范作用，提升大赛影响力。在观摩期间应遵循以下规则：

1.除与竞赛直接有关的工作人员、评委等之外，其余人员均为观摩观众。

2.观摩人员须佩带观摩证，应在规划的观摩区或者安全线以外观看比赛，不允许有大声喧哗等影响选手竞赛的行为发生。

3.不在选手准备或比赛中交谈或欢呼；不对选手打手势，包括哑语沟通等明示、暗示行为，禁止鼓掌喝彩等发出声音的行为。

4.不得在观摩比赛时使用相机、摄影机等一切对比赛正常进行造成干扰的带有闪光灯及快门音的设备。

5.不得违反大赛规定的各项纪律，不得有围攻评委、选手或者其他工作人员的行为。

附件 1整车维护与故障诊断选手作业记录表
2023年海南省职业院校技能大赛（学生组）

汽车故障检修赛项
选手作业记录表

竞赛模块A：整车维护与故障诊断

	竞赛日期：2023年   月   日                  竞赛工位：

	选手身份加密号：
	竞赛用时：     分     秒


	序号
	项目
	配分
	实际得分

	1
	作业过程记录
	70
	

	现场裁判（签字）
	

	评分裁判（签字）
	

	统分核分裁判（签字）
	

	裁判长（签字）
	


裁判须知：主副裁判独立评分；使用规定签字笔书写；扣分栏不得空白，未扣分填“0”，扣分填负值；选手未完成作业需扣分并备注“未完成”；修改须签字确认。

1、填写PDI检查（维护），本部分累计得分
	序号
	作业类型+作业对象+作业内容
	数据或异常情况记录
	维修措施

	1
	作业准备- 安全防护                                                
- 安装车轮挡块、设置隔离栏和警示牌；
- 检查绝缘手套、护目镜和安全帽；
- 穿戴绝缘鞋（进入工位前提前穿戴好）
-检查工具套装(绝缘检测仪、万用表、绝缘垫）
	绝缘手套耐压等级：
	

	2
	作业准备- 外检作业
- 检查车身外观是否有明显的碰擦痕迹
	
	

	3
	作业准备-车辆参数
- 记录车辆型号、车辆识别码、电机型号、电机峰值功率、电池容量、额定电压、里程表读数
	记录车辆型号：
车辆识别码：
电机型号：
电机峰值功率：
电池容量：
额定电压：
里程表读数：

	

	4
	作业准备- 安全防护                                                  
- 安装座椅套、方向盘套和地板垫
	
	

	5
	作业准备- 安全防护                                               
- 安装翼子板布和前格栅布
	
	

	6
	检查作业- 前舱附件
- 检查前舱盖锁扣润滑（口述）
	
	

	7
	检查作业- 风窗雨刮
- 检查液面高度，必要时添加
	
	

	8
	 检查作业- 制动系统                                               
- 检查制动液液位，必要时添加
	
	

	9
	检查作业- 冷却系统                                               
- 检查冷却液液位、更换周期
	冷却液容量：
更换周期：
	

	10
	检查作业- 冷却系统
- 检查各冷却系统软管的安装、连接情况及有无裂纹、损伤和泄漏
	
	

	11
	检查作业- 动力蓄电池高压接头

- 检查高压接头是否损坏，是否有油液，是否松动
	
	

	12
	检查作业-高压组件
- 检查高压组件外观是否变形，是否有油液
- 检查高低压线束或插接件是否松动
	前舱组件外观检查:
□正常
□异常:
前舱插头连接情况:
□正常
□异常:

	

	13
	检测作业- 警告标签是否完好
	
	

	14
	检查作业- 仪表板
- 检查高压启动指示灯
	（1）OK指示灯: 
□点亮    □不亮 
□点亮后熄灭
（2）系统故障指示灯:
□点亮    □不亮 
□点亮后熄灭
	

	15
	检查作业- 空调系统
- 检查风量、模式、内外循环；分别打开AC，调节温度检查冷暖功能、除霜功能
	
	

	16
	检查作业-安全气囊和安全带状态及安全气囊保护壳是否完好
	
	

	17
	检查作业- 车内所有开关，车内照明，用电器
-检查功能是否正常
	
	

	18
	检查作业- 车外灯光
-检查功能是否正常
	
	

	19
	检查作业-雨刮器
-检查功能，必要时调整喷嘴
	
	

	20
	检查作业-车顶蓬
-检查车顶蓬安装状况
	
	

	21
	检查作业- 故障诊断
- 检查高压管理系统，故障码（记录后清除）
- 检查低压管理系统，故障码（记录后清除）
	□无DTC
□有DTC: 


	

	22
	检查作业- 充电系统
- 检查各充电连接器接口处是否有异物、烧蚀等情况
	充电枪应急解锁：
□正常    □不正常

	

	23
	检查作业- 充电系统
- 检查车辆能否正常充电及充电时仪表显示是否正常
	充电线连接指示灯: 
□点亮    □不亮 
□点亮后熄灭
	

	24
	检查作业-检查轮胎
- 检查轮胎气压,预松螺栓。
	气压：        

左前：      标准值：    

左后：      标准值：
右前：      标准值：  

右后：      标准值： 
	

	25
	整理作业- 安全防护                                                               
- 拆卸翼子板布和前格栅布
	
	

	26
	整理作业- 安全防护                                                               
- 拆卸座椅套、地板垫、方向盘套
	
	

	27
	整理作业- 工量具、设备、场地
- 清洁整理工量具、设备、场地
	
	


2、故障点一 诊断与排除过程本部分累计得分
	作业项目
	作业内容
	备注

	故障现象确认
	
	※确认故障症状并记录症状现象

	模块通讯状态及故障码检查
	
	

	正确读取数据
	项目
数值
单位
判断

	※如果无相关数据则无需填写


	清除故障码并再次读取
	确认故障码是否再次出现，并填写结果
( 无DTC
□ 有DTC ：

	

	确定故障范围
	结合仪表现象、诊断数据和电路图分析，最有可能的故障范围：

	

	部件/电路
测试
	部件/线路范围
检查或测试后的判断结果
□正常
(不正常
(正常
□不正常
□正常
(不正常
□正常
□不正常
□正常
□不正常
波形采集（不用者不填）
□正常
□不正常

	※注明测试条件、插件代码和编号，控制单元针脚代号以及测量结果

	故障部位确认和排除
	故障类型
确认的故障位置
排除处理说明
线路故障 
(更换(维修(调整
元件故障
(更换(维修(调整

	


3、故障点二 诊断与排除过程本部分累计得分
	作业项目
	作业内容
	备注

	故障现象确认
	
	※确认故障症状并记录症状现象

	模块通讯状态及故障码检查
	
	

	正确读取数据
	项目
数值
单位
判断

	※如果无相关数据则无需填写


	清除故障码并再次读取
	确认故障码是否再次出现，并填写结果
(无DTC
□ 有DTC ：

	

	确定故障范围
	
	

	部件/电路
测试
	部件/线路范围
检查或测试后的判断结果
□正常
(不正常
(正常
□不正常
 □正常
(不正常
□正常
□不正常
□正常
□不正常
□正常
□不正常
波形采集（不用者不填）
□正常
□不正常

	※注明测试条件、插件代码和编号，控制单元针脚代号以及测量结果

	故障部位确认和排除
	故障类型
确认的故障位置
排除处理说明
线路故障 
(更换

(维修(调整
元件故障
(更换(维修(调整

	


4、故障点三 诊断与排除过程本部分累计得分
	作业项目
	作业内容
	备注

	故障现象确认
	
	※确认故障症状并记录症状现象

	模块通讯状态及故障码检查
	
	

	正确读取数据
	项目
数值
单位
判断

	※如果无相关数据则无需填写


	清除故障码并再次读取
	确认故障码是否再次出现，并填写结果
□ 无DTC
(有DTC ：

	

	确定故障范围
	
	

	部件/电路
测试
	部件/线路范围
检查或测试后的判断结果
□正常
□不正常
□正常
□不正常
□正常
□不正常
□正常
□不正常
□正常
□不正常
□正常
□不正常
波形采集（不用者不填）
□正常
□不正常

	※注明测试条件、插件代码和编号，控制单元针脚代号以及测量结果

	故障部位确认和排除
	故障类型
确认的故障位置
排除处理说明
线路故障 
(更换(维修(调整
元件故障
(更换(维修(调整

	


5、故障点四 诊断与排除过程本部分累计得分
	作业项目
	作业内容
	备注

	故障现象确认
	
	※确认故障症状并记录症状现象

	模块通讯状态及故障码检查
	
	

	正确读取数据
	项目
数值
单位
判断

	※如果无相关数据则无需填写


	清除故障码并再次读取
	确认故障码是否再次出现，并填写结果
□ 无DTC
□ 有DTC ：

	

	确定故障范围
	
	

	部件/电路
测试
	部件/线路范围
检查或测试后的判断结果
□正常
□不正常
□正常
□不正常
□正常
□不正常
□正常
□不正常
□正常
□不正常
□正常
□不正常
波形采集（不用者不填）
□正常
□不正常

	※注明测试条件、插件代码和编号，控制单元针脚代号以及测量结果

	故障部位确认和排除
	故障类型
确认的故障位置
排除处理说明
线路故障 
(更换(维修(调整
元件故障
(更换(维修(调整

	


6、 故障点五 诊断与排除过程本部分累计得分
	作业项目
	作业内容
	备注

	故障现象确认
	
	※确认故障症状并记录症状现象

	模块通讯状态及故障码检查
	
	

	正确读取数据
	项目
数值
单位
判断

	※如果无相关数据则无需填写


	清除故障码并再次读取
	确认故障码是否再次出现，并填写结果
□ 无DTC
□有DTC ：

	

	确定故障范围
	
	

	部件/电路
测试
	部件/线路范围
检查或测试后的判断结果
□正常
□不正常
□正常
□不正常
 □正常
□不正常
□正常
□不正常
□正常
□不正常
 □正常
□不正常
波形采集（不用者不填）
□正常
□不正常

	※注明测试条件、插件代码和编号，控制单元针脚代号以及测量结果

	故障部位确认和排除
	故障类型
确认的故障位置
排除处理说明
线路故障 
(更换(维修(调整
元件故障
(更换(维修(调整

	


７、最终维修结果确认本部分累计得分
	作业项目
	作业内容
	备注

	维修后故障代码读取，并填写读取结果
	
	※表中项目检查有内容时填写检查结果，如果没有时填写“无。

	与原故障相关数据检查结果
	项目
数值
单位
判断

	

	维修后的功能操作确认并填写结果
	
	


特殊情况说明：

1.
在竞赛过程中出现人员及设备安全隐患，情况严重者（如选手受伤流血，设备无法正常使用），裁判有权终止当 场比赛；

2.
在竞赛过程中，参赛选手若有不服从裁判、扰乱赛场秩序等行为情节严重的，取消参赛队当场竞赛成绩；有作弊行为的，取消参赛队参赛资格；

情况说明及处罚：

附件 2整车维护与故障诊断职业素养和操作规范评分表
2023年海南省职业院校技能大赛（学生组）

汽车故障检修赛项
   职业素养和操作规范评分表

竞赛模块A：整车维护与故障诊断

	竞赛日期：2023年   月   日

	选手身份加密号：
	竞赛用时：     分     秒


	序号
	项目
	配分
	实际得分

	1
	职业素养和操作规范
	30
	

	现场裁判（签字）
	

	统分裁判（签字）
	

	核分裁判（签字）
	

	裁 判 长（签字）
	


裁判须知：主副裁判独立评分；使用规定签字笔书写；扣分栏不得空白，未扣分填“0”，扣分填负值；选手未完成作业需扣分并备注“未完成”；修改须签字确认

本部分累计得分30分
	序号
	作业内容
	配分
	扣分

	1
	作业准备
	2
	

	2
	人物安全
	2
	

	3
	设备使用
	2
	

	4
	团队协作
	2
	

	5
	作业要求
	6
	

	6
	现场恢复
	2
	

	7
	安全与5S
	14
	


特殊情况说明：
1. 在竞赛过程中出现人员及设备安全隐患，情况严重者（如选手受伤流血，设备无法正常使用），裁判有权终止当场比赛；
2. 在竞赛过程中，参赛选手若有不服从裁判、扰乱赛场秩序等行为情节严重的，取消参赛队当场竞赛成绩。有作弊行为的，取消参赛队参赛资格。
情况说明及处罚：

附件 3充电设备装调与检修选手作业记录表

2023年海南省职业院校技能大赛（学生组）

汽车故障检修赛项
选手作业记录表
竞赛模块B：充电设备装调与检修

	竞赛日期：2023年   月   日      竞赛场次：     竞赛工位：

	选手身份加密号：
	竞赛用时：     分     秒


	序号
	项目
	配分
	实际得分

	1
	作业过程记录
	80
	

	评分裁判（签字）
	

	统分裁判（签字）
	

	核分裁判（签字）
	

	裁 判 长（签字）
	


裁判须知：主副裁判独立评分；使用规定签字笔书写；扣分栏不得空白，未扣分填“0”，扣分填负值；选手未完成作业需扣分并备注“未完成”；修改须签字确认。

故障查找过程记录表（本页需要，可多次选用，放到相应“确诊故障点记录表”前）
	步骤
	测量对象及测试项目
	测量结果
（带单位）
	是否正常
（正常/不正常）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


确诊故障点记录表（本页根据故障点数量需要，多次选用）
故障点    （满分10分）      本部分累计扣分       ，实际得分        
	竞赛环节（请在以下答题区域填写，不用者不填）
	配分
	扣分
	评判依据

	一、准确描述故障现象
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	二、故障确诊过程，请在对应的选项后划“√”或填写对应的内容
	
	
	

	1.利用操作平台“故障诊断”功能读取故障代码，结果（不用者不填）：
无故障代码（    ）/有故障代码（    ）
	
	
	

	1 基于无故障代码的诊断信息，分析可能的故障原因，不用者不填
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	
	
	

	2 针对下一步诊断的思路切入点说明，不用者不填
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1  基于有故障代码的诊断信息，记录相关故障代码，不用者不填
	
	
	

	故障代码
	定义
	与故障是否相关
	
	
	

	
	
	是（  ）/否（  ）
	
	
	

	
	
	是（  ）/否（  ）
	
	
	

	
	
	是（  ）/否（  ）
	
	
	

	
	
	是（  ）/否（  ）
	
	
	

	
	
	是（  ）/否（  ）
	
	
	

	2 结合故障代码，分析可能的故障原因，不用者不填
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3 针对下一步诊断的思路切入点说明，不用者不填
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.基于以上诊断结论，隔离问题，确定故障范围
	
	
	

	测试对象
	
	
	
	

	测试条件
	
	使用设备
	
	
	
	

	数据流、电路电压、温度、漏电诊断测量结果，不用者不填
	
	
	

	异常数据流
	
	
	
	
	
	
	

	测试值
	
	
	
	

	标准值
	
	
	
	

	测试结果
	
	
	
	

	是否正常
	
	
	
	

	波形测试结果，不用者不填
	
	
	

	波形名称
	标准波形（标注单位）
	实测波形（圈出异常位置）
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.最终诊断结论：分析测试结果，必要时简单修复，并做进一步诊断（或验证），不用者不填
	
	
	

	画出电路简图，并标注出故障点
	
	
	

	
	
	
	

	检测结果/分析根本原因
	维修措施
	
	
	

	
	□更换   □修理   □调整
	
	
	

	三.分析故障机理
	
	
	

	
	
	
	


附件 4充电设备装调与检修职业素养和操作规范评分表

2023年海南省职业院校技能大赛（学生组）

汽车故障检修赛项
职业素养和操作规范评分表
竞赛模块B：充电设备装调与检修
	竞赛日期：2023 年
月
日

	选手身份加密号：
	竞赛用时：
分
秒


	序号
	项目
	配分
	实际得分

	1
	职业素养和操作规范
	70
	

	现场裁判

（签字）
	

	统分裁判

（签字）
	

	核分裁判

（签字）
	

	裁 判 长

（签字）
	


裁判须知：主副裁判独立评分；使用规定签字笔书写；扣分栏不得空白，未扣分填“0”，扣分填负值；选手

未完成作业需扣分并备注“未完成”；修改须签字确认。

附件 5　模块A　整车维护与故障诊断样题
	序号
	故障现象
	所属系统（范围）
	页码
	故障部位（点）

	1
	低电压系统异常
	驾驶员信息系统及显示单元系统
	P51页
	电池负及接地点绝缘(Ea01）

	2
	
	一键启动系统
	P69页
	IF05保险丝熔断(5A)

	3
	高电压系统异常
	动力蓄电池系统
	P95页
	BK51/9- BK45(A)/13断路

	4
	
	制动系统
	P94页
	G64J/56-BK45A/27断路

	5
	行驶系统异常
	低压供电系统
	P86页
	IF07保险丝熔断(5A)

	6
	交流充电系统异常
	动力蓄电池充电系统
	P94页
	BK45(B)/30-B53/12断路

	7
	前部大灯异常
	车载网络系统
	P85页
	G64L/50-G02/1断路

	8
	倒车影像系统异常
	驾驶辅助系统
	P64页
	G07H插头脱落


附件 6　模块B　充电设备装调与检修样题
	序号
	故障现象
	所属系统（范围）
	故障部位（点）

	1
	直流显示屏黑屏
	直流充电系统
	直流屏12V+（断开或断线）

	2
	直流屏一直卡在启动界面（右下角一直启动中）
	
	直流主板上断开 12V+

	3
	直流充电枪无法锁上
	
	直流主板上断开电子锁12V+

	4
	直流屏上显示：模块通讯异常
	
	直流主板上断开CAN 高  

	5
	直流屏上显示：充电枪未连接好
	
	直流主板上断开CC1

	6
	交流显示屏黑屏
	交流充电系统
	交流屏12-（断开或断线）

	7
	交流不能刷卡
	
	刷卡区模块R（断开或断线）

	8
	电源指示灯、运行灯不亮，充电正常
	
	交流主板上交流灯板线束（断开或断路）

	9
	交流故障灯一直闪烁
	
	交流主板上交流门禁检测－

	10
	  充电枪未连接好
	
	交流主板上PE（断开或断线）


2023年海南省职业院校技能大赛（教师赛）

汽车故障检修赛项规程

1、 赛项名称

赛项名称：汽车故障检修
英文名称：Automotive Malfunction Inspection and Repair
赛项组别：高等职业教育
赛项归属产业：汽车制造大类

2、 竞赛目标

为贯彻党的二十大“加快建设交通强国”的决策部署，推动落实《国家职业教育改革实施方案》，加快职业教育制度创新，落实立德树人根本任务，培养具备“行业特质、爱国情怀、中国精神、国际视野”的综合型技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。

本赛项结合《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年》的目标要求，彰显中国职教特色，优化企业参与机制，服务汽车经济社会“购买管理”向“使用管理”转化，对接汽车“新四化”、新技术、新工艺、新能源，融入新的科技成果和企业技术，推动职业教育提档升级，办成国际水准的高水平技能赛事。

本赛项紧紧围绕职业教育国家教学标准和企业真实工作任务要求，全面考查参赛队知识技能的综合应用和职业素养，尤其是安全生产、组织管理、解决现场问题能力等综合职业技能。通过“新能源汽车维修”竞赛，检验高职院校汽车技术类专业（群）的教育教学成果，助推具有工匠精神的复合型技术技能人才的培养，达成产教协同育人目标，引领专业建设发展，加快三教改革创新的步伐。同时展示参赛队精湛的技艺、信息素养、创新精神等良好的精神风貌，向社会宣传职业教育成就，促进产教研用一体化，促进职业教育高水平高质量发展。

3、 竞赛内容

本赛项聚新能源汽车关键核心技术，结合行业标准和岗位群要求，涵盖整车、充电桩的故障检修、汽车常用工量具使用、汽车专用检测仪器设备使用等典型工作任务，考查选手对“汽车结构、充电桩技术”的知识掌握、使用现代汽车检测仪器设备进行故障检修的技能，以及计划组织、团队协作、安全防护、操作规范、诚实守信、绿色环保等职业素养。同时鼓励创新性的科学诊断思维，不断探索汽车整车系统故障检修技术。

（一）竞赛模块组成

竞赛模块分2个模块、包含9个任务，如表1。

表1竞赛模块组成

	模块任务
	比赛时长
	分值
	结构

	模块A 整车维护与故障诊断
	60分钟
	100
	60%

	任务一 低压供电故障
	
	
	

	任务二 高压供电故障
	
	
	

	任务三 车辆电器设备故障
	
	
	

	任务四 车辆行驶故障
	
	
	

	任务五 车辆充电故障
	
	
	

	任务六 PDI检查
	
	
	

	模块B 充电设备装调与检修
	30分钟
	100
	40%

	任务一 设备的检查与装配
	
	
	

	任务二 工具和设备仪器的使用
	
	
	

	任务三 故障点的确定和记录
	
	
	


（二）作业要求 

模块一：整车维护与故障诊断

在规定时间内，要求参赛选手对电动汽车技术系统进行故障诊断与排除；依据维修手册的规范完成作业流程，发现和确认故障点，并根据现场裁判的要求排除故障，完整准确填写《整车维护与故障诊断选手作业记录表》。作业过程中要熟练地查阅维修资料、规范使用工量具和仪器设备、准确测量技术参数和判断故障点，做到安全文明作业。

模块二：充电设备装调与检修

在规定时间内，要求参赛队以小组作业的方式，按照国家标准、生产制造厂家技术规范，完成对交直流充电桩的性能检测、拆装、排故及调试等任务，并对装调后的交直流充电桩进行实车充电验证。要求作业规范、务实、安全、环保，正确使用工量具及仪器，并完整准确填写《充电设备装调与检修选手作业记录表》。

（三）考核要点 

1.模块A：

围绕新能源汽车低压电源系统、高压控制系统、车身电气系统、底盘控制系统的“低压供电不正常”“高压供电不正常”“车辆电气设备无法正常使用”“车辆无法正常行驶”“车辆无法充电”五种常见的故障现象和“PDI检查”，进行检测分析并查找故障点。重点考察参赛选手对车辆电动化系统控制逻辑的理解程度；考察参赛选手对故障诊断仪、万用表、示波器等常用诊断设备的应用能力；要求对电动汽车技术系统进行故障诊断，包括前期准备、安全检查、仪器连接、故障症状确认、目视检查、读取故障码与数据流、高压断电、非带电状态检测验3证、绝缘（漏电）检测、元器件测量、机械拆装、故障点确认和排除、现场5S整理等。

2.模块 B：

按照充电设备装调与检修要求，在规定时间内完成作业流程，发现和确认故障点（4～6 处）。重点考核选手操作规范流程，包括对电源、控制板、接触器、断路器、电表、指示灯、触摸控制屏、充电枪、高低压线束等进行分离、清洁、检查与装配，并进行供电环境检查、电路元件检测、充电信号检测、充电参数初始化设置、交直流充电实车验证和调试等。要求较熟练地查阅设备使用手册，正确地使用工量具和仪器设备，准确测量技术参数，按照要求在记录表上记录作业过程和测试数据，做到安全文明作业。

3.检修规范 

通过逻辑分析，资料检索及示波器，使用万用接线盒、万用表、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪等诊断检测设备，检测分析故障,安全、合理、规范地完成故障检修。
4、 竞赛方式

1.竞赛以线下比赛形式进行，竞赛组队方式为个人赛。每个参赛队1名选手组成，每校限报3队。参赛教师须为本校在职教师，参赛选手性别不限。

以正式比赛报名通知为准。

5、 竞赛流程

比赛时间2天，竞赛日程如表2，比赛场次根据最后报名参赛队数量调整。（中间20分总A模块与B模块队伍休息及交换工位）

表2竞赛日程
	第一天
	14:00~15:30
	参赛队报道
	报到现场

	
	15:00~16:30
	开幕式及领队说明会
	阶梯教室

	
	16:30～17:30
	参赛选手熟悉比赛场地
	比赛现场

	
	18:00
	公布第二天比赛批次
	阶梯教室

	第二天
	11:00~12:00
	入场、抽工位
	候考室

	
	13:00~14:00
	第一、二、三、四队
	赛场

	
	14:20~15:20
	
	

	
	15:40~16:40
	第五、六、七、八队
	

	
	17:00~18:00
	
	

	第三天
	7:00~8:00
	入场、抽工位
	侯考室

	
	8:00~9:00
	第九、十、十一、十二队
	赛场

	
	9:20~9:20
	
	

	
	9:40~10:40
	第十三、十四、十五、十六队
	

	
	11:00~12:00
	
	

	
	12:00~13:00
	裁判午餐，工位设备恢复、维护
	

	
	13:00~14:00
	第十七、十八、十九、二十队
	

	
	14:20~15:20
	
	

	
	15:40~16:40
	第二十一队
	

	
	17:00~18:00
	
	

	
	23:00前
	成绩发布会
	


6、 竞赛规则

（一）选手报名

1.参赛教师报名获得确认后不得随意更换。如因故无法参赛，须由参赛校向教育厅于开赛10个工作日之前出具书面说明，经大赛执委会办公室核实后予以更换；团体赛选手因特殊原因不能参加比赛时，由大赛执委会办公室根据赛项的特点决定是否进行缺员比赛，并上报大赛执委会备案。

2.参赛校须给参赛教师进行安全培训，掌握竞赛车辆及设备安全操作规范的要求。

（二）熟悉场地 
赛项比赛前一天下午安排参赛队熟悉比赛场地，召开领队会议，宣布竞赛纪律和有关规定。

（三）入场规则 
按照《2023年全国职业院校技能大赛制度汇编》要求，进行检录、一次加密、二次加密等工作。

（四）赛场规则 
1.参赛教师经检录后实行封闭管理。

2.裁判长发布竞赛开始指令后正式开始竞赛，参赛教师合理计划安排，利用现场提供的所有条件完成竞赛任务。

3.参赛教师须严格遵守安全操作规程，并接受裁判员的监督和警示，以确保安全。参赛教师因个人误操作造成人身安全事故和设备故障时，裁判长有权中止该参赛教师竞赛；如非参赛教师个人因素出现设备故障而无法竞赛，由裁判长视具体情况做出裁决。

4.选手若提前结束竞赛，应举手向裁判员示意，选手结束竞赛后不得再进行任何操作。

5.裁判长在竞赛阶段统一进行剩余时间提醒、发布竞赛结束指令。竞赛结束时所有参赛选手立即停止操作。

其它未涉及事项或突发事件，由大赛执委会负责解释或决定。

（五）离场规则 

参赛教师须服从裁判统一指挥，尊重赛场工作人员，自觉维护赛场秩序有序离场，不得带出赛卷、稿纸、车辆钥匙等物品。

（六）成绩评定及公布 
1.严禁参赛教师、赛项裁判、工作人员私自携带通讯、摄录设备进入比赛场地和裁判工作室。

2.评分材料须由评分裁判签字确认，更正成绩需经裁判本人、裁判长及监督仲裁组长签字确认。

3.裁判应与参赛人员无利益关系。与参赛单位、参赛教师有利益关系时，应主动申报、回避。

4.在正式公布比赛成绩之前，任何人员不得泄露过程评分和结果评分的评分结果及相关数据。

7、 技术规范

（一）法律法规 

《中华人民共和国安全生产法》《机动车维修管理规定》等

（二）技术标准 
1.竞赛车型维修手册、保养手册和电路图（电子版）；

2.GB-T18384.1-2015电动汽车安全要求第1部分：车载可充电储能系统；

3.GB-T18384.2-2015电动汽车安全要求第2部分：操作安全和故障防护；

4.GB-T18384.3-2015电动汽车安全要求第3部分：人员触电防护；

5.GB-T20234.1-2015电动汽车传导充电用连接装置第1部分：通用要求；
6.GB-T20234.1-2015电动汽车传导充电用连接装置第2部分：交流充电接口；

7.GB-T27930-2015电动汽车非车载传导充电机与电池管理系统之间的通信协议

8.GB-T 28382-2012 纯电动乘用车技术条件；
9.DB11/Z 878-2012电动汽车电能供给与保障技术规范动力电池维护；
10. GBT-18488.1-2015-电动汽车用驱动电机系统-第1部分：技术条件;

11. GBT18488.2-2015电动汽车用驱动电机系统第2部分：试验方法;
12.《汽车维护、检测、诊断技术规范》（GB/T18344）;

13.《纯电动汽车维护、检测、诊断技术规范》（JT 2018-42）
14.《新能源汽车维护技术标准》（试行）

15.GB/T18344-2016汽车维护、检测、检测技术规范
(三)高职专业教学标准
1.汽车制造类-汽车制造与装配技术 560701

2.汽车制造类-汽车检测与维修技术 560702

3.汽车制造类-汽车电子技术 560703

4.汽车制造类-新能源汽车技术 560707

5.道路运输类-汽车运用与维修技术 600209

（四）操控人员要求 
1.具有正确使用常用检测仪器设备的能力

2.具有新能源汽车维护的能力

3.具有一定新能源汽车性能检测的能力

4.具有新能源汽车故障检测与排除的能力

5.具有新能源汽车高压系统的检测与维修能力

6.具有查阅、应用新能源汽车维修资料的能力

7.具有新能源整车、新能源充电桩基础知识

8.具备新能源整车、新能源充电桩控制系统检修方法 

9.能依据检验标准完成新能源整车、新能源充电桩系统质检

10.具有适应产业数字化发展需求的基本数字技能

11.具有专业相关的法律法规、绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理、安全生产等知识与技能
8、 技术环境

（一）竞赛环境 

竞赛场地在承办院校合格场地进行，赛场符合防火安全规定，提供稳定的电、气源，场地采光、照明和通风良好，设有尾排通风装置，配有供电应急设备，配备水基型灭火器以应对电动汽车的电气安全事故。赛场内安排有裁判休息区、监督仲裁室、专家室、评分裁判室、机要室、医疗室、选手封闭室、卫生间等必要的区域；评分裁判室、裁判休息区、监督仲裁室、选手封闭区刚性隔离；所有比赛工位用专用屏风隔离，避免相互影响；现场配备音响、摄像设备，以便有效组织赛场活动；现场配备计时器，准确把控竞赛时间；赛场机要室钥匙由裁判长和监督仲裁组长分别保管，严禁外人进入。竞赛场地为室内场地，单工位面积不低于40平米。比赛总工位数为5个，其中1个为备用工位，整车维护与故障诊断工位布置图如图1所示，充电设备装调与检修工位布置图如图2所示。
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图1整车竞赛工位布置图
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图2充电模块工位布置图

（二）技术平台 
技术平台见表3。

表3 技术平台
	序号
	产品名称
	功能参数/技术规格
	数量
	规格

	1
	比亚迪E5（2019款）
	车辆技术参数：

最大功率(kw)：100，

最大扭矩(N·m)：180

电动机(Ps)：136

变速箱：电动车单速变速箱

长*宽*高(mm)：4680*1765*1500

车身结构：4门5座三厢车

主驾驶座安全气囊；副驾驶座安全气囊；胎压报警；前排主驾驶安全带未系提醒；定速巡航；ABS防抱死；制动力分配。
	2
	台

	2
	整车故障设置诊断平台
	一、技术要求

1、整车故障设置与检测连接平台配套新能源汽车互联使用，

2、配置原厂适配器，实现与整车无损快速连接；

3、能够在检测面板进行新能源汽车各主要模块系统进行检测；

4、在检测面板上，完全按照原车模块和线束插头端子相同针脚排列规律和形状的插口测量功能，多元测量实时交互；

5、具备无线故障设置功能，单一故障点不少于100路；

6、能在平台背面快速进行线路断路、线路电阻过大（即串电阻）、线路对正电搭铁、线路对地搭铁、单个元件插头上线路窜线等故障设置。

①平台背面设计有双开门手动设故模块，并装有机械锁扣，避免意外打开，保证设故的安全性及隐私性。

②平台背面安装有可调电阻，可设置任意线路串电阻故障。

二、技术参数

产品由检测模块、手动设置模块、无线设故采集系统、无损跨接线束、显示系统及台架主体框架组成。

支持手动设置故障和智能终端无线故障设置两种设故方式。

1、检测模块 

检测面板由≥8MM亚克力制作，检测面板上配有对应车型相关模块，亚克力上丝印对应模块端子针脚号。

2、手动设置模块

由设故操作面板和锁盖组成，安装手动设故开关，实现线路的断路故障设置；需安装锁具，保证故障设置后考生无法知悉具体设置故障线路。手动设故面板上安装可调电阻，可设置串电阻故障。

3、无线设故采集系统

无线设故系统采用≥20路设故采集盒，采集盒与上位机可通过有线、无线连接上位机软件，将采集到整车线束电信号实时反馈并显示出来，同时可在上位机上进行故障设置，来实现车辆的断路、短路、虚接等故障，做到软硬件双向实时交互。

4、无损跨接线束

采用工业级航空接插头，跨接线束一端配有对应车辆各模块原车插头以及插座，保证车辆与台架进行无损对接的同时，拔下跨接线束后车辆可正常行驶。

5、设备主体框架

采用坚固铝型材制作，台架框体尺寸（长宽高）：≥1800*840*1405mm。

6、显示系统

6.1采用≥18.5寸液晶显示屏，显示器可360°水平旋转，能清晰显示软件操作界面，满足多人同时教学要求。

6.2显示器安装智能教学系统，教学系统具有资源、维修手册、实训、考核、管理等功能。

6.3维修手册：内置原车电路图，辅助教学及故障诊断。

6.4实训：软件实训模式故障设置模块包含各主要模块系统，同时具备一键清除故障功能。

6.5考核：软件考核功能类型包含断路、虚接等故障，可同时设置多个故障，并在软件显示当前已选故障数量，考试名称、考试时长、发布等基本操作。

6.6管理：管理包含账号管理及个人信息修改等。

6.7资源：资源栏内置精美课程资源，教师和学生可通过相关资源完成对新能源汽车技术学习。资源具有上传与删除功能。

三、可实训任务

1.新能源汽车的故障诊断

2.新能源车辆诊断设备的操作使用与故障诊断流程

3.高压驱动组件的故障排查

4.新能源整车故障排查

5.充电系统的故障排查

6.电池管理系统的故障排查

7.整车控制器的故障排查

8.整车电器电源配电系统的故障排查
	2
	套

	3
	故障诊断仪器
	故障诊断仪器：具备纯电动汽车动力电池管理系统、电池热管理控制器系统、低压电池管理系统、DC-DC总成系统、 主控制器系统、电机控制器系统读码、清码、读取数据流完整信息和进行执行元件驱动诊断、编程等基本功能，；操作系统采用  Android TM  4.0, Ice Cream Sandwich 操作系统；处理器  Exynos 四核处理器 1.4GHz；存储器  2GB RAM & 32GB 板上存储器；显示器  9.7 英寸 LED 电容式觉摸屏，1024x768P 分辨率；解码器VCI 设备可通过测试主线连接 OBD II/EOBD 兼容车辆并获得供电。通过测试主线建立 VCI 设备与车辆之间的通信后，VCI 设备可将接收到的车辆数据传送平板诊断设备。可对全新秦EV车型及比亚迪E2车型进行诊断，且无任何故障码。
	2
	套

	4
	充电设备装调工作平台（INW-XT-04P)
	一、产品概述

本工作平台针对职业院校师生提高充电桩装配与调试技能水平而研发，采用市场主流充电桩交、直流一体集成设计，培养充电桩产业链技能人才。

二、技术要求

（1）平台结合充电桩生产厂家生产工艺流程研制，真实再现充电桩真实生产、调试与安装等工艺流程。

（2）实训台采用柜式结构，可进行反复拆装，所有配件可进行快速定位，组装，操作简单，高效便捷。 

（3）充电设备组装完成后，充电枪通过国标交流充电口与迷你负载互联，通电后可进行充电参数设置与验证。

（4）实训台有完善的安全保护功能，具有过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护 、低温保护、防雷保护、急停保护、漏电保护等；

（5）采用行业龙头企业连接线缆制作，性能优良，安全可靠。

（6）配套详细的电路原理图，方便学生进行实训与故障检修。

1、充电桩具备交流充电和直流充电双系统；

2、交流充电系统满足： 

输入电压：AC 220V 50HZ； 

输出电压：AC 220V 50HZ； 

额定功率：≥7KW； 

额定输出电流：AC ≥32A ；

稳压精度：≤1%； 

稳流精度：≤1%； 

耐压强度：1500VAC； 

绝缘电阻：100MΩ； 

3、直流充电系统满足： 

输入电压：AC 220V 50HZ； 

输出电压：DC 200~450V； 

额定功率：≥7KW； 

额定输出电流：DC ≥18A 

稳压精度：≤1%； 

稳流精度：≤1%； 

工作效率：≥14； 

耐压强度：1500VAC； 

绝缘电阻：100MΩ；

4、负载箱满足： 

工作电源：AC 220V 50HZ 

功率：≥7KW

三、实训项目

1、了解交直充电桩的结构及原理

2、交直流充电枪CC、CP、S+、S-、CC1、CC2信号控制原理

3、交直流充电桩内部线路的连接方法

4、掌握交直流充电桩的测试方法

5、掌握交直流充电桩输入线缆选配

6、掌握交直流充电桩绝缘值的测量方法

7、漏电保护模块的结构原理与安装方法

8、防雷模块的结构原理与安装方法

9、掌握交直流充电桩的装配与调试过程中的操作安全与注意事项

10、交直流充电桩系统内部故障检修
	2
	台

	5
	汽车专用示波器（INW-XG-02）
	1、双输入数字示波器。

2、实时采样率：500MS/s，带宽：100MHz

3、存储深度：每通道7.5kpts

4、垂直灵敏度：5mV/div-50V/div

5、触发类型：脉宽、视频、边沿、交替

6、精细的视窗扩展功能，精确分析波形细节与概貌。

7、屏幕拷贝功能

8、U盘升级功能

9、7000mAh锂电池供电，工作时间不低于7个小时

10、工业级5.7英寸TFT LCD，可黑白显示
	5
	套

	6
	万用接线盒（INW-XG-01）
	一、产品概述

包含各种规格的“T”型线，能满足竞赛整车系统的所有保险丝、继电器、元器件插接测量之用，要有足够的通流能力和可重复插接使用能力。

二、产品规格

包含：

1）黑色护套夹子延长线;L=2M(黑色)

2）红色护套夹子延长线;L=2M(红色)

3）端子对全包式鳄鱼夹;L=220mm(红色)

4）端子对全包式鳄鱼夹;L=220mm(黑色)

5）热缩套管端子对全包式鳄鱼夹;L=220mm(红色)

6）热缩套管端子对全包式鳄鱼夹;L=220mm(黑色)

7）红色全包式∅2.0测试探针

8）黑色全包式∅2.0测试探针
	5
	套

	7
	万用表（INW-XG-03）
	要求满足以下技术参数：

可测试直流电压（DC1000V）、交流电压（AC750V）、电阻、电容、频率、直流电流、交流电流、二极管测试、通断报警、低压显示、单位符号显示、数据保持、自动关机、过载保护、输入阻抗、采样频率、交流频响、操作方式、显示计数、钳口张开、电源等功能。
	5
	套

	8
	一体化集成工量具（INW-T-09）
	包含7抽屉柜形多功能工具手推车。

1/2"六角短套筒：8-24,27,30,32mm

1/2"六角长套筒:10,12,13,14,17,19mm

1/2"气动套筒:17,19,21,23mm

1/2"系列L型扳手:250mm

接杆:1/2"*5",1/2"*10"

套筒转接头:1/2"M*3/8"F

万向接头:12.5mm

快速棘轮扳手:12.5mm

工作灯,充电线，油封安装工具

橡皮锤子：30mm，45mm

1/4"六角长套筒：4-8mm,10mm

1/4"六角短套筒（13件）:4,4.5,5,5.5,6-14mm

3/8"六角套筒:8-19mm

长套筒:10-15,17,19mm

L型内六角扳手:1.5，2，2.5，3，4，5，6，8，10

套筒：14，16，18mm

游标卡尺,钢直尺,棘轮扳手（大）,棘轮扳手（中），棘轮扳手（小），旋具批头（12个），转接头，转向接杆，转向接头

10mm系列旋具套筒：T10，T15，T30，T40，T45，T50，T55，H3，H5，H6，H7，H10，PH1，PH2，PH3，P21,P22,P23,FD5.5,FD7

内花键套筒:E8,E10,E11,E12,E14,E16,E18

双梅花扳手:8*10mm,10*12mm,14*15mm,16*17mm,18*19mm

两用扳手:8-19mm

豪华型S2穿心螺丝批:一字6*100mm,十字PH#2*10mm

钳子:6"尖嘴钳,8"鲤鱼钳,10"水泵钳

绝缘电工胶布

十字螺丝批:PH0*60mm,PH1*80mm,PH2*100mm,PH3*150mm

一字螺丝批:0.42*2.5*75mm,0.8*4*100mm,1*5.5*125mm,1.2*6.5*150mm

绝缘开口扳手:8mm，10mm，12-15mm

剥线钳,预制式扭力扳手(60-340N.m),预制式扭力扳手(5-25N.m),胎纹笔,冰点测试仪,卡箍钳,卡簧钳（弯头）,深度尺,大一字螺丝批,卡簧钳（直头）

油壶,刮刀,预制式扭矩扳手,拉拔器,磁力棒,异形钳,水管堵头（长，短），橡皮水管堵头（15长，15短，16长，16短，20长，20短）

手摇简式千斤顶,密封性测试水管（长）,密封性测试水管（短）,胎压表,手摇简式千斤顶摇把,基准尺,生料带,气嘴头,胎压表气嘴头
	5
	套

	9
	人员防护套装（INW-B1-01）
	人员防护套装包括绝缘手套、耐磨手套、绝缘鞋、护目镜、安全帽等各1套。

1、绝缘手套：天然橡胶制成，耐压等级1KV。

2、耐磨手套：符合人体工程学设计；可降低潜在的危险，如：刀割等；可清洗。

3、绝缘鞋：防砸电绝缘；双密度聚氨酯（PU）一次成型鞋底，大底致密耐磨，中底柔软舒适配合防滑设计穿着舒适安全。柔软型全封闭鞋舌，有效防止飞溅液体进入。

4、护目镜：防冲击物，如打磨，研磨等。防化学物，如电镀，喷漆等。防光辐射，如红外线、紫外线等。防热辐射，如电火花，热辐射等。

5、安全帽：绝缘，防撞减震，防喷溅，抗撕裂， 安全帽采用 ABS 硬质材质，无毒、无味、无任何刺激。
	10
	套

	10
	工位安全防护套装（INW-B2-01）
	工位安全保护套装包括警示牌、隔离带套装、绝缘防护垫等各1套。

1、警示牌：绝缘材质制作，表面喷涂"危险，请勿靠近”字样与带电符号。

2、隔离带套装：可再次利用，对操作空间进行隔离；最长5m；可伸缩，每套6根围成一个工位。

3、绝缘防护垫：最高耐压10KV，尺寸：5m x 1m x 5mm  （长x宽x厚度)
	5
	套

	11
	绝缘工作台（INW-T-08C）
	绝缘工作台                                             

1、工作台台面选用实木材质，配2层抽屉。

2、配有螺丝分类存放盒

3、桌面采用防静电材料，尺寸（长*宽*高）：≥1500*750*850mm
	5
	套

	12
	绝缘电阻测试仪（INW-XG-18）
	一、产品概述

采用全新设计以及大规模集成电路和数字电路相结合，完成绝缘电阻、直流电压，交流电压，CONTINUITY，通用电阻和电容等参数测量。

二、技术参数

1、单位显示：具有功能、电量单位符号显示；

2、工作条件：0℃-40℃/相对湿度90％或更少些；

3、0.1 MΩ 至 10 GΩ的绝缘测试，绝缘测试电压 250 V、500 V和 1000 V，短路电流约2mA，绝缘等级 CATⅢ600V。 

4、具有 PI 极化指数测量，设置任意两点时间，自动测量电阻比率。 

5、COMP 比较功能，可以设置绝缘电阻上下值，并有超差提示。 

6、符合国际电工委员会认证。 

7、仪表符合 UL 及 CE 欧洲共同体标准。
	5
	套

	13
	接地电阻测试仪（INW-ZZ-09）
	一、产品概述

采用最新数字及微处理技术，具有独特的抗干扰能力和环境适应能力，重复测试一致性好，确保长年测量的高精度、高稳定性和高可靠性。

二、产品功能

1）具有背光和电池检测功能

2）具有数据保存和储存功能

3）具有自动关机省电功能

4）可作精密三线式测量，也可做简易二线式测量

5）双重绝缘或强化绝缘安全构造

三、技术参数

1）产品尺寸：160*70.5*100mm

2)绝缘阻抗：测量电路与外壳绝缘阻抗不小于20MΩ

3）测量方式

①接地电压测量：平均值响应

②接地电阻测量：测试信号频率约820Hz，电流20Ω档、约3.2mA
	5
	套

	14
	劳保手套
	面料柔软，标准尺寸
	84
	双


9、 竞赛样题

（一）竞赛样题 

专家组依据本规程公布的作业要求和考核要点等负责编制竞赛用试题，试题与评分标准对应考核模块的故障点或规范操作要点。竞赛设备说明书、维修手册、电路图等相关技术资料将随比赛车（机）型同时在大赛网络信息发布平台（www.chinaskills-jsw.org）公布，具体形式为电子版。样题与参考评分标准详见附件，仅作为训练参考。
（二）专家命题 
由专家组赛前完成比赛试题的具体命制与验证，包括根据比赛车型和机型，确定故障现象，设置具体故障点并予以验证、准确的电器和机械参数测量、完成评分细则，同时验证比赛试题作业的难易程度和需要的标准工作时间等，最终确定试题的选手报告单、现场裁判评判表和评分表。在开赛前一天专家组对裁判进行培训，培训讲解评分细则。命题专家在比赛过程中作为各考核模块的技术支持专家，不参与直接执裁打分，负责裁判培训、指导并监督执裁、处理现场出现的问题、以及协助裁判长做好技术管理等工作。专家组须指定专人负责赛题印刷、双信封加密保管、领取和回收工作。

（三）赛项说明会 
在赛前召开赛项说明会，结合样题讲解考核要点、竞赛方式、注意事项等。

10、 赛项安全

赛项安全是一切工作顺利开展的先决条件，是赛项筹备和运行工作须考虑的核心问题。赛项执委会采取切实有效措施保证大赛期间参赛选手、工作人员等人员的人身安全。

（一）比赛环境 

1.执委会须在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备应符合国家有关安全规定。赛前进行赛场全负荷模拟测试，以发现可能出现的问题，及时排除安全隐患。

2.赛场周围要设立警戒线，无关人员不得进入。比赛现场内应参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。

3.承办单位必须制定管理方案、人员疏导方案和应急预案。

4.参赛选手、赛项裁判、工作人员进入赛场区域内，严禁携带通讯、照相摄录设备、记录用具。赛项需要配置安检设备对进入赛场人员进行安检。

5.赛项工位、监督仲裁室、评分室需要配置高清摄像，对赛事比赛时间段进行全程录像。

（二）处罚措施 
1.因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其获奖资格。

2.参赛队伍有发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效 

的，可取消其继续比赛的资格。
3.赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。
11、 成绩评定

（一）评分标准 

1.评分方法 

赛项最终得分按百分制计算，各参赛队成绩为2个竞赛模块成绩的加权总和。其中模块A整车维护与故障诊断、模块B充电设备装调与检修，系数分别为0.60和0.40。总成绩=模块A成绩×0.6+模块B成绩×0.4。考虑到竞赛的保密性，详细的竞赛评分细则在竞赛开始前7天由赛题设计专家和裁判组专家共同制定。初步规定如下：

表4 赛项配分
	模块
	内容
	合计
	系数

	模块A 整车维护与故障诊断
	低压供电故障
	100
	0.6

	
	高压供电故障
	
	

	
	车辆电器设备故障
	
	

	
	车辆行驶故障
	
	

	
	车辆充电故障
	
	

	
	PDI检查
	
	

	模块B 充电设备装调与检修
	设备的检查与装配
	100
	0.4

	
	工具和设备仪器的使用
	
	

	
	故障点的确定和记录
	
	


2.违规扣分

（1）在完成工作任务的过程中，因操作不当导致人身或设备安全事故每次扣10分，直至取消比赛资格。

（2）损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为扣5分。

（3）在竞赛时段，参赛选手有不服从裁判扰乱赛场秩序、有作弊行为的、裁判宣布竞赛时间到仍强行操作的，取消参赛队奖项评比资格。

（4）选手报告单上留有不应有的标识、符号、文字，扣5分。

（二）裁判组成

赛项裁判组负责赛项成绩评定工作。评分标准以“公平、公正、公开”为原则，采用过程评分和结果评分两种方式。成立由检录组、裁判组、监督仲裁组组成的成绩管理组织机构。参照《全国职业院校技能大赛专家和裁判工作管理办法》的有关要求，要求裁判人员的类别来自汽车维修企业，非参赛院校、非赛项合作企业，具有5年以上从事汽车维修岗位或汽车技术类专业教学经历。见表5

表5裁判员人数和组成条件要求

	序号
	专业技术方向
	知识能力要求
	执裁/教学工作经历
	专业技术职称（职业资格等级）
	人数/工位



	1
	整车维护与故障诊断
	能够熟练掌握纯电整车结构和控制逻辑；能进行高压电防护；会万用表、故障检测仪、示波器等常用诊断设备使用
	在省级及以上汽车技术竞赛中具有执裁经验或指导学生获二等奖以上指导教师，同类赛项省级或国家级优秀指导老师优先


	讲师及以上职称，或高级技师（高级工程师）


	2

	2
	充电设备检修与装调
	对充电装的构造原理有充分的了解，能够进行高压电防护；会万用表、故障检测仪、示波器等常用检测设备使用
	在省级及以上汽车技术竞赛中具有执裁经验或指导学生获二等奖以上指导教师，同类赛项省

级或国家级优秀指导老师优先
	讲师及以上职称，或高级技师（高级工程师）


	2

	裁判总人数
	根据工位需求视情配备


具体要求与分工如下：

（1）检录工作人员负责对参赛选手进行点名登记、身份核对等工作。检录工作由赛项承办院校工作人员承担。

（2）裁判组实行“裁判长负责制”，全面负责赛项的裁判管理工作并处理比赛中出现的争议问题。负责组织比赛，对竞赛模块的试题与评分标准对接专家组长向裁判组培训解释。裁判报到后实行封闭管理。每天比赛前1小时通过抽签方式，初步确定裁判执裁工位，裁判不能执裁同校参赛队。

（3）裁判员根据比赛需要分为加密裁判、现场裁判、评分裁判。

1）加密裁判：负责组织参赛选手抽签，对参赛队信息、抽签号等进行加密；各赛项加密裁判由赛区执委会根据赛项要求确定。同一赛项的加密裁判来自不同单位，且不得参与评分、统分和核分工作。

2）现场裁判：按规定做好赛场记录，维护赛场纪律，评判参赛选手的现场作业。

3）评分裁判：负责对参赛选手的报告单按赛项评分标准进行评定，并负责核分和统分工作，评分过程严格封闭、保密。

（4）监督仲裁组对裁判组的工作进行全程监督，并对竞赛成绩抽检复核；接受由参赛队领队提出的对裁判结果的申诉，组织复议并及时反馈复议结果。

（三）成绩评分

1.过程评判

现场裁判依据现场评判表，对参赛选手竞赛过程的人物安全、设备使用、操作规范、职业素养进行评判。评判结果由现场执裁裁判员签字确认。

2.结果评分 

评分裁判根据现场评判表、参赛选手提交的报告单，依据评分标准进行评分、统分和核分。评分结果由评分裁判员、统分和核分裁判员签字确认。

3.解密 

在监督仲裁组监督下，由裁判长指定解密裁判启封检录抽签一次加密档案、二次加密档案，找出各参赛队与场次工位对应关系；将竞赛结果分别由场次工位号转换为参赛队，然后进行分值排序，打印封装。

4.总成绩排序 

总成绩为两个竞赛模块成绩之和。竞赛成绩相同时，以完成全部竞赛模块所用总时间少的名次在前；竞赛总成绩和完成全部竞赛模块所用总时间均相同时，按模块A赛项成绩进行排序的名次在前；竞赛成绩再相同时，按模块A任务一赛项成绩进行排序。

5.抽检复核

为保障成绩统计的准确性，监督仲裁组对赛项总成绩排名前30%的所有参赛队的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于15%。监督仲裁组将复检中发现的错误通过书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。错误率超过5%的，则认定为非小概率事件，裁判组需对所有成绩进行复核。

6.成绩管理 

按照《全国职业院校技能大赛制度汇编》中成绩管理办法明确要求，严禁参赛选手、赛项裁判（含裁判长）、专家组成员、工作人员私自携带通讯、摄录设备进入比赛场地。赛场可根据需要配置安检设备，对进入赛场重要部位的人员进行安检，可在赛场相关区域安置无线信息屏蔽设备。赛项裁判应在检录前与参赛选手隔离。参赛选手的成绩评定与管理按照严密的程序进行。成绩管理流程见图2。
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图2成绩管理流程
（四）成绩公布

参照省教育厅技能大赛文件执行。
12、 赛场预案

1.赛场配备技术人员，当车辆、设备等出现问题时，技术人员可第一时间提供专业技术支持。赛场备用应急发电、空气压缩机设备、消防车等设施，保证水、电、气、耗材用品等的连续供应，并做好应对突发事件的准备。

2.竞赛现场配置安全通道，当出现火情或其他灾害情况，工作人员应立即向保卫组汇报，保卫组接报后要火速到达现场并配合消防队员和公安干警，指挥人员疏散到安全区域并及时处置现场状况。

3.竞赛过程中出现设备断电、故障等意外时，现场裁判需及时确认情况，安排技术支持人员进行处理，现场裁判登记详细情况，填写补时登记表，报裁判长批准后，可安排延长补足相应选手的比赛时间。

4.赛场布置2个备用工位，与其他竞赛工位间隔至少1个工位的宽度布置。

5.当出现非选手原因设备断电、故障等意外时，经现场裁判认可，裁判长确认予以安排备用工位进行比赛。

6.赛场设有应急医疗点，用于参赛选手突发身体不适（如发热、咳嗽等） 

7.出现碰伤、划伤等意外情况的应急处理；如应急医疗点检测参赛选手可以继续比赛，经裁判长确认予以安排原工位或备用工位进行比赛。如参赛选手不能继续参加比赛，必要时可联系120急救车。

8.比赛期间发生意外事故，应第一时间报告赛项执委会，同时采取措施避免事态扩大。赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由赛区执委会决定。事后赛区执委会应向大赛执委会报告详细情况。

13、 赛项安全

赛项安全是一切工作顺利开展的先决条件，是赛项筹备和运行工作必 须考虑的核心问题。赛项执委会采取切实有效措施保证大赛期间参赛选手、工作人员等人员的人身安全。

（一）比赛环境 

1.执委会须在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备应符合国家有关安全规定。赛前进行赛场全负荷模拟测试，以发现可能出现的问题，及时排除安全隐患。 

2.赛场周围要设立警戒线，无关人员不得进入。比赛现场内应参照相关 

职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。

3.承办单位必须制定管理方案、人员疏导方案和应急预案。

4.参赛选手、赛项裁判、工作人员进入赛场区域内，严禁携带通讯、照相摄录设备、记录用具。赛项需要配置安检设备对进入赛场人员进行安检。 

5.赛项工位、监督仲裁室、评分室需要配置高清摄像，对赛事比赛时间段进行全程录像。 

（二）处罚措施 

1.因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其获奖资格。

2.参赛队伍有发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，可取消其继续比赛的资格。

3.赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。
14、 竞赛须知

（一）参赛队须知

1.各参赛队须为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

2.各参赛队须对参赛选手、领队进行安全管理和维稳教育，在比赛期间需保持通信畅通。

3.对申诉的仲裁结果，领队应带头服从和执行，还应说服参赛选手服从和执行。凡恶意申诉，一经查实，组委会将追查相关人员责任。 
4.领队负责做好本参赛队比赛期间的管理与组织工作。

5.执行大赛各项规定。各参赛队领队在比赛前和比赛期间不允许私自接触裁判，不得以任何形式影响裁判人员的评判。
6.指定一名领队准时参加赛前领队会议，进行抽签确定竞赛当日抽签顺序，并认真传达落实会议精神。
（5） 参赛教师须知

1.参赛教师应严格遵守竞赛规则和竞赛纪律，服从裁判员和竞赛工作人员的统一指挥安排，自觉维护赛场秩序，不得因申诉或对处理意见不服而停止竞赛，否则以弃权处理。

2.参赛教师须文明竞赛，接受裁判的监督和警示。 

3.参赛教师必须持本人身份证、并佩戴组委会签发的参赛证件；在赛前60分钟到达赛场进行检录、抽取赛位号，进行赛前准备，等候比赛开始指令。正式竞赛开始尚未检录的选手，不得参加竞赛。已检录入场的参赛教师未经允许，不得擅自离开。

4.参赛教师须严格按照竞赛要求着装，凭场次工位号进入赛场，进入赛场不得携带任何纸质资料、通讯工具、电子书、存储设备、照相及录像设备等。

5.参赛教师在收到开赛信号前不得启动操作；若结束比赛，应向裁判举手示意，由裁判记录比赛结束时间；比赛结束后，不得再进行任何与比赛有关的操作。

6.在比赛中如遇非人为因素造成的器材故障，应及时向裁判反映，经裁判确认后，可向裁判长申请补足排除故障的时间。

7.比赛结束后，应按要求向裁判提交选手报告单。

8.参赛教师应注意安全，必须穿安全鞋（自备绝缘鞋）。着装须符合安全生产及竞赛要求。

（6） 工作人员须知

1.工作人员必须服从统一领导，严格遵守竞赛纪律及时间安排，严守工作岗位，不得无故离岗。

2.工作人员必须着装整齐，统一佩戴由大赛组委会签发的相应证件，精神饱满、热情服务。

3.熟悉赛项指南，严格按照工作程序和有关规定办事，遇突发事件，按照安全工作预案，组织指挥人员疏散，确保人员安全。

4.工作人员未经允许不得随意进入比赛现场。
15、 申诉与仲裁

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，参赛队领队可在比赛结束后2小时之内向监督仲裁组提出书面申诉。书面申诉应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、据实叙述，并由领队亲笔签名。非书面申诉不予受理。赛项监督仲裁组在接到申诉报告后的2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由承办校向大赛组委会提出申诉。大赛组委会的仲裁结果为最终结果。仲裁结果由申诉人签收，不能代收，如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。申诉方可随时提出放弃申诉。不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序。

16、 竞赛观摩

竞赛采取“适度集中、有限开放”的办赛模式，原则上开放组织现场观摩。竞赛设置观摩区域和参观路线，向媒体、企业代表、院校师生及家长等社会公众开放。除现场观摩外，通过赛场实时监控画面，可实现远程观摩比赛，进一步扩大大赛的引领示范作用，提升大赛影响力。在观摩期间应遵循以下规则：

1.除与竞赛直接有关的工作人员、评委等之外，其余人员均为观摩观众。

2.观摩人员须佩带观摩证，应在规划的观摩区或者安全线以外观看比赛，不允许有大声喧哗等影响选手竞赛的行为发生。

3.不在选手准备或比赛中交谈或欢呼；不对选手打手势，包括哑语沟通等明示、暗示行为，禁止鼓掌喝彩等发出声音的行为。

4.不得在观摩比赛时使用相机、摄影机等一切对比赛正常进行造成干扰的带有闪光灯及快门音的设备。

5.不得违反大赛规定的各项纪律，不得有围攻评委、选手或者其他工作人员的行为。

附件 1整车维护与故障诊断选手作业记录表
2023年海南省职业院校技能大赛（教师组）

汽车故障检修赛项
选手作业记录表

竞赛模块A：整车维护与故障诊断

	竞赛日期：2023年   月   日                  竞赛工位：

	选手身份加密号：
	竞赛用时：     分     秒


	序号
	项目
	配分
	实际得分

	1
	作业过程记录
	70
	

	现场裁判（签字）
	

	评分裁判（签字）
	

	统分核分裁判（签字）
	

	裁判长（签字）
	


裁判须知：主副裁判独立评分；使用规定签字笔书写；扣分栏不得空白，未扣分填“0”，扣分填负值；选手未完成作业需扣分并备注“未完成”；修改须签字确认。

1、填写PDI检查（维护），本部分累计得分
	序号
	作业类型+作业对象+作业内容
	数据或异常情况记录
	维修措施

	1
	作业准备- 安全防护                                                
- 安装车轮挡块、设置隔离栏和警示牌；
- 检查绝缘手套、护目镜和安全帽；
- 穿戴绝缘鞋（进入工位前提前穿戴好）
-检查工具套装(绝缘检测仪、万用表、绝缘垫）
	绝缘手套耐压等级：
	

	2
	作业准备- 外检作业
- 检查车身外观是否有明显的碰擦痕迹
	
	

	3
	作业准备-车辆参数
- 记录车辆型号、车辆识别码、电机型号、电机峰值功率、电池容量、额定电压、里程表读数
	记录车辆型号：
车辆识别码：
电机型号：
电机峰值功率：
电池容量：
额定电压：
里程表读数：

	

	4
	作业准备- 安全防护                                                  
- 安装座椅套、方向盘套和地板垫
	
	

	5
	作业准备- 安全防护                                               
- 安装翼子板布和前格栅布
	
	

	6
	检查作业- 前舱附件
- 检查前舱盖锁扣润滑（口述）
	
	

	7
	检查作业- 风窗雨刮
- 检查液面高度，必要时添加
	
	

	8
	 检查作业- 制动系统                                               
- 检查制动液液位，必要时添加
	
	

	9
	检查作业- 冷却系统                                               
- 检查冷却液液位、更换周期
	冷却液容量：
更换周期：
	

	10
	检查作业- 冷却系统
- 检查各冷却系统软管的安装、连接情况及有无裂纹、损伤和泄漏
	
	

	11
	检查作业- 动力蓄电池高压接头

- 检查高压接头是否损坏，是否有油液，是否松动
	
	

	12
	检查作业-高压组件
- 检查高压组件外观是否变形，是否有油液
- 检查高低压线束或插接件是否松动
	前舱组件外观检查:
□正常
□异常:
前舱插头连接情况:
□正常
□异常:

	

	13
	检测作业- 警告标签是否完好
	
	

	14
	检查作业- 仪表板
- 检查高压启动指示灯
	（1）OK指示灯: 
□点亮    □不亮 
□点亮后熄灭
（2）系统故障指示灯:
□点亮    □不亮 
□点亮后熄灭
	

	15
	检查作业- 空调系统
- 检查风量、模式、内外循环；分别打开AC，调节温度检查冷暖功能、除霜功能
	
	

	16
	检查作业-安全气囊和安全带状态及安全气囊保护壳是否完好
	
	

	17
	检查作业- 车内所有开关，车内照明，用电器
-检查功能是否正常
	
	

	18
	检查作业- 车外灯光
-检查功能是否正常
	
	

	19
	检查作业-雨刮器
-检查功能，必要时调整喷嘴
	
	

	20
	检查作业-车顶蓬
-检查车顶蓬安装状况
	
	

	21
	检查作业- 故障诊断
- 检查高压管理系统，故障码（记录后清除）
- 检查低压管理系统，故障码（记录后清除）
	□无DTC
□有DTC: 


	

	22
	检查作业- 充电系统
- 检查各充电连接器接口处是否有异物、烧蚀等情况
	充电枪应急解锁：
□正常    □不正常

	

	23
	检查作业- 充电系统
- 检查车辆能否正常充电及充电时仪表显示是否正常
	充电线连接指示灯: 
□点亮    □不亮 
□点亮后熄灭
	

	24
	检查作业-检查轮胎
- 检查轮胎气压,预松螺栓。
	气压：        

左前：      标准值：    

左后：      标准值：
右前：      标准值：  

右后：      标准值： 
	

	25
	整理作业- 安全防护                                                               
- 拆卸翼子板布和前格栅布
	
	

	26
	整理作业- 安全防护                                                               
- 拆卸座椅套、地板垫、方向盘套
	
	

	27
	整理作业- 工量具、设备、场地
- 清洁整理工量具、设备、场地
	
	


2、故障点一 诊断与排除过程本部分累计得分
	作业项目
	作业内容
	备注

	故障现象确认
	
	※确认故障症状并记录症状现象

	模块通讯状态及故障码检查
	
	

	正确读取数据
	项目
数值
单位
判断

	※如果无相关数据则无需填写


	清除故障码并再次读取
	确认故障码是否再次出现，并填写结果
( 无DTC
□ 有DTC ：

	

	确定故障范围
	结合仪表现象、诊断数据和电路图分析，最有可能的故障范围：

	

	部件/电路
测试
	部件/线路范围
检查或测试后的判断结果
□正常
(不正常
(正常
□不正常
□正常
(不正常
□正常
□不正常
□正常
□不正常
波形采集（不用者不填）
□正常
□不正常

	※注明测试条件、插件代码和编号，控制单元针脚代号以及测量结果

	故障部位确认和排除
	故障类型
确认的故障位置
排除处理说明
线路故障 
(更换(维修(调整
元件故障
(更换(维修(调整

	


3、故障点二 诊断与排除过程本部分累计得分
	作业项目
	作业内容
	备注

	故障现象确认
	
	※确认故障症状并记录症状现象

	模块通讯状态及故障码检查
	
	

	正确读取数据
	项目
数值
单位
判断

	※如果无相关数据则无需填写


	清除故障码并再次读取
	确认故障码是否再次出现，并填写结果
(无DTC
□ 有DTC ：

	

	确定故障范围
	
	

	部件/电路
测试
	部件/线路范围
检查或测试后的判断结果
□正常
(不正常
(正常
□不正常
 □正常
(不正常
□正常
□不正常
□正常
□不正常
□正常
□不正常
波形采集（不用者不填）
□正常
□不正常

	※注明测试条件、插件代码和编号，控制单元针脚代号以及测量结果

	故障部位确认和排除
	故障类型
确认的故障位置
排除处理说明
线路故障 
(更换

(维修(调整
元件故障
(更换(维修(调整

	


4、故障点三 诊断与排除过程本部分累计得分
	作业项目
	作业内容
	备注

	故障现象确认
	
	※确认故障症状并记录症状现象

	模块通讯状态及故障码检查
	
	

	正确读取数据
	项目
数值
单位
判断

	※如果无相关数据则无需填写


	清除故障码并再次读取
	确认故障码是否再次出现，并填写结果
□ 无DTC
(有DTC ：

	

	确定故障范围
	
	

	部件/电路
测试
	部件/线路范围
检查或测试后的判断结果
□正常
□不正常
□正常
□不正常
□正常
□不正常
□正常
□不正常
□正常
□不正常
□正常
□不正常
波形采集（不用者不填）
□正常
□不正常

	※注明测试条件、插件代码和编号，控制单元针脚代号以及测量结果

	故障部位确认和排除
	故障类型
确认的故障位置
排除处理说明
线路故障 
(更换(维修(调整
元件故障
(更换(维修(调整

	


5、故障点四 诊断与排除过程本部分累计得分
	作业项目
	作业内容
	备注

	故障现象确认
	
	※确认故障症状并记录症状现象

	模块通讯状态及故障码检查
	
	

	正确读取数据
	项目
数值
单位
判断

	※如果无相关数据则无需填写


	清除故障码并再次读取
	确认故障码是否再次出现，并填写结果
□ 无DTC
□ 有DTC ：

	

	确定故障范围
	
	

	部件/电路
测试
	部件/线路范围
检查或测试后的判断结果
□正常
□不正常
□正常
□不正常
□正常
□不正常
□正常
□不正常
□正常
□不正常
□正常
□不正常
波形采集（不用者不填）
□正常
□不正常

	※注明测试条件、插件代码和编号，控制单元针脚代号以及测量结果

	故障部位确认和排除
	故障类型
确认的故障位置
排除处理说明
线路故障 
(更换(维修(调整
元件故障
(更换(维修(调整

	


7、 故障点五 诊断与排除过程本部分累计得分
	作业项目
	作业内容
	备注

	故障现象确认
	
	※确认故障症状并记录症状现象

	模块通讯状态及故障码检查
	
	

	正确读取数据
	项目
数值
单位
判断

	※如果无相关数据则无需填写


	清除故障码并再次读取
	确认故障码是否再次出现，并填写结果
□ 无DTC
□有DTC ：

	

	确定故障范围
	
	

	部件/电路
测试
	部件/线路范围
检查或测试后的判断结果
□正常
□不正常
□正常
□不正常
 □正常
□不正常
□正常
□不正常
□正常
□不正常
 □正常
□不正常
波形采集（不用者不填）
□正常
□不正常

	※注明测试条件、插件代码和编号，控制单元针脚代号以及测量结果

	故障部位确认和排除
	故障类型
确认的故障位置
排除处理说明
线路故障 
(更换(维修(调整
元件故障
(更换(维修(调整

	


７、最终维修结果确认本部分累计得分
	作业项目
	作业内容
	备注

	维修后故障代码读取，并填写读取结果
	
	※表中项目检查有内容时填写检查结果，如果没有时填写“无。

	与原故障相关数据检查结果
	项目
数值
单位
判断

	

	维修后的功能操作确认并填写结果
	
	


特殊情况说明：

1.
在竞赛过程中出现人员及设备安全隐患，情况严重者（如选手受伤流血，设备无法正常使用），裁判有权终止当 场比赛；

2.
在竞赛过程中，参赛选手若有不服从裁判、扰乱赛场秩序等行为情节严重的，取消参赛队当场竞赛成绩；有作弊行为的，取消参赛队参赛资格；

情况说明及处罚：

附件 2整车维护与故障诊断职业素养和操作规范评分表
2023年海南省职业院校技能大赛（教师组）

汽车故障检修赛项
   职业素养和操作规范评分表

竞赛模块A：整车维护与故障诊断

	竞赛日期：2023年   月   日

	选手身份加密号：
	竞赛用时：     分     秒


	序号
	项目
	配分
	实际得分

	1
	职业素养和操作规范
	30
	

	现场裁判（签字）
	

	统分裁判（签字）
	

	核分裁判（签字）
	

	裁 判 长（签字）
	


裁判须知：主副裁判独立评分；使用规定签字笔书写；扣分栏不得空白，未扣分填“0”，扣分填负值；选手未完成作业需扣分并备注“未完成”；修改须签字确认

本部分累计得分30分
	序号
	作业内容
	配分
	扣分

	1
	作业准备
	2
	

	2
	人物安全
	2
	

	3
	设备使用
	2
	

	4
	团队协作
	2
	

	5
	作业要求
	6
	

	6
	现场恢复
	2
	

	7
	安全与5S
	14
	


特殊情况说明：
3. 在竞赛过程中出现人员及设备安全隐患，情况严重者（如选手受伤流血，设备无法正常使用），裁判有权终止当场比赛；
4. 在竞赛过程中，参赛选手若有不服从裁判、扰乱赛场秩序等行为情节严重的，取消参赛队当场竞赛成绩。有作弊行为的，取消参赛队参赛资格。
情况说明及处罚：

附件 3充电设备装调与检修选手作业记录表

2023年海南省职业院校技能大赛（教师组）

汽车故障检修赛项
选手作业记录表
竞赛模块B：充电设备装调与检修

	竞赛日期：2023年   月   日      竞赛场次：     竞赛工位：

	选手身份加密号：
	竞赛用时：     分     秒


	序号
	项目
	配分
	实际得分

	1
	作业过程记录
	80
	

	评分裁判（签字）
	

	统分裁判（签字）
	

	核分裁判（签字）
	

	裁 判 长（签字）
	


裁判须知：主副裁判独立评分；使用规定签字笔书写；扣分栏不得空白，未扣分填“0”，扣分填负值；选手未完成作业需扣分并备注“未完成”；修改须签字确认。

故障查找过程记录表（本页需要，可多次选用，放到相应“确诊故障点记录表”前）
	步骤
	测量对象及测试项目
	测量结果
（带单位）
	是否正常
（正常/不正常）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


确诊故障点记录表（本页根据故障点数量需要，多次选用）
故障点    （满分10分）      本部分累计扣分       ，实际得分        
	竞赛环节（请在以下答题区域填写，不用者不填）
	配分
	扣分
	评判依据

	一、准确描述故障现象
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	二、故障确诊过程，请在对应的选项后划“√”或填写对应的内容
	
	
	

	1.利用操作平台“故障诊断”功能读取故障代码，结果（不用者不填）：
无故障代码（    ）/有故障代码（    ）
	
	
	

	3 基于无故障代码的诊断信息，分析可能的故障原因，不用者不填
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4 针对下一步诊断的思路切入点说明，不用者不填
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4  基于有故障代码的诊断信息，记录相关故障代码，不用者不填
	
	
	

	故障代码
	定义
	与故障是否相关
	
	
	

	
	
	是（  ）/否（  ）
	
	
	

	
	
	是（  ）/否（  ）
	
	
	

	
	
	是（  ）/否（  ）
	
	
	

	
	
	是（  ）/否（  ）
	
	
	

	
	
	是（  ）/否（  ）
	
	
	

	5 结合故障代码，分析可能的故障原因，不用者不填
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	6 针对下一步诊断的思路切入点说明，不用者不填
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.基于以上诊断结论，隔离问题，确定故障范围
	
	
	

	测试对象
	
	
	
	

	测试条件
	
	使用设备
	
	
	
	

	数据流、电路电压、温度、漏电诊断测量结果，不用者不填
	
	
	

	异常数据流
	
	
	
	
	
	
	

	测试值
	
	
	
	

	标准值
	
	
	
	

	测试结果
	
	
	
	

	是否正常
	
	
	
	

	波形测试结果，不用者不填
	
	
	

	波形名称
	标准波形（标注单位）
	实测波形（圈出异常位置）
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.最终诊断结论：分析测试结果，必要时简单修复，并做进一步诊断（或验证），不用者不填
	
	
	

	画出电路简图，并标注出故障点
	
	
	

	
	
	
	

	检测结果/分析根本原因
	维修措施
	
	
	

	
	□更换   □修理   □调整
	
	
	

	三.分析故障机理
	
	
	

	
	
	
	


附件 4充电设备装调与检修职业素养和操作规范评分表

2023年海南省职业院校技能大赛（教师组）

汽车故障检修赛项
职业素养和操作规范评分表
竞赛模块B：充电设备装调与检修
	竞赛日期：2023 年
月
日

	选手身份加密号：
	竞赛用时：
分
秒


	序号
	项目
	配分
	实际得分

	1
	职业素养和操作规范
	70
	

	现场裁判

（签字）
	

	统分裁判

（签字）
	

	核分裁判

（签字）
	

	裁 判 长

（签字）
	


裁判须知：主副裁判独立评分；使用规定签字笔书写；扣分栏不得空白，未扣分填“0”，扣分填负值；选手

未完成作业需扣分并备注“未完成”；修改须签字确认。

附件 5　模块A　整车维护与故障诊断样题
	序号
	故障现象
	所属系统（范围）
	页码
	故障部位（点）

	1
	低电压系统异常
	驾驶员信息系统及显示单元系统
	P51页
	电池负及接地点绝缘(Ea01）

	2
	
	一键启动系统
	P69页
	IF05保险丝熔断(5A)

	3
	高电压系统异常
	动力蓄电池系统
	P95页
	BK51/9- BK45(A)/13断路

	4
	
	制动系统
	P94页
	G64J/56-BK45A/27断路

	5
	行驶系统异常
	低压供电系统
	P86页
	IF07保险丝熔断(5A)

	6
	交流充电系统异常
	动力蓄电池充电系统
	P94页
	BK45(B)/30-B53/12断路

	7
	前部大灯异常
	车载网络系统
	P85页
	G64L/50-G02/1断路

	8
	倒车影像系统异常
	驾驶辅助系统
	P64页
	G07H插头脱落


附件 6　模块B　充电设备装调与检修样题
	序号
	故障现象
	所属系统（范围）
	故障部位（点）

	1
	直流显示屏黑屏
	直流充电系统
	直流屏12V+（断开或断线）

	2
	直流屏一直卡在启动界面（右下角一直启动中）
	
	直流主板上断开 12V+

	3
	直流充电枪无法锁上
	
	直流主板上断开电子锁12V+

	4
	直流屏上显示：模块通讯异常
	
	直流主板上断开CAN 高  

	5
	直流屏上显示：充电枪未连接好
	
	直流主板上断开CC1

	6
	交流显示屏黑屏
	交流充电系统
	交流屏12-（断开或断线）

	7
	交流不能刷卡
	
	刷卡区模块R（断开或断线）

	8
	电源指示灯、运行灯不亮，充电正常
	
	交流主板上交流灯板线束（断开或断路）

	9
	交流故障灯一直闪烁
	
	交流主板上交流门禁检测－

	10
	  充电枪未连接好
	
	交流主板上PE（断开或断线）



