2024年海南省职业院校技能大赛（高职组）

汽车故障检修（教师赛）赛项规程

赛项名称

赛项名称：汽车故障检修

赛项组别：高等职业教育

赛项归属产业：交通运输大类

竞赛目标

为贯彻党的二十大“加快建设交通强国”的决策部署，推动落实《国家职业教育改革实施方案》，加快职业教育制度创新，落实立德树人根本任务，培养具备“行业特质、爱国情怀、中国精神、国际视野”的综合型技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。

本赛项结合《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年》的目标要求，彰显中国职教特色，优化企业参与机制，服务汽车经济社会“购买管理”向“使用管理”转化，对接汽车“新四化”、新技术、新工艺、新能源，融入新的科技成果和企业技术，推动职业教育提档升级，办成国际水准的高水平技能赛事。

本赛项紧紧围绕职业教育国家教学标准和企业真实工作任务要求，全面考查参赛队知识技能的综合应用和职业素养，尤其是安全生产、组织管理、解决现场问题能力等综合职业技能。通过“新能源汽车维修”竞赛，检验高职院校汽车技术类专业（群）的教育教学成果，助推具有工匠精神的复合型技术技能人才的培养，达成产教协同育人目标，引领专业建设发展，加快三教改革创新的步伐。同时展示参赛队精湛的技艺、信息素养、创新精神等良好的精神风貌，向社会宣传职业教育成就，促进产教研用一体化，促进职业教育高水平高质量发展。
竞赛内容

本赛项聚新能源汽车关键核心技术，结合行业标准和岗位群要求，涵盖整车、充电桩的故障检修、汽车常用工量具使用、汽车专用检测仪器设备使用等典型工作任务，考查选手对“汽车结构、充电桩技术”的知识掌握、使用现代汽车检测仪器设备进行故障检修的技能，以及计划组织、团队协作、安全防护、操作规范、诚实守信、绿色环保等职业素养。同时鼓励创新性的科学诊断思维，不断探索汽车整车系统故障检修技术。

（一）竞赛模块组成

竞赛模块分2个模块、包含6个任务，如表1。

表1竞赛模块组成

	模块任务
	比赛时长
	分值
	结构

	模块A 电动汽车故障检修
	30分钟
	100
	40%

	任务一 低压/高压系统故障检修
	
	
	

	任务二 充电系统故障检修
	
	
	

	任务三 故障点的确定和记录
	
	
	

	模块B 燃油汽车故障检修
	60分钟
	100
	60%

	任务四 发动机电控系统故障检修
	
	
	

	任务五 车身电器系统故障检修
	
	
	

	任务六 故障点的确定和记录
	
	
	


（二）作业要求 

模块一：电动汽车故障检修

在规定时间内，要求参赛选手按照国家标准、生产制造厂家技术规范，电动汽车维修技术标准，完成对电动汽车的故障检测、拆装、排故及调试等任务，并对排除故障后的低、高压正常上电和交流充电桩进行实车充电验证。要求作业规范、务实、安全、环保，正确使用工量具及仪器，并完整准确填写《电动汽车故障检修选手作业记录表》。

模块二：燃油汽车故障检修

在规定时间内，要求参赛选手对燃油车辆汽车技术系统进行故障诊断与排除；依据维修手册的规范完成作业流程，发现和确认故障点，并根据现场裁判的要求排除故障，完整准确填写《燃油汽车故障检修选手作业记录表》。作业过程中要熟练地查阅维修资料、规范使用工量具和仪器设备、准确测量技术参数和判断故障点，做到安全文明作业。

（三）考核要点 

1.模块 A：

围绕电动汽车低压电源系统、高压系统、整车控制系统、充电系统设置故障特征“低压不上电”“高压不上电”“高压无法下电”“充电系统异常”等常见的故障现象，进行检测分析并查找故障点。重点考察参赛选手对新能源汽车电力系统控制逻辑的理解程度；考察参赛选手对故障诊断仪、万用表、示波器等常用诊断设备的应用能力；要求对电动汽车技术系统进行故障诊断，包括前期准备、安全检查、仪器连接、故障症状确认、目视检查、读取故障码与数据流、动作测试、元器件测量、机械拆装、故障点确认和排除、现场5S整理等。按照要求在记录表上记录作业过程和测试数据，做到安全文明作业。

2.模块B：

围绕燃油汽车电源供给系统、发动机启动系统、发动机控制系统、车身电器系统设置故障特征“全车无电”“起动机不转”“发动机无法启动”“发动机运转不良”“车身电器系统工作不良”，车身电器故障涉及照明系统、电动车窗系统、雨刮系统、喇叭、空调系统等常见的故障现象，进行检测分析并查找故障点。重点考察参赛选手对车辆电控系统控制逻辑的理解程度；考察参赛选手对故障诊断仪、万用表、示波器等常用诊断设备的应用能力；要求对燃油汽车技术系统进行故障诊断，包括前期准备、安全检查、仪器连接、故障症状确认、目视检查、读取故障码与数据流、动作测试、元器件测量、机械拆装、故障点确认和排除、现场5S整理等。按照要求在记录表上记录作业过程和测试数据，做到安全文明作业。
3.检修规范 

通过逻辑分析，资料检索及故障诊断仪、示波器、使用万用接线盒、万用表、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪等诊断检测设备，检测分析故障,安全、合理、规范地完成故障检修。

竞赛方式

1.竞赛以线下比赛形式进行，竞赛组队方式为个人赛。每个参赛队1名选手组成，每校限报3队。参赛教师须为本校在职教师，参赛选手性别不限。

2.教师赛不设指导教师。

以正式比赛报名通知为准。

竞赛流程

比赛时间2天，竞赛日程如表2，比赛场次根据最后报名参赛队数量调整。（中间20分为A模块与B模块队伍休息及交换工位）

表2竞赛日程
	第一天
	14:00~15:30
	参赛队报道
	报到现场

	
	15:00~16:30
	开幕式及领队说明会
	阶梯教室

	
	16:30～17:30
	参赛选手熟悉比赛场地
	比赛现场

	
	18:00
	公布第二天比赛批次
	阶梯教室

	第二天
	7:00~8:00
	入场、抽工位
	候考室

	
	8:00~9:00
	第一、二、三、四队
	赛场

	
	9:20~9:20
	
	

	
	9:40~10:40
	第一、二、三、四队
	

	
	11:00~12:00
	
	

	
	12:00~13:00
	裁判午餐，工位设备恢复、维护
	

	
	13:00~14:00
	第五、六、七、八队
	

	
	14:20~15:20
	
	

	
	15:40~16:40
	第九、十、十一、十二队
	

	
	17:00~18:00
	
	

	第三天
	7:00~8:00
	入场、抽工位
	侯考室

	
	8:00~9:00
	第十三、十四、十五、十六队
	赛场

	
	9:20~9:20
	
	

	
	9:40~10:40
	第十七、十八、十九、二十队
	

	
	11:00~12:00
	
	

	
	12:00~13:00
	裁判午餐，工位设备恢复、维护
	

	
	13:00~14:00
	第二十一队
	

	
	14:20~15:20
	
	

	
	15:40~16:40
	统计
	

	
	17:00~18:00
	
	

	
	23:00前
	成绩发布会
	


竞赛规则

（一）选手报名

1.参赛教师报名获得确认后不得随意更换。如因故无法参赛，须由参赛校向教育厅于开赛10个工作日之前出具书面说明，经大赛执委会办公室核实后予以更换；团体赛选手因特殊原因不能参加比赛时，由大赛执委会办公室根据赛项的特点决定是否进行缺员比赛，并上报大赛执委会备案。

2.参赛校须给参赛教师进行安全培训，掌握竞赛车辆及设备安全操作规范的要求。

（二）熟悉场地 

赛项比赛前一天下午安排参赛队熟悉比赛场地，召开领队会议，宣布竞赛纪律和有关规定。

（三）入场规则 

按照《2023年全国职业院校技能大赛制度汇编》要求，进行检录、一次加密、二次加密等工作。

（四）赛场规则 

1.参赛教师经检录后实行封闭管理。

2.裁判长发布竞赛开始指令后正式开始竞赛，参赛教师合理计划安排，利用现场提供的所有条件完成竞赛任务。

3.参赛教师须严格遵守安全操作规程，并接受裁判员的监督和警示，以确保安全。参赛教师因个人误操作造成人身安全事故和设备故障时，裁判长有权中止该参赛教师竞赛；如非参赛教师个人因素出现设备故障而无法竞赛，由裁判长视具体情况做出裁决。

4.选手若提前结束竞赛，应举手向裁判员示意，选手结束竞赛后不得再进行任何操作。

5.裁判长在竞赛阶段统一进行剩余时间提醒、发布竞赛结束指令。竞赛结束时所有参赛选手立即停止操作。

其它未涉及事项或突发事件，由大赛执委会负责解释或决定。

（五）离场规则 

参赛教师须服从裁判统一指挥，尊重赛场工作人员，自觉维护赛场秩序有序离场，不得带出赛卷、稿纸、车辆钥匙等物品。

（六）成绩评定及公布 

1.严禁参赛教师、赛项裁判、工作人员私自携带通讯、摄录设备进入比赛场地和裁判工作室。

2.评分材料须由评分裁判签字确认，更正成绩需经裁判本人、裁判长及监督仲裁组长签字确认。

3.裁判应与参赛人员无利益关系。与参赛单位、参赛教师有利益关系时，应主动申报、回避。

4.在正式公布比赛成绩之前，任何人员不得泄露过程评分和结果评分的评分结果及相关数据。

技术规范

（一）法律法规 

《中华人民共和国安全生产法》《机动车维修管理规定》等

（二）技术标准 

1.竞赛车型维修手册、保养手册和电路图（电子版）；

2.GB-T18384.1-2015电动汽车安全要求第1部分：车载可充电储能系统；

3.GB-T18384.2-2015电动汽车安全要求第2部分：操作安全和故障防护；

4.GB-T18384.3-2015电动汽车安全要求第3部分：人员触电防护；

5.GB-T20244.1-2015电动汽车传导充电用连接装置第1部分：通用要求；

6.GB-T20244.1-2015电动汽车传导充电用连接装置第2部分：交流充电接口；

7.GB-T27930-2015电动汽车非车载传导充电机与电池管理系统之间的通信协议

8.GB-T 28382-2012 纯电动乘用车技术条件；

9.DB11/Z 878-2012电动汽车电能供给与保障技术规范动力电池维护；

10. GBT-18488.1-2015-电动汽车用驱动电机系统-第1部分：技术条件;

11. GBT18488.2-2015电动汽车用驱动电机系统第2部分：试验方法;

12.《汽车维护、检测、诊断技术规范》（GB/T18344）;

13.《纯电动汽车维护、检测、诊断技术规范》（JT 2018-42）

14.《新能源汽车维护技术标准》（试行）

15.GB/T18344-2016汽车维护、检测、检测技术规范
(三)高职专业教学标准

1.汽车制造类-汽车制造与装配技术 560701

2.汽车制造类-汽车检测与维修技术 560702

3.汽车制造类-汽车电子技术 560703

4.汽车制造类-新能源汽车技术 560707

5.道路运输类-汽车运用与维修技术 600209

（四）操控人员要求 
1.具有正确使用常用检测仪器设备的能力 

2.具有传统汽车和新能源汽车维护的能力 

3.具有一定的汽车性能检测的能力

4.具有汽车故障检测与排除的能力

5.具有新能源汽车常规系统的检测与维修能力 

6.具有新能源汽车高压系统的检测与维修能力 

7.具有汽车维修业务接待和业务管理的能力

8.具有查阅、应用汽车维修资料的能力

9.具有发动机电控系统、车身电控系统、底盘电控系统、新能源汽车汽 车基础知识

10.具备发动机电控系统、车身电控系统、底盘电控系统、新能源汽车 控制系统检修方法

11.能依据检验标准完成发动机电控系统、车身电控系统、底盘电控系 统质检

12.能依据新能源汽车动力系统检验标准完成质检 

13.具有适应产业数字化发展需求的基本数字技能

14.具有专业相关的法律法规、绿色生产、环境保护、安全防护、质量 管理、安全生产等知识与技能能

技术环境

（一）竞赛环境 

竞赛场地在承办院校合格场地进行，赛场符合防火安全规定，提供稳定 的电、气源，场地采光、照明和通风良好，设有尾排通风装置，配有供电应 急设备，配备水基型灭火器以应对电动汽车的电气安全事故。赛场内安排有裁判休息区、监督仲裁室、专家室、评分裁判室、机要室、医疗室、参赛教 师封闭室、卫生间等必要的区域；评分裁判室、裁判休息区、监督仲裁室、参赛教师封闭区需刚性隔离；所有比赛工位用专用屏风隔离，避免相互影响； 现场配备音响、摄像设备，以便有效组织赛场活动；现场配备计时器，准确  把控竞赛时间；赛场机要室钥匙由裁判长和监督仲裁组长分别保管，严禁外  人进入。
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图1整车竞赛工位布置图

（二）技术平台 
技术平台见表3。

表3 技术平台
	序号
	产品名称
	功能参数/技术规格
	数量
	规格

	1
	吉利EV450（2020款）
	车辆技术参数：

最大功率(kw)：120，

最大扭矩(N·m)：250

动力电池电压(V)：346
变速箱：电动车单速变速箱

长*宽*高(mm)：4631*1789*1495
车身结构：4门5座三厢车

主驾驶座安全气囊；副驾驶座安全气囊；胎压报警；前排主驾驶安全带未系提醒；定速巡航；ABS防抱死；制动力分配。
	2
	台

	2
	别克君越（2022款）2.0T豪华型
	车辆技术参数：

发动机排量：2.0T

发动机型号：LSY

进气方式：涡轮增压
最大功率(kw)：174，

最大扭矩(N·m)：350
变速箱：9AT
长*宽*高(mm)：5026*1866*1462
车身结构：4门5座三厢车

主驾驶座安全气囊；副驾驶座安全气囊；胎压报警；前排主驾驶安全带未系提醒；定速巡航；ABS防抱死；制动力分配。
	2
	台

	3
	故障诊断仪器
	故障诊断仪器：具备燃油车动力系统、车身系统和纯电动汽车动力电池管理系统、电池热管理控制器系统、低压电池管理系统、DC-DC总成系统、 主控制器系统、电机控制器系统读码、清码、读取数据流完整信息和进行执行元件驱动诊断、编程等基本功能，；操作系统采用  Android TM  4.0, Ice Cream Sandwich 操作系统；处理器  Exynos 四核处理器 1.4GHz；存储器  2GB RAM & 32GB 板上存储器；显示器  9.7 英寸 LED 电容式觉摸屏，1024x768P 分辨率；解码器VCI 设备可通过测试主线连接 OBD II/EOBD 兼容车辆并获得供电。通过测试主线建立 VCI 设备与车辆之间的通信后，VCI 设备可将接收到的车辆数据传送平板诊断设备。可对全新别克君越车型及吉利EV450车型进行诊断，且无任何故障码。
	5
	套

	4
	汽车专用示波器（INW-XG-02）
	1、双输入数字示波器。

2、实时采样率：500MS/s，带宽：100MHz

3、存储深度：每通道7.5kpts

4、垂直灵敏度：5mV/div-50V/div

5、触发类型：脉宽、视频、边沿、交替

6、精细的视窗扩展功能，精确分析波形细节与概貌。

7、屏幕拷贝功能

8、U盘升级功能

9、7000mAh锂电池供电，工作时间不低于7个小时

10、工业级5.7英寸TFT LCD，可黑白显示
	5
	套

	5
	万用接线盒（INW-XG-01）
	一、产品概述

包含各种规格的“T”型线，能满足竞赛整车系统的所有保险丝、继电器、元器件插接测量之用，要有足够的通流能力和可重复插接使用能力。

二、产品规格

包含：

1）黑色护套夹子延长线;L=2M(黑色)

2）红色护套夹子延长线;L=2M(红色)

3）端子对全包式鳄鱼夹;L=220mm(红色)

4）端子对全包式鳄鱼夹;L=220mm(黑色)

5）热缩套管端子对全包式鳄鱼夹;L=220mm(红色)

6）热缩套管端子对全包式鳄鱼夹;L=220mm(黑色)

7）红色全包式∅2.0测试探针

8）黑色全包式∅2.0测试探针
	5
	套

	6
	万用表（INW-XG-03）
	要求满足以下技术参数：

可测试直流电压（DC1000V）、交流电压（AC750V）、电阻、电容、频率、直流电流、交流电流、二极管测试、通断报警、低压显示、单位符号显示、数据保持、自动关机、过载保护、输入阻抗、采样频率、交流频响、操作方式、显示计数、钳口张开、电源等功能。
	5
	套

	7
	一体化集成工量具（INW-T-09）
	包含7抽屉柜形多功能工具手推车。

1/2"六角短套筒：8-24,27,30,32mm

1/2"六角长套筒:10,12,13,14,17,19mm

1/2"气动套筒:17,19,21,23mm

1/2"系列L型扳手:250mm

接杆:1/2"*5",1/2"*10"

套筒转接头:1/2"M*3/8"F

万向接头:12.5mm

快速棘轮扳手:12.5mm

工作灯,充电线，油封安装工具

橡皮锤子：30mm，45mm

1/4"六角长套筒：4-8mm,10mm

1/4"六角短套筒（13件）:4,4.5,5,5.5,6-14mm

3/8"六角套筒:8-19mm

长套筒:10-15,17,19mm

L型内六角扳手:1.5，2，2.5，3，4，5，6，8，10

套筒：14，16，18mm

游标卡尺,钢直尺,棘轮扳手（大）,棘轮扳手（中），棘轮扳手（小），旋具批头（12个），转接头，转向接杆，转向接头

10mm系列旋具套筒：T10，T15，T30，T40，T45，T50，T55，H3，H5，H6，H7，H10，PH1，PH2，PH3，P21,P22,P23,FD5.5,FD7

内花键套筒:E8,E10,E11,E12,E14,E16,E18

双梅花扳手:8*10mm,10*12mm,14*15mm,16*17mm,18*19mm

两用扳手:8-19mm

豪华型S2穿心螺丝批:一字6*100mm,十字PH#2*10mm

钳子:6"尖嘴钳,8"鲤鱼钳,10"水泵钳

绝缘电工胶布

十字螺丝批:PH0*60mm,PH1*80mm,PH2*100mm,PH3*150mm

一字螺丝批:0.42*2.5*75mm,0.8*4*100mm,1*5.5*125mm,1.2*6.5*150mm

绝缘开口扳手:8mm，10mm，12-15mm

剥线钳,预制式扭力扳手(60-340N.m),预制式扭力扳手(5-25N.m),胎纹笔,冰点测试仪,卡箍钳,卡簧钳（弯头）,深度尺,大一字螺丝批,卡簧钳（直头）

油壶,刮刀,预制式扭矩扳手,拉拔器,磁力棒,异形钳,水管堵头（长，短），橡皮水管堵头（15长，15短，16长，16短，20长，20短）

手摇简式千斤顶,密封性测试水管（长）,密封性测试水管（短）,胎压表,手摇简式千斤顶摇把,基准尺,生料带,气嘴头,胎压表气嘴头
	5
	套

	8
	人员防护套装（INW-B1-01）
	人员防护套装包括绝缘手套、耐磨手套、绝缘鞋、护目镜、安全帽等各1套。

1、绝缘手套：天然橡胶制成，耐压等级1KV。

2、耐磨手套：符合人体工程学设计；可降低潜在的危险，如：刀割等；可清洗。

3、绝缘鞋：防砸电绝缘；双密度聚氨酯（PU）一次成型鞋底，大底致密耐磨，中底柔软舒适配合防滑设计穿着舒适安全。柔软型全封闭鞋舌，有效防止飞溅液体进入。

4、护目镜：防冲击物，如打磨，研磨等。防化学物，如电镀，喷漆等。防光辐射，如红外线、紫外线等。防热辐射，如电火花，热辐射等。

5、安全帽：绝缘，防撞减震，防喷溅，抗撕裂， 安全帽采用 ABS 硬质材质，无毒、无味、无任何刺激。
	10
	套

	9
	工位安全防护套装（INW-B2-01）
	工位安全保护套装包括警示牌、隔离带套装、绝缘防护垫等各1套。

1、警示牌：绝缘材质制作，表面喷涂"危险，请勿靠近”字样与带电符号。

2、隔离带套装：可再次利用，对操作空间进行隔离；最长5m；可伸缩，每套6根围成一个工位。

3、绝缘防护垫：最高耐压10KV，尺寸：5m x 1m x 5mm  （长x宽x厚度)
	5
	套

	10
	绝缘工作台（INW-T-08C）
	绝缘工作台                                             

1、工作台台面选用实木材质，配2层抽屉。

2、配有螺丝分类存放盒

3、桌面采用防静电材料，尺寸（长*宽*高）：≥1500*750*850mm
	5
	套

	11
	绝缘电阻测试仪（INW-XG-18）
	一、产品概述

采用全新设计以及大规模集成电路和数字电路相结合，完成绝缘电阻、直流电压，交流电压，CONTINUITY，通用电阻和电容等参数测量。

二、技术参数

1、单位显示：具有功能、电量单位符号显示；

2、工作条件：0℃-40℃/相对湿度90％或更少些；

3、0.1 MΩ 至 10 GΩ的绝缘测试，绝缘测试电压 250 V、500 V和 1000 V，短路电流约2mA，绝缘等级 CATⅢ600V。 

4、具有 PI 极化指数测量，设置任意两点时间，自动测量电阻比率。 

5、COMP 比较功能，可以设置绝缘电阻上下值，并有超差提示。 

6、符合国际电工委员会认证。 

7、仪表符合 UL 及 CE 欧洲共同体标准。
	5
	套

	12
	接地电阻测试仪（INW-ZZ-09）
	一、产品概述

采用最新数字及微处理技术，具有独特的抗干扰能力和环境适应能力，重复测试一致性好，确保长年测量的高精度、高稳定性和高可靠性。

二、产品功能

1）具有背光和电池检测功能

2）具有数据保存和储存功能

3）具有自动关机省电功能

4）可作精密三线式测量，也可做简易二线式测量

5）双重绝缘或强化绝缘安全构造

三、技术参数

1）产品尺寸：160*70.5*100mm

2)绝缘阻抗：测量电路与外壳绝缘阻抗不小于20MΩ

3）测量方式

①接地电压测量：平均值响应

②接地电阻测量：测试信号频率约820Hz，电流20Ω档、约3.2mA
	5
	套

	13
	劳保手套
	面料柔软，标准尺寸
	84
	双


竞赛样题

（一）竞赛样题 

专家组依据本规程公布的作业要求和考核要点等负责编制竞赛用试题，试题与评分标准对应考核模块的故障点或规范操作要点。竞赛设备说明书、维修手册、电路图等相关技术资料将随比赛车（机）型同时在大赛网络信息发布平台（www.chinaskills-jsw.org）公布，具体形式为电子版。样题与参考评分标准详见附件，仅作为训练参考。

（二）专家命题 

由专家组赛前完成比赛试题的具体命制与验证，包括根据比赛车型和机型，确定故障现象，设置具体故障点并予以验证、准确的电器和机械参数测量、完成评分细则，同时验证比赛试题作业的难易程度和需要的标准工作时间等，最终确定试题的选手报告单、现场裁判评判表和评分表。在开赛前一天专家组对裁判进行培训，培训讲解评分细则。命题专家在比赛过程中作为各考核模块的技术支持专家，不参与直接执裁打分，负责裁判培训、指导并监督执裁、处理现场出现的问题、以及协助裁判长做好技术管理等工作。专家组须指定专人负责赛题印刷、双信封加密保管、领取和回收工作。

（三）赛项说明会 

在赛前召开赛项说明会，结合样题讲解考核要点、竞赛方式、注意事项等。

成绩评定

（一）评分标准 

1.评分方法 

赛项最终得分按百分制计算，各参赛队成绩为2个竞赛模块成绩的加权总和。其中模块A电动汽车故障检修、模块B燃油汽车故障检修，系数分别为0.40和0.60。总成绩=模块A成绩×0.4+模块B成绩×0.6。考虑到竞赛的保密性，详细的竞赛评分细则在竞赛开始前7天由赛题设计专家和裁判组专家共同制定。初步规定如下：

表4 赛项配分
	模块
	内容
	合计
	系数

	模块A 电动汽车故障检修
	低压/高压系统故障检修
	100
	0.4

	
	充电系统故障检修
	
	

	
	故障点的确定和记录
	
	

	模块B燃油汽车故障检修 
	发动机电控系统故障检修
	100
	0.6

	
	车身电器系统故障检修
	
	

	
	故障点的确定和记录
	
	


2.违规扣分

（1）在完成工作任务的过程中，因操作不当导致人身或设备安全事故每次扣10分，直至取消比赛资格。

（2）损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为扣5分。

（3）在竞赛时段，参赛选手有不服从裁判扰乱赛场秩序、有作弊行为的、裁判宣布竞赛时间到仍强行操作的，取消参赛队奖项评比资格。

（4）选手报告单上留有不应有的标识、符号、文字，扣5分。

（二）裁判组成

赛项裁判组负责赛项成绩评定工作。评分标准以“公平、公正、公开”为原则，采用过程评分和结果评分两种方式。成立由检录组、裁判组、监督仲裁组组成的成绩管理组织机构。参照《全国职业院校技能大赛专家和裁判工作管理办法》的有关要求，要求裁判人员的类别来自汽车维修企业，非参赛院校、非赛项合作企业，具有5年以上从事汽车维修岗位或汽车技术类专业教学经历。见表5。

表5裁判员人数和组成条件要求

	序号
	专业技术方向
	知识能力要求
	执裁/教学工作经历
	专业技术职称（职业资格等级）
	人数/工位



	1
	电动汽车故障检修
	能够熟练掌握燃油车或混合 动力汽车发动机控制系统和车身电控系统的结构和控制 逻辑，能高压电防护；会万用表、故障检测仪、示波器 等常用检测设备使用
	在省级及以上汽车技术竞赛中具有执裁经验或指导学生获二等奖以上指导教师，同类赛项省

级或国家级优秀指导老师优先
	讲师及以上职称，或高级技师（高级工程师）


	2

	2
	燃油汽车故障检修
	能够熟练掌握燃油车或混合 动力汽车发动机控制系统和 车身电控系统的结构和控制 逻辑，能高压电防护；会万 用表、故障检测仪、示波器 等常用检测设备使用
	在省级及以上汽车技术竞赛中具有执裁经验或指导学生获二等奖以上指导教师，同类赛项省级或国家级优秀指导老师优先


	讲师及以上职称，或高级技师（高级工程师）


	2

	裁判总人数
	根据工位需求视情配备


具体要求与分工如下：

（1）检录工作人员负责对参赛选手进行点名登记、身份核对等工作。检录工作由赛项承办院校工作人员承担。

（2）裁判组实行“裁判长负责制”，全面负责赛项的裁判管理工作并处理比赛中出现的争议问题。负责组织比赛，对竞赛模块的试题与评分标准对接专家组长向裁判组培训解释。裁判报到后实行封闭管理。每天比赛前1小时通过抽签方式，初步确定裁判执裁工位，裁判不能执裁同校参赛队。

（3）裁判员根据比赛需要分为加密裁判、现场裁判、评分裁判。

1）加密裁判：负责组织参赛选手抽签，对参赛队信息、抽签号等进行加密；各赛项加密裁判由赛区执委会根据赛项要求确定。同一赛项的加密裁判来自不同单位，且不得参与评分、统分和核分工作。

2）现场裁判：按规定做好赛场记录，维护赛场纪律，评判参赛选手的现场作业。

3）评分裁判：负责对参赛选手的报告单按赛项评分标准进行评定，并负责核分和统分工作，评分过程严格封闭、保密。

（4）监督仲裁组对裁判组的工作进行全程监督，并对竞赛成绩抽检复核；接受由参赛队领队提出的对裁判结果的申诉，组织复议并及时反馈复议结果。

（三）成绩评分

1.过程评判

现场裁判依据现场评判表，对参赛选手竞赛过程的人物安全、设备使用、操作规范、职业素养进行评判。评判结果由现场执裁裁判员签字确认。

2.结果评分 

评分裁判根据现场评判表、参赛选手提交的报告单，依据评分标准进行评分、统分和核分。评分结果由评分裁判员、统分和核分裁判员签字确认。

3.解密 

在监督仲裁组监督下，由裁判长指定解密裁判启封检录抽签一次加密档案、二次加密档案，找出各参赛队与场次工位对应关系；将竞赛结果分别由场次工位号转换为参赛队，然后进行分值排序，打印封装。

4.总成绩排序 

总成绩为两个竞赛模块成绩之和。竞赛成绩相同时，以完成全部竞赛模块所用总时间少的名次在前；竞赛总成绩和完成全部竞赛模块所用总时间均相同时，按模块A赛项成绩进行排序的名次在前；竞赛成绩再相同时，按模块A任务一赛项成绩进行排序。
5.抽检复核

为保障成绩统计的准确性，监督仲裁组对赛项总成绩排名前30%的所有参赛队的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于15%。监督仲裁组将复检中发现的错误通过书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。错误率超过5%的，则认定为非小概率事件，裁判组需对所有成绩进行复核。

6.成绩管理 

按照《全国职业院校技能大赛制度汇编》中成绩管理办法明确要求，严禁参赛选手、赛项裁判（含裁判长）、专家组成员、工作人员私自携带通讯、摄录设备进入比赛场地。赛场可根据需要配置安检设备，对进入赛场重要部位的人员进行安检，可在赛场相关区域安置无线信息屏蔽设备。赛项裁判应在检录前与参赛选手隔离。参赛选手的成绩评定与管理按照严密的程序进行。成绩管理流程见图2。
[image: image2.png]B s

!
HE IR
AL
v
HHRIABE

k2
AR

o

—

h&f‘ﬁ. L REZHRAF

B A

WHEA | [ maite
WARE | | WA RS

)

RAT R — SusmE
¥

A R ,—l

RENA





图2成绩管理流程
（四）成绩公布

参照省教育厅技能大赛文件执行。

赛场预案

1.赛场配备技术人员，当车辆、设备等出现问题时，技术人员可第一时间提供专业技术支持。赛场备用应急发电、空气压缩机设备、消防车等设施，保证水、电、气、耗材用品等的连续供应，并做好应对突发事件的准备。

2.竞赛现场配置安全通道，当出现火情或其他灾害情况，工作人员应立即向保卫组汇报，保卫组接报后要火速到达现场并配合消防队员和公安干警，指挥人员疏散到安全区域并及时处置现场状况。

3.竞赛过程中出现设备断电、故障等意外时，现场裁判需及时确认情况，安排技术支持人员进行处理，现场裁判登记详细情况，填写补时登记表，报裁判长批准后，可安排延长补足相应选手的比赛时间。

4.赛场布置2个备用工位，与其他竞赛工位间隔至少1个工位的宽度布置。

5.当出现非选手原因设备断电、故障等意外时，经现场裁判认可，裁判长确认予以安排备用工位进行比赛。

6.赛场设有应急医疗点，用于参赛选手突发身体不适（如发热、咳嗽等） 

7.出现碰伤、划伤等意外情况的应急处理；如应急医疗点检测参赛选手可以继续比赛，经裁判长确认予以安排原工位或备用工位进行比赛。如参赛选手不能继续参加比赛，必要时可联系120急救车。

8.比赛期间发生意外事故，应第一时间报告赛项执委会，同时采取措施避免事态扩大。赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由赛区执委会决定。事后赛区执委会应向大赛执委会报告详细情况。

赛项安全

赛项安全是一切工作顺利开展的先决条件，是赛项筹备和运行工作必 须考虑的核心问题。赛项执委会采取切实有效措施保证大赛期间参赛选手、工作人员等人员的人身安全。

（一）比赛环境 

1.执委会须在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备应符合国家有关安全规定。赛前进行赛场全负荷模拟测试，以发现可能出现的问题，及时排除安全隐患。 

2.赛场周围要设立警戒线，无关人员不得进入。比赛现场内应参照相关 

职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。

3.承办单位必须制定管理方案、人员疏导方案和应急预案。

4.参赛选手、赛项裁判、工作人员进入赛场区域内，严禁携带通讯、照相摄录设备、记录用具。赛项需要配置安检设备对进入赛场人员进行安检。 

5.赛项工位、监督仲裁室、评分室需要配置高清摄像，对赛事比赛时间段进行全程录像。 

（二）处罚措施 

1.因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其获奖资格。

2.参赛队伍有发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，可取消其继续比赛的资格。

3.赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。

竞赛须知

（一）参赛队须知

1.各参赛队须为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

2.各参赛队须对参赛选手、领队进行安全管理和维稳教育，在比赛期间需保持通信畅通。

3.对申诉的仲裁结果，领队应带头服从和执行，还应说服参赛选手服从和执行。凡恶意申诉，一经查实，组委会将追查相关人员责任。 

4.领队负责做好本参赛队比赛期间的管理与组织工作。

5.执行大赛各项规定。各参赛队领队在比赛前和比赛期间不允许私自接触裁判，不得以任何形式影响裁判人员的评判。

6.指定一名领队准时参加赛前领队会议，进行抽签确定竞赛当日抽签顺序，并认真传达落实会议精神。

（二）参赛教师须知

1.参赛教师应严格遵守竞赛规则和竞赛纪律，服从裁判员和竞赛工作人员的统一指挥安排，自觉维护赛场秩序，不得因申诉或对处理意见不服而停止竞赛，否则以弃权处理。

2.参赛教师须文明竞赛，接受裁判的监督和警示。 

3.参赛教师必须持本人身份证、并佩戴组委会签发的参赛证件；在赛前60分钟到达赛场进行检录、抽取赛位号，进行赛前准备，等候比赛开始指令。正式竞赛开始尚未检录的选手，不得参加竞赛。已检录入场的参赛教师未经允许，不得擅自离开。

4.参赛教师须严格按照竞赛要求着装，凭场次工位号进入赛场，进入赛场不得携带任何纸质资料、通讯工具、电子书、存储设备、照相及录像设备等。

5.参赛教师在收到开赛信号前不得启动操作；若结束比赛，应向裁判举手示意，由裁判记录比赛结束时间；比赛结束后，不得再进行任何与比赛有关的操作。

6.在比赛中如遇非人为因素造成的器材故障，应及时向裁判反映，经裁判确认后，可向裁判长申请补足排除故障的时间。

7.比赛结束后，应按要求向裁判提交选手报告单。

8.参赛教师应注意安全，必须穿安全鞋（自备绝缘鞋）。着装须符合安全生产及竞赛要求。

（三）工作人员须知

1.工作人员必须服从统一领导，严格遵守竞赛纪律及时间安排，严守工作岗位，不得无故离岗。

2.工作人员必须着装整齐，统一佩戴由大赛组委会签发的相应证件，精神饱满、热情服务。

3.熟悉赛项指南，严格按照工作程序和有关规定办事，遇突发事件，按照安全工作预案，组织指挥人员疏散，确保人员安全。

4.工作人员未经允许不得随意进入比赛现场。

申诉与仲裁

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，参赛队领队可在比赛结束后2小时之内向监督仲裁组提出书面申诉。书面申诉应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、据实叙述，并由领队亲笔签名。非书面申诉不予受理。赛项监督仲裁组在接到申诉报告后的2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由承办校向大赛组委会提出申诉。大赛组委会的仲裁结果为最终结果。仲裁结果由申诉人签收，不能代收，如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。申诉方可随时提出放弃申诉。不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序。

竞赛观摩

竞赛采取“适度集中、有限开放”的办赛模式，原则上开放组织现场观摩。竞赛设置观摩区域和参观路线，向媒体、企业代表、院校师生及家长等社会公众开放。除现场观摩外，通过赛场实时监控画面，可实现远程观摩比赛，进一步扩大大赛的引领示范作用，提升大赛影响力。在观摩期间应遵循以下规则：

1.除与竞赛直接有关的工作人员、评委等之外，其余人员均为观摩观众。

2.观摩人员须佩带观摩证，应在规划的观摩区或者安全线以外观看比赛，不允许有大声喧哗等影响选手竞赛的行为发生。

3.不在选手准备或比赛中交谈或欢呼；不对选手打手势，包括哑语沟通等明示、暗示行为，禁止鼓掌喝彩等发出声音的行为。

4.不得在观摩比赛时使用相机、摄影机等一切对比赛正常进行造成干扰的带有闪光灯及快门音的设备。

5.不得违反大赛规定的各项纪律，不得有围攻评委、选手或者其他工作人员的行为。

附件1：

2024年海南省职业院校教师技能大赛
高职组汽车故障检修赛项

选手作业记录表

竞赛模块A：电动汽车故障检修
	竞赛日期：2024年  月   日      竞赛场次：     竞赛工位：

	选手身份加密号：
	竞赛用时：     分     秒


	序号
	项目
	配分
	实际得分

	1
	作业过程记录
	70
	

	现场裁判（签字）
	

	评分裁判（签字）
	

	核分裁判（签字）
	

	裁 判 长（签字）
	


裁判须知：使用规定签字笔书写；扣分栏不得空白，未扣分填“0”，扣分填负值；选手未完成作业需扣分并备注“未完成”；修改须签字确认。
1、填写车辆信息
	作业项目
	作业内容

	整车型号
	

	工作电压
	

	电池容量
	

	车辆识别代码
	

	电机型号
	

	里程表读数
	


2、故障点1 诊断与排除过程

	作业项目
	作业内容
	备注

	故障现象确认
	
	※确认故障症状并记录症状现象

	模块通讯状态及故障码检查
	
	

	正确读取数据
	项目

数值

单位

判断


	※如果无相关数据则无需填写


	清除故障码并再次读取
	确认故障码是否再次出现，并填写结果

□ 无DTC

□ 有DTC ：
	

	确定故障范围
	
	

	部件/电路

测试
	部件/线路范围

检查或测试后的判断结果

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常


	※注明测试条件、插件代码和编号，控制单元针脚代号以及测量结果

	故障部位确认和排除
	故障类型

确认的故障位置

排除处理说明

(更换(维修(调整

	


故障点2诊断与排除过程
	作业项目
	作业内容
	备注

	故障现象确认
	
	※确认故障症状并记录症状现象

	模块通讯状态及故障码检查
	
	

	正确读取数据
	项目

数值

单位

判断


	※如果无相关数据则无需填写


	清除故障码并再次读取
	确认故障码是否再次出现，并填写结果

□ 无DTC

□ 有DTC ：


	

	确定故障范围
	
	

	部件/电路

测试
	部件/线路范围

检查或测试后的判断结果

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常


	※注明测试条件、插件代码和编号，控制单元针脚代号以及测量结果

	故障部位确认和排除
	故障类型

确认的故障位置

排除处理说明

(更换(维修(调整


	


4、故障点3诊断与排除过程

	作业项目
	作业内容
	备注

	故障现象确认
	
	※确认故障症状并记录症状现象

	模块通讯状态及故障码检查
	
	

	正确读取数据
	项目

数值

单位

判断


	※如果无相关数据则无需填写


	清除故障码并再次读取
	确认故障码是否再次出现，并填写结果

□ 无DTC

□ 有DTC ：
	

	确定故障范围
	
	

	部件/电路

测试
	部件/线路范围

检查或测试后的判断结果

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常


	※注明测试条件、插件代码和编号，控制单元针脚代号以及测量结果

	故障部位确认和排除
	故障类型

确认的故障位置

排除处理说明

(更换(维修(调整

	


 5、故障点4诊断与排除过程
	作业项目
	作业内容
	备注

	故障现象确认
	
	※确认故障症状并记录症状现象

	模块通讯状态及故障码检查
	
	

	正确读取数据
	项目

数值

单位

判断


	※如果无相关数据则无需填写


	清除故障码并再次读取
	确认故障码是否再次出现，并填写结果

□ 无DTC

□ 有DTC ：


	

	确定故障范围
	
	

	部件/电路

测试
	部件/线路范围

检查或测试后的判断结果

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常


	※注明测试条件、插件代码和编号，控制单元针脚代号以及测量结果

	故障部位确认和排除
	故障类型

确认的故障位置

排除处理说明

(更换(维修(调整

	


附件2：

2024年海南省职业院校教师技能大赛
高职组汽车故障检修赛项

选手作业记录表

竞赛模块B：燃油汽车故障检修
	竞赛日期：2024年  月   日      竞赛场次：     竞赛工位：

	选手身份加密号：
	竞赛用时：     分     秒


	序号
	项目
	配分
	实际得分

	1
	作业过程记录
	70
	

	现场裁判（签字）
	

	评分裁判（签字）
	

	核分裁判（签字）
	

	裁 判 长（签字）
	


裁判须知：使用规定签字笔书写；扣分栏不得空白，未扣分填“0”，扣分填负值；选手未完成作业需扣分并备注“未完成”；修改须签字确认。
1、填写车辆信息
	作业项目
	作业内容

	整车型号
	

	发动机排量
	

	发动机最大净功率
	

	车辆识别代码
	

	发动机型号
	

	里程表读数
	


2、故障点1 诊断与排除过程

	作业项目
	作业内容
	备注

	故障现象确认
	
	※确认故障症状并记录症状现象

	模块通讯状态及故障码检查
	
	

	正确读取数据
	项目

数值

单位

判断


	※如果无相关数据则无需填写


	清除故障码并再次读取
	确认故障码是否再次出现，并填写结果

□ 无DTC

□ 有DTC ：
	

	确定故障范围
	
	

	部件/电路

测试
	部件/线路范围

检查或测试后的判断结果

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常


	※注明测试条件、插件代码和编号，控制单元针脚代号以及测量结果

	故障部位确认和排除
	故障类型

确认的故障位置

排除处理说明

(更换(维修(调整

	


故障点2诊断与排除过程
	作业项目
	作业内容
	备注

	故障现象确认
	
	※确认故障症状并记录症状现象

	模块通讯状态及故障码检查
	
	

	正确读取数据
	项目

数值

单位

判断


	※如果无相关数据则无需填写


	清除故障码并再次读取
	确认故障码是否再次出现，并填写结果

□ 无DTC

□ 有DTC ：
	

	确定故障范围
	
	

	部件/电路

测试
	部件/线路范围

检查或测试后的判断结果

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常


	※注明测试条件、插件代码和编号，控制单元针脚代号以及测量结果

	故障部位确认和排除
	故障类型

确认的故障位置

排除处理说明

(更换(维修(调整


	


4、故障点3诊断与排除过程

	作业项目
	作业内容
	备注

	故障现象确认
	
	※确认故障症状并记录症状现象

	模块通讯状态及故障码检查
	
	

	正确读取数据
	项目

数值

单位

判断


	※如果无相关数据则无需填写


	清除故障码并再次读取
	确认故障码是否再次出现，并填写结果

□ 无DTC

□ 有DTC ：
	

	确定故障范围
	
	

	部件/电路

测试
	部件/线路范围

检查或测试后的判断结果

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常


	※注明测试条件、插件代码和编号，控制单元针脚代号以及测量结果

	故障部位确认和排除
	故障类型

确认的故障位置

排除处理说明

(更换(维修(调整

	


 5、故障点4诊断与排除过程
	作业项目
	作业内容
	备注

	故障现象确认
	
	※确认故障症状并记录症状现象

	模块通讯状态及故障码检查
	
	

	正确读取数据
	项目

数值

单位

判断


	※如果无相关数据则无需填写


	清除故障码并再次读取
	确认故障码是否再次出现，并填写结果

□ 无DTC

□ 有DTC ：
	

	确定故障范围
	
	

	部件/电路

测试
	部件/线路范围

检查或测试后的判断结果

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常

□ 正常

□ 不正常


	※注明测试条件、插件代码和编号，控制单元针脚代号以及测量结果

	故障部位确认和排除
	故障类型

确认的故障位置

排除处理说明

(更换(维修(调整

	


注：故障点诊断与排除过程表格根据实际故障点打印相应页数。
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