2025年海南省职业院校技能大赛（高职组）

装配式建筑智能建造赛项规程

赛项名称

赛项名称：装配式建筑智能建造

英文名称：Intelligent Construction for Prefabricated  Buildings
赛项组别：土木建筑

赛项归属产业：建筑业

竞赛目标
随着装配式建筑在全国、全行业范围内快速发展，装配式建筑已逐渐成为大势所趋和行业未来发展机遇。本届装配式建筑智能建造赛项本着“以赛促学、以赛促用、广泛参与”的原则，结合装配式建筑施工员相关岗位对人才的知识、技能、素养要求，通过检验教学效果，推动职业院校相关专业建设和改革，增强学生的新技术学习能力和就业竞争力。充分发挥技能大赛对专业建设的促进和引领作用，以竞赛为抓手，全面推进“岗、课、赛、证”深度融合，促进专业建设、课程建设和教学改革，实现高水平技术技能人才、能工巧匠和大国工匠的培养。

竞赛内容
参赛选手需在规定时间内，完成以下竞赛模块的任务：施工图识读仿真模拟、构件生产和施工模拟和技能实操。
该模块共包含任务一、任务二、任务三和任务四，四个任务，任务一~任务四参赛选手应独立完成各竞赛任务，最终取平均分作为团队得分，任务四为团队参赛。任务一为装配式建筑施工图识读，选手根据竞赛题目要求，完成识读仿真模拟考核；任务二为装配式建筑构件生产，通过虚拟场景完成构件生产任务；任务三为装配式建筑构件安装，通过虚拟场景完成构件安装任务；任务四为装配式建筑预制构件制作或安装。任务对标装配式建筑中构件生产、构件安装环节，检验学生是否具备装配式建筑施工图识读、构件生产与施工技术应用及管理能力。

竞赛模块、任务、比赛时长及权重
	竞赛模块
	竞赛任务
	参赛

方式
	任务

分值
	任务

权重
	比赛

时长

	施工图

识读
	（一）施工图识读
	个人
	100 分
	30%
	60分钟

	施工模拟
	（二）装配式构件生产
	个人
	100 分
	20%
	60分钟

	
	（三）装配式构件安装
	个人
	100 分
	20%
	60分钟

	技能实操
	（四）装配式构件制作或安装
	团队
	100分
	30%
	60分钟

	总分
	400 分
	100%
	240分钟


四、竞赛方式
（一）竞赛形式

线下比赛。

（二） 组队方式

1.组队方式为团体赛，每组参赛学生3名，不得跨校组队，同一学校报名参赛队不超过4组。以学校为单位组队报名参赛。各参赛学校每个参赛项目分别设领队1名，负责参赛事务的组织和协调。
2.每队限报2名指导教师，指导教师须为本校专兼职教师。

3.高职参赛选手须为高等职业学校（含本科职业院校）学生全日制在籍学生。在2024年全国职业院校技能大赛中获同类赛项一等奖的学生，不再参加同一项目（同一组别）的全省竞赛。
 4.参赛队员、指导教师在报名获得审核确认后，原则上不再更换，如遇特殊情况，需更改报名信息，须由参赛院校于开赛前10个工作日向省大赛办提交申请，经审批通过后由后台工作人员统一修改。
五、竞赛流程

	时间
	内容
	负责部门

	竞赛

前一天
	14:30-15:30
	参赛队、裁判报道
	承办单位

	
	15:30-16:30
	参观比赛场地
	承办单位

	
	16:30-17:30
	专家、裁判工作会议
	海南省大赛组委会

	竞赛

当天
	8:00-8:30
	开幕式（赛前说明会）
	海南省大赛组委会

	
	8:30-9:00
	领队会议，抽签，抽取参赛号(机位号)
	加密裁判

	
	9:00-9:30
	检录入场
	现场裁判

	
	9:30-12:30
	任务一~任务四

正式比赛
	现场裁判

	
	12：30-13：30
	就餐及休息时间
	承办单位

	
	13：30-17：30
	任务四正式比赛
	现场裁判

	
	17:30-18:30
	竞赛结束，数据传输与备份，选手离场，赛场清理与封闭
	现场裁判


六、竞赛规则
（一）选手报名

参赛选手须为高等职业学校（含本科职业院校）全日制在籍学生。资格以报名时所具有的在校学籍为准。凡在往届全国职业院校技能大赛中获一等奖的选手，不能再参加今年同一专业类赛项的比赛。
（二）熟悉场地

大赛报到当日，将由海南省大赛组委会统一组织参赛团队，在规定时间地点，有序熟悉竞赛场地。必须严格遵守大赛相关制度，听从海南省大赛组委会安排，不得拥挤打闹。

（三）入场规则

参赛选手需在指定位置检录入场，检录时提供参赛证、学生证和身份证（三证齐全）抽取竞赛机位号；参赛选手在抽签记录表上签字确认，赛前30分钟统一进场，比赛开始15分钟后不得入场。

（四）赛场规则

比赛过程中，参赛选手须严格遵守相关安全操作规程，禁止不安全操作和野蛮操作,确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示。选手若需饮水或去洗手间，一律计算在比赛时间内，食品饮水由赛场统一提供。若因选手个人因素造成人身安全事故和设备故障，不予延时，情节特别严重由赛项裁判组视具体情况做出处理决定（最高至终止比赛），并由裁判长上报赛项执委会；若因非选手个人因素造成设备故障，由赛项裁判组视具体情况做出延时处理。 

（五）离场规则

如果选手提前结束比赛，应报裁判员批准，比赛终止时间由裁判员记录在案，选手提前结束比赛后不得再进行任何比赛相关工作。裁判长在比赛结束前15分钟对选手做出提示。裁判长宣布比赛结束后，选手应立即停止各项工作。

（六）成绩评定与结果公布

根据大赛内容，设裁判长1名，设裁判员若干名，需人工评分的内容，每3名裁判组成一个裁判小组，分组评分，其余内容由竞赛系统自动评分。其余设助理裁判若干名，根据比赛需要负责检录、加密、数据统计、监督等工作。承办单位在比赛评分结束后成绩由海南省大赛组委会统一公布。
七、技术规范
主要依据相关国家职业技能规范和标准，注重考核基本技能，体现标准程序，结合生产实际，考核职业综合能力，并对技术技能型人才培养起到示范引领作用。根据竞赛技术文件制定标准，主要参考以下标准和规定：

1《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）

2《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2017)

3《建筑结构制图标准》(GB/T50105-2010)

4《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图（现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板）》(16G101-1)

5《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》(15G366-1)

6《预制钢筋混凝土板式楼梯》(15G367-1)

7《装配式混凝土建筑技术标准》(GBT51231-2016)

8《装配式混凝土结构技术规程》(JGJ1-2014)

9《装配式混凝土结构连接节点构造》(15G310-1~2)

10《装配式建筑构件制作与安装职业技能等级标准》（2020年版）

11与识读、制图、建筑构造、建筑结构有关的规范、标准、教材、参考书及教学资源与训练软件。

施工图的识读与装配式构件生产，主要参考①～⑧，考点有构件模板图、构件配筋图以及信息统计表；构件制作、装配式构件生产与装配式构件安装，主要参考⑦～⑪，既能保障安全，又能节约成本和保证质量。考点有预制构件模板图，预制构件加工图，以及工艺流程。

八、技术环境
（一）竞赛场地安排

本项目的竞赛场地面积应不小于80㎡。竞赛工位单个面积不小于1.5m×1.5m，数量应不少于参赛选手数量，并至少有2个备用工位。赛场配备符合国家健康与安全法规要求的空调系统，配备电子监控系统，赛场周围要设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件，警戒线距离竞赛工位边缘至少1米。

（二）基础设施清单
表1.比赛办公用品清单

	序号
	材料名称
	要求
	单位
	数量
	备注

	1
	信封
	普通1号信封
	个
	50
	

	2
	便利贴
	76*76
	张
	100
	

	3
	订书机
	小号订书机
	个
	3
	

	4
	橡皮
	
	个
	40
	

	5
	铅笔
	HB
	支
	50
	

	6
	复印纸
	A4
	包
	4
	


竞赛时每位参赛选手配置1台计算机，所有计算机设备应为相同（或相近）配置，赛场应按10%的比例配置备用机，备用机配置应与竞赛用计算机配置完全相同。所有电脑配鼠标垫、键盘和鼠标，预先安装比赛用软件。

计算机配置要求
	序号
	名称
	参数要求

	1
	CPU
	Intel 酷睿 i5 处理器及以上

	2
	显卡
	独立显卡

	3
	内存
	8G 以上

	4
	硬盘
	系统盘剩余可用存储空间 50G 以上

	5
	网卡
	100M/1000M 自适应卡

	6
	操作系统
	Windows7/10

	7
	网络
	局域网


（三）主要参赛设备

本次赛项的竞赛平台采用武汉真道智享科技有限公司的虚拟仿真实训系列软件，具备各种预制装配构件类型的三维模型，有程序化的模拟装配式构件生产与安装的场景，通过参数化、可视化的建模方式，结合内置的规范和图集，达到满足识读、生产、设计、施工要求的深化图纸的目的。通过打通“课、证、赛”融通装配式教学模式，促进装配式建筑人才培养。

软件中包含预制剪力墙板、叠合板、外墙板等预制构件的生产；预制剪力墙吊装施工、叠合板吊装施工、预制剪力墙灌浆、节点连接施工考核等，可满足作答需求。

九、竞赛样题
竞赛样题详见“附件1:装配式建筑智能建造样题”。

十、赛项安全
为确保竞赛的顺利进行，应采取切实有效措施保证大赛期间参赛选手、指导教师、工作人员的人身安全。赛项执委会成立相应的安全管理机构，负责本赛项筹备和比赛期间的各项安全工作，赛项执委会主任为第一责任人。具体的措施是：

1.承办院校应按照国赛有关规章制度，在赛区组委会及赛项执委会的指导下制定有关安全工作预案。

2.赛项执委会在赛前组织专门班子按照要求对比赛现场进行安全考察，及时排除安全隐患。

3.竞赛期间，承办学校应在赛场管理的关键岗位增加力量，建立安全管理日志。

4.应在赛场周围设立警戒线防止无关人员进入，避免发生意外事件。竞赛期间所有车辆、人员均应凭证进入赛地，并在指定区域停放。

5.赛项执委会与承办学校共同制定赛场、交流区及体验区的人员疏导方案。

6.竞赛涉及的计算机设备需符合国家有关安全规定。

7.赛区应能提供稳定的水、电等竞赛与生活必备的资源，并有供电应急设备。保安、公安、医护、消防、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件。

8.赛项执委会应制定专项方案保证比赛命题、赛题保管、发放、回收和评判过程的安全。

9.承办学校应制定相关措施保证参赛人员饮食、饮水和设备应用安全。充分尊重少数民族参赛人员的宗教信仰及文化习俗，根据国家相关的民族、宗教政策，安排好少数民族参赛师生和有关人员的饮食起居。

十一、成绩评定

施工图识读仿真考核：100分，权重30%；

装配式构件模拟生产：100分，权重20%；

装配式构件模拟安装：100分，权重20%；

技能实操100分，权重30%。

总分=施工图识读仿真考核团队平均得分×30%+装配式构件模拟生产团队平均得分×20%+装配式构件模拟安装团队平均得分×20%+技能实操团队得分×30%。
成绩保留到小数点后两位，若出现总成绩并列的情况，以用时少的参赛队为胜。在竞赛时段，参赛选手不遵守赛项规程，有冒名顶替、作弊、扰乱赛场秩序等情形之一的，裁判组根据赛项规程和相关要求，给予选手警告、停止比赛、直至取消成绩的处分。
十二、赛场预案
（一）火灾安全事故紧急处理预案
消防及电力防护组人员要立即切断赛场内电源，立即组织相关人 员利用一切救火设备救火，根据事故程度及时报告 119、110 请求援助安保负责人组织指挥参赛师生紧急疏散到安全地带。对轻伤人员有医护人员进行处置，对重伤人员及时送往医院救治。
（二） 电力供应事故紧急处理预案

若比赛过程中突发临时停电，安保负责人维持秩序的同时， 积极调配专业电工，查明停电原因，采取相应措施。现场配有动力电，以备停电时使用。
（三） 设备事故紧急处理预案

正式开赛前，在监督仲裁人员的监视下，进行综合模拟演训，确保设备正常运行，预案可靠可行。赛前准备备用设备和备用赛场，若比赛过程中出现技术平台故障，技术人员立即汇报裁判长，由于设备维修和调换造成的时间延误，经裁判长确定后顺延该选手的竞赛时间。
十三、竞赛须知

（一）参赛队须知
1.参赛队应该参加赛项执委会组织的闭赛式等各项赛事活动。
2.在赛事期间，领队及参赛队其他成员不得私自接触裁判，凡发现有不当行为的，取消其参赛资格，成绩无效。
3.所有参赛人员须按照赛项规程要求按时完成赛项赛后评价工作。
4.对于有碍比赛公正和比赛正常进行的参赛队，视其情节轻重，给予警告、取消比赛成绩、通报批评等处理。涉及刑事犯罪的移交司法机关处理。

5.参赛学校赛前须给参赛选手购买相应保险，选手参赛报到时需带上保险单，并提交。
（二）参赛选手须知
1.参赛选手应当文明参赛，服从裁判统一指挥，尊重赛场工 作人员，自觉维护赛场秩序。如参赛选手因对裁判不服从而停止比赛，则以弃权处理。

2.参赛选手须严格遵守竞赛规程规定的安全操作流程， 防止发生安全事故。

3.参赛选手应该爱护赛场使用的设备、仪器等，不得人为损坏比赛所使用的仪器设备。

4.参赛选手须严格按照规定时间进入候考区和比赛场地，不允许携带任何竞赛规程禁止使用的电子产品及通讯工具，以及其它与竞赛有关的资料和书籍，不得以任何方式泄露参赛院校、选手姓名等。涉及竞赛场上应该保密的信息。
5.参赛选手对于认为有影响个人比赛成绩的裁判行为或设备故障等，应向指导老师反映，由指导老师按大赛制度规定进行申诉。参赛选手不得利用比赛相关的微信群、QQ 群发表虚假信息和不当言论。
（三）指导教师须知
1.指导教师应该根据专业教学计划和赛项规程合理制定训练方案，认真指导选手训练，培养选手的综合职业能力和良好的职业素养，克服功利化思想。
2.指导教师应该根据赛项规程要求做好参赛选手保险办理工作，并积极做好选手的安全教育。
3.指导教师参加赛项观摩等活动，不得违反赛项规定进入赛场，干扰比赛正常进行。
4.指导教师应自觉遵守大赛各项制度，尊重专家、裁判、监督仲裁及工作人员。要引导和教育参赛选手对于认为有影响个人比赛成绩的裁判行为或设备故障，按照赛项指南规定和大赛制度与裁判、工作人员进行充分沟通或赛后提出申诉，不得在网络、微信群等各种媒体发表、传播有待核实信息和过激言论。对比赛过程中的争议问题，要按大赛制度规定程序处理，不得采取过激行为。 
（四）工作人员须知
1.工作人员必须服从赛项执委会统一指挥，佩戴工作人员标识，认真履行职责，做好竞赛服务工作。

2.工作人员按照分工准时上岗，不得擅自离岗，应认真履行各自的工作职责，保证竞赛工作的顺利进行。

3.工作人员应在规定的区域内工作，未经许可，不得擅自进入竞赛场地。如需进场，需经过裁判长同意，核准证件，由裁判跟随入场。

4.如遇突发事件，须及时向裁判员报告，同时做好疏导工作，避免重大事故发生，确保竞赛圆满成功。

5.竞赛期间，工作人员不得干涉职责之外的事宜，不得利用工作之便，弄虚作假、徇私舞弊。如有上述现象或因工作不负责任的情况，造成竞赛程序无法继续进行，由赛项执委会视情节轻重，给予通报批评或停止工作，并通知其所在单位做出相应处理。

十四、申诉与仲裁
1.各参赛队对不符合大赛和赛项规程规定的仪器、设备、工装、材料、物件、计算机软硬件、竞赛使用工具、用品，竞赛执裁、赛场管理，以及工作人员的不规范行为等持有异议时，由各参赛队领队向赛项监督仲裁工作组提出书面申诉。

2.监督仲裁人员的姓名、联系方式、工作地点应该在竞赛期间向参赛队和工作人员公示，确保信息畅通并同时接受大众监督。

3.赛项监督仲裁工作组只接受各校领队签字、递交的仅限于本队的书面申诉报告。

4.提出申诉的时间应在比赛结束后（选手赛场比赛内容全部 完成）2 小时内，超过时效不予受理。申诉报告应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述。

5.赛项监督仲裁工作组在接到申诉报告后的 2 小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。

6.仲裁结果由申诉人签收，不能代收。如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。

7.申诉方可随时提出放弃申诉。
十五、竞赛观摩
竞赛过程中，场外设定固定观摩区域，向媒体、企业代表、院校师生等社会公众开放，不允许有大声喧哗等影响参赛选手竞赛的行为发生。指导教师不得进入赛场内进行指导。为保证大赛顺利进行，在观摩期间应遵循以下规则：

1.除与竞赛直接有关工作人员、裁判员、参赛选手外， 其余人员均为观摩观众。
2.请勿在选手准备或比赛中交谈或欢呼；请勿对选手打手势，包括哑语沟通等明示、暗示行为，禁止鼓掌喝彩等发出声音的行为。

3.请勿在观摩赛场地内使用相机、摄影机等一切对比赛正常进行造成干扰的带有闪光灯及快门音的设备。

4.不得违反海南省职业院校技能大赛规定的各项纪律。请站在规划的观摩席或者安全线以外观看比赛，并遵循赛场内工作人员和竞赛裁判人员的指挥。

5.请务必保持赛场清洁，禁止吸烟，将饮料食品包装及其他杂物扔进垃圾箱。

6.如果对裁判打分及观摩赛成绩产生质疑的，请通过各参赛队领队向组委会监督仲裁委员会提出，不得在比赛现场发言。

附件1:装配式建筑智能建造样题
一、施工图识读仿真模拟样题
参赛选手根据提供的装配式建筑施工图等工程文件，了解图纸信息，在规定时间内完成与施工图相关的仿真模拟识读技能考核任务。
（一）工程概况
1.建筑功能
2.建筑面积
3.建筑高度
4.建筑层数
5.使用年限
6.装配率
7.层高
8.楼地面建筑标高
8.屋面标高
10.卫生间楼面标高
11.楼梯尺寸
12.门窗类型
13.建筑物朝向
14.开间尺寸
15.进深尺寸
（二）结构信息
1.结构类型
2.基础类型
3.混凝土强度等级
4.保护层厚度
5.抗震等级
6.环境类别
7.楼面结构标注
8.建筑面层厚度
9.楼板厚度
10.框架柱截面尺寸
11.框架柱配筋信息
12.框架梁截面尺寸
13.框架梁配筋信息
14.约束边缘构件截面尺寸
15.约束边缘构件配筋信息
16.构造边缘构件截面尺寸
17.构造边缘构件配筋信息
17.连梁截面尺寸
18.连梁配筋信息
19.墙身截面尺寸
20.墙身配筋信息
21.楼梯尺寸信息
22.楼梯标高信息
23.楼梯配筋信息
24.挑耳截面尺寸
25.挑耳配筋信息
（三）剪力墙外墙板
1.无洞口外墙编号
2.一个窗洞外墙（高窗台）编号
3.一个窗洞外墙（矮窗台）编号
4.两个窗洞外墙编号
5.一个门洞外墙编号
6.外墙板保温层图例
7.防腐木砖图例
8.外墙板预埋线盒图例
9.外墙板粗糙面符号
10.外墙板外表面符号
11.外墙板内表面符号
12.外墙板箍筋尺寸
13.外墙板箍筋类型
14.外墙板箍筋弯折的弯弧内半径
15.外墙板拉筋的加工要求
17.外墙板窗下墙钢筋的加工要求
18.外墙板起吊要求
19.外墙板临时支撑要求
20.外墙板临时加固要求
21.外墙板堆放要求
22.外墙板厚度
23.外墙板预制墙板高度
22.外墙板混凝土墙竖向筋信息
23.外墙板混凝土墙水平筋信息
24.外墙板混凝土墙拉筋信息
25.外墙板连梁纵筋信息
26.外墙板连梁箍筋信息
27.外墙板连梁拉筋信息
28.外墙板边缘构件纵筋信息
29.外墙板边缘构件箍筋信息
30.外墙板窗下墙水平筋信息
31.外墙板窗下墙竖向筋信息
32.外墙板窗下墙拉筋信息
33.外墙板建筑面层厚度
34.外墙板灌浆分区
35.外墙板对角线控制尺寸
36.外墙板灌浆孔标高
37.外墙板出浆孔标高
38.外墙板保温层厚度
39.外墙板套筒组件
40.外墙板套管组件
41.外墙板钢筋加工尺寸
42.外墙板钢筋车丝长度
43.外墙板预埋件定位尺寸
44.外墙板箍筋定位尺寸
45.外墙板装配方向
（四）剪力墙内墙板
1.无洞口内墙编号
2.固定门垛内墙编号
3.中间门洞内墙编号
4.刀把内墙编号
5.预制内墙板标志宽度尺寸
6.预制内墙板层高
7.预制内墙板门宽尺寸
8.预制内墙板门高尺寸
9.建筑面层厚度
10.内墙板堆放要求
11.内墙板临时支撑要求
12.内墙板竖向筋外露长度
13.内墙板水平筋外露尺寸
14.内墙板钢筋弯折的弯弧内半径
15.内墙板拉筋的加工要求
16.内墙板预制墙板高度
17.洞口连梁高度
18.洞边门垛宽度
19.预埋件信息
20.内墙板对角线控制尺寸
21.灌浆孔标高
22.出浆孔标高
23.内墙板竖向筋配筋信息
24.内墙板竖向钢筋加工尺寸
25.内墙板竖向钢筋车丝长度
26.内墙板水平筋配筋信息
27.内墙板水平筋加工尺寸
28.内墙板拉筋配筋信息
29.内墙板拉筋弯钩长度
30.内墙板套筒组件
31.内墙板连梁纵筋信息
32.内墙板连梁箍筋信息
33.内墙板连梁拉筋信息
34.内墙板连梁箍筋要求
35.内墙板连梁梁端首个箍筋定位尺寸
36.内墙板边缘构件纵筋信息
37.内墙板边缘构件箍筋信息
38.内墙板墙身竖向钢筋信息
39.内墙板墙身水平筋信息
40.内墙板墙身拉筋信息
41.内墙板钢筋加工尺寸
42.内墙板钢筋车丝长度
43.内墙板预埋件定位尺寸
44.内墙板箍筋定位尺寸
45.内墙板装配方向

（五）预制钢筋混凝土叠合板
1.双向叠合板底板编号
2.双向叠合板类别
3.双向叠合板预制底板厚度
4.双向叠合板后浇叠合层厚度
5.双向叠合板标注跨度
6.双向叠合板标注宽度
7.双向叠合板跨度方向钢筋
8.双向叠合板宽度方向钢筋
9.双向叠合板调整宽度
10.单向叠合板底板编号
11.单向叠合板预制底板厚
12.单向叠合板后浇叠合层厚度
13.单向叠合板标注跨度
14.单向叠合板标注宽度
15.单向叠合板跨度方向钢筋代号
16.叠合板桁架规格代号
17.叠合板桁架上弦钢筋
18.叠合板桁架下弦钢筋
19.叠合板桁架腹杆钢筋
20.叠合板桁架设计高度
21.叠合板桁架
22.叠合板底板开洞口
23.叠合板钢筋桁架摆放要求
24.叠合板桁架钢筋焊接要求
25.叠合板钢筋桁架设计长度偏差允许值
26.叠合板钢筋桁架设计高度偏差允许值
27.叠合板钢筋桁架设计宽度偏差允许值
28.叠合板钢筋桁架上悬焊点间距偏差允许值
29.叠合板钢筋桁架身处长度偏差允许值
30.叠合板底板人工粗糙面的要求
31.叠合板吊装要求
32.叠合板堆放要求
33.叠合板垫木尺寸要求
34.叠合板垫木间距
35.叠合板施工安装临时支撑要求
36.叠合板施工均布荷载限值
37.双向板底板长、宽、厚偏差允许值
38.双向板底板侧向弯曲偏差允许值
39.双向板底板表面平整度偏差允许值
40.双向板底板主筋保护层偏差允许值
41.双向板底板对角线偏差允许值
42.单向板底板翘曲偏差允许值
43.双向板底板外露钢筋中心位置偏差允许值
44.双向板底板外露钢筋长度偏差允许值
45.单向板底板长、宽、厚偏差允许值
46.单向板底板侧向弯曲偏差允许值
47.单向板底板表面平整度偏差允许值
48.单向板底板主筋保护层偏差允许值
49.单向板底板对角线偏差允许值
50.双向板底板外露钢筋中心位置偏差允许值
51.双向板底板外露钢筋长度偏差允许值
52.叠合板进场检验内容
53.粗糙面图例
54.模板面图例
55.叠合板底板钢筋根数
56.叠合板预制底板长度
57.叠合板预制底板宽度
58.叠合板混凝土体积
59.叠合板底板重量
60.叠合板底板内预埋金属线盒
61.叠合板底板内预埋PVC线盒
62.叠合板吊点要求
63.叠合板底板钢筋弯钩角度
64.叠合板底板钢筋弯弧内直径
65.双向板底板倒角要求
66.单向板底板倒角要求
67.叠合板间拼缝宽度
67.叠合板间钢筋搭接长度
68.叠合板现浇层厚度
69.接缝处顺缝底板纵筋信息
70.叠合板与梁连接要求
（六）预制预制钢筋混凝土板式楼梯
1.楼梯形式
2.楼梯间平面尺寸
3.楼梯间建筑面层厚度
4.预制楼梯锚筋与锚板的焊接要求
5.预制楼梯吊环的要求
6.预制梯段板支座要求
7.梯梁挑耳尺寸
8.双跑楼梯编号
9.剪刀楼梯编号
10.预制梯段板厚度
11.预制梯段板踏步尺寸
12.预制梯段板活荷载取值
13.预制梯段板脱模要求
14.预制梯段板吊点要求
15.预制梯段板成品保护
16.预制梯段板施工验收要求
17.栏杆预留洞图例
18.预制梯段板吊装预埋件图例
19.栏杆预留埋件图例
20.预制梯段板水平投影长度
21.销键预留洞直径
22.销键预留加强筋
23.预制梯段板凹槽要求
24.预制梯段板下部纵筋信息
25.预制梯段板上部纵筋信息
26.预制梯段板分布筋信息
27.预制梯段板边缘纵筋信息
28.预制梯段板边缘箍筋信息
29.预制梯段板吊点加强筋信息
30.预制梯段板边缘加强筋信息
31.预制梯段板防滑措施
32.预制梯段板固定铰支座做法
33.预制梯段板滑动铰支座做法
34.预制梯段板自重
35.预制梯段板混凝土体积
（七）预制钢筋混凝土柱
1.预制柱粗糙面图例
2.预制柱模板面图例
3.预制柱纵向手机钢筋偏差允许值
4.吊装预埋件连接要求
5.吊运预埋件连接要求
6.吊装预埋件直径
7.吊装预埋件个数
8.吊运预埋件规格型号
9.吊运预埋件个数
10.吊装预埋件图例
11.吊运预埋件图例
12.斜支撑预埋件图例
13.斜支撑预埋件规格型号
14.斜支撑预埋件个数
15.预制柱混凝土体积
16.预制柱重量
17.粗糙面数量
18.预制柱截面尺寸
19.预制柱纵筋信息
20.预制柱箍筋信息
21.预制柱首个箍筋定位尺寸
22.预制柱安装平面位置
23.预制柱纵筋外露长度
24.预制柱纵筋连接方式
25.预制柱标高
(八）预制钢筋混凝土叠合梁
1.叠合梁截面尺寸
2.叠合梁预制部分截面高度
3.叠合梁后浇叠合层厚度
4.叠合梁键槽尺寸
5.叠合梁粗糙面图例
6.叠合梁模板面图例
7.叠合梁粗糙面数量
8.叠合梁套筒信息
9.叠合梁吊环信息
10.叠合梁构件重量
11.叠合梁预制部分纵筋信息
12.叠合梁箍筋配筋信息
13.叠合梁箍筋外露高度
14.叠合梁箍筋加密区范围
15.叠合梁箍筋非加密区范围
16.叠合梁底部纵筋外露长度
17.叠合梁底部纵筋弯折要求
18.叠合梁侧面纵筋信息
19.叠合梁拉筋信息
20.叠合梁安装位置
二、装配式构件生产样题

装配式构件生产仿真需包括：模具摆放、钢筋绑扎与埋件固定、混凝土浇筑、构件预处理与养护、构件起板与质检入库等岗位工艺部分，生产任务包括：预制混凝土桁架叠合板的仿真生产。
（一）模具摆放

根据图纸进行划线机操作、模具选择、模具组装、模具矫正固定、模具脱模剂涂刷等操作实训。
（二）钢筋绑扎与埋件固定

根据图纸资料进行钢筋下料、钢筋制作（折弯、拉直、截断等）、钢筋绑扎、埋件固定等操作实训。
（三）混凝土浇筑岗位模块

虚拟仿真构件生产过程构件浇筑岗位操作，训练考核学生根据目标生产构件进行混凝土请求下料、构件浇筑振捣、保温板铺设固定等操作。
（四）构件预处理与养护岗位模块
虚拟仿真构件生产过程构件预处理与养护岗位操作，训练考核学生根据目标生产构件进行构件拉毛、构件赶平、预养库预养、抹光机抹光、构件蒸养库存取操作、构件蒸养等操作。
（五）构件起板与质检入库岗位模块

虚拟仿真构件生产过程构件起板与质检入库岗位操作，训练考核学生根据目标生产构件进行构件脱模、清洗糙面、起板入库、构件码放入库等操作。
三、装配式构件安装样题

装配式建筑构件安装仿真包括：预制混凝土桁架叠合板的仿真安装、PCZ构件灌浆、T型现浇连接等岗位工艺部分。

（一）构件吊装

根据任务要求进行施工准备、构件确认检查、定位放线、连接钢筋检查矫正、结合面处理、标高超平、保温条铺设、起板移位、吊装就位、临时固定矫正、工完料清等操作。
（二）构件灌浆

根据任务要求进行施工准备、封缝料制备、分仓、封仓、灌浆料制备、流动度检测、试块制作、灌浆施工、工完料清等操作。
（三）节点连接

根据根据任务要求进行施工准备、连接钢筋检查矫正、结合面处理、保温条粘贴、安装螺纹套筒、钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑、工完料清等操作。
现浇段/现浇楼面钢筋绑扎、管线预埋、模板支设、混凝土浇筑与振捣等工艺训练。

四、技能实操样题

根据提供的叠合板设计图纸，选定合适材料和工具，在指定比赛工位完成叠合板组装，包括生产前准备、模具组装、钢筋绑扎、安装预埋件和施工后清理等工作。
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