2026 年海南省职业院校技能大赛
（高职组）
装配式建筑智能建造赛项规程

一、 赛项名称
赛项名称：装配式建筑智能建造
英文名称：Intelligent Construction  for Prefabricated Buildings
赛项组别：土木建筑
赛项归属产业：建筑业
二、 竞赛目标
随着装配式建筑在全国、全行业范围内快速发展，装配
式建筑已逐渐成为大势所趋和行业未来发展机遇。本届装配
式建筑智能建造赛项本着“ 以赛促学、以赛促用、广泛参与 ”的原则，结合装配式建筑施工员相关岗位对人才的知识、技
能、素养要求，通过检验教学效果，推动职业院校相关专业建设和改革，增强学生的新技术学习能力和就业竞争力。充分发挥技能大赛对专业建设的促进和引领作用，以竞赛为抓手，全面推进“ 岗、课、赛、证 ”深度融合，促进专业建设、课程建设和教学改革，实现高水平技术技能人才、能工巧匠和大国工匠的培养。
三、 竞赛内容
参赛选手需在规定时间内完成施工图识读、构件生产仿真、构件安装仿真和预制柱吊装技能实操。
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本赛项共包含四项任务，全赛有效竞赛时间为240 分钟，其中技能实操计分安装为每队连续 60 分钟，赛后由原队3人完成拆柱复位，所需时间另计。任务一为装配式建筑施工图识读，任务二为装配式构件生产仿真，任务三为装配式构件安装仿真，均由本队 3 名选手分别独立完成，每项以 3 人成绩的算术平均值作为团队该项得分。任务四为预制柱吊装与安装，由 3 名选手协同完成，按团队计分。现场设置 4 个独立吊装工位，每批最多4 队同时比赛；每队将 1 根预制柱安装到本工位已固定并设有预留钢筋的底座上，完成检查、测量放线、试吊、对筋就位、临时固定、精度校正与验收交接。
竞赛模块、任务、比赛时长及权重

	竞赛模块
	竞赛任务
	参赛
方式
	任务
分值
	任务
权重
	比赛
时长

	施工图识读
	（一）施工图识读
	个人
	100 分
	30%
	60 分钟

	施工模拟
	（二）装配式构件生产
	个人
	100 分
	20%
	60 分钟

	
	（三）装配式构件安装
	个人
	100 分
	20%
	60 分钟

	技能实操
	（四）预制柱吊装与安装
	团队
	100 分
	30%
	60 分钟

	合计（加权总分 100 分）
	各项 100分
	100%
	240 分钟


四、竞赛方式
（一）竞赛形式
线下比赛。
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（二） 组队方式
1.组队方式为团体赛，每队参赛学生 3 名，不得跨校组队，同一学校报名参赛队伍不超过 4 队。以学校为单位组队报名参赛。各参赛学校本赛项设领队 1 名，负责参赛事务的组织和协调。
2.每队限报 2 名指导教师，指导教师须为本校专兼职教师。
3.高职参赛选手须为高等职业学校（含本科职业院校）全日制在籍学生。参赛资格、往届获奖选手限制等以 2026年海南省职业院校技能大赛正式通知为准。承担设备操作、起重指挥或司索等任务的选手，须满足实际设备及作业场景依法适用的年龄、培训和持证要求。
4.参赛队员、指导教师在报名获得审核确认后，原则上不再更换，如遇特殊情况，需更改报名信息，须由参赛院校于开赛前 10 个工作 日向省大赛办提交申请，经审批通过后由后台工作人员统一修改。
五、竞赛流程

	时间
	内容
	负责部门

	


竞赛前一天
	14:30-15:3 0
	参赛队、裁判报到
	承办单位

	
	15:30-16:3 0
	参观比赛场地
	承办单位

	
	16:30-17:3 0
	专家、裁判工作会议
	承办单位

	竞赛当天
	8:00-8:30
	开幕式（赛前说明会）
	承办单位

	
	8:30-9:00
	领队会议，抽签，抽取参赛号
(机位号)
	加密裁判
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	时间
	内容
	负责部门

	
	9:00-9:30
	检录入场
	现场裁判

	
	9:30-12:30
	任务一至任务三正式比赛（各60
分钟）
	现场裁判

	
	12:30-13:3 0
	就餐及休息时间
	承办单位

	
	13:30-17:3 0
	任务四分批比赛：4 工位同时4
队；每队 60 分钟，批间另计拆
卸复位
	
现场裁判

	
	17:30-18:3 0
	竞赛结束，数据传输与备份，选手离场，赛场清理与封闭
	现场裁判


注：以上为建议日程。实操按 4 个吊装工位、每批最多4 队编排，参赛队总数为 N 时，批次数为N÷4 向上取整。每批有效比赛 60 分钟；相邻批次间先按 30 分钟预留裁判封存、原队 3 人拆柱回吊复位、工作人员验收及交接，实际间隔以赛前全流程试运转的最慢工位用时并留余量核定。复位与等候不计入本队或下一队 60 分钟，不得以赶场压缩安全步骤。
	示例批次
	比赛时段
	复位与衔接

	第 1 批（最多 4队）
	
13:30—14:30
	14:30—15:00 封存、原队拆柱复位、验收交接

	第 2 批（最多 4队）
	
15:00—16:00
	16:00—16:30 封存、原队拆柱复位、验收交接

	第 3 批（最多 4队）
	
16:30—17:30
	
末批结束后原队拆柱复位，验收后离场


待赛队在独立候赛区检录，复位危险区未解除前不得进入。
实操批次衔接与试件复位
1.阶段划分。技能实操分为 60 分钟计分安装和赛后拆柱复位两个阶段。原参赛队 3 名选手须在裁判完成实物复核、记录签认、影像留存及成果封存后，另行完成本工位拆柱、回吊入架、清理及初态恢复。复位不计入本队60 分钟，不计技术得分，也不作为同分时的用时比较；严重安全违章仍按第十章处理。封存前不得改变试件状态，选手在指定安全位置等候。提前完成的工位原则上在本批统一结束后复位，避免干扰同批比赛。
2. 岗位与许可。拆柱复位仍由原队 3 人承担 A 指挥、B设备操作、C 司索安装，按经审核的逆向作业方案实施。每工位独立安全监督全过程监督，裁判与安全监督确认可拆条件并发出许可后方可操作；下一队不得参与。需要 A、C 协作拆接支撑时，设备停止且独立有效防倾覆措施持续有效，恢复运动前 A 须回到指挥岗位。保障技术人员负责验收和异常接管，不代替选手的正常拆卸操作。四工位须有足够独立监督与应急力量，条件不足即延长批间隔。
3.反向拆卸。原队先检查吊点、索具、设备及存放架，
重新可靠连接吊具，在防倾覆措施持续有效的条件下按方案逐步张紧承载；报告并确认受力转换、独立稳定措施和允许接近条件后，才可按规定顺序逐道卸除临撑。不得先拆撑再挂钩，也不得仅凭吊索拉紧即认定可拆撑。所有人员退出夹点后缓慢垂直起升，确认全部钢筋与孔口完全脱离且无卡阻，再沿批准路线回吊；异常时立即停止，禁止强拔、斜拉或人工扶柱。
 4.入架与恢复。原队将训练柱回吊至经验证的立式存放架，完成支承、锁定、防倾覆检查，报告并确认稳定后方可卸载摘钩。随后按清单检查柱体、吊点、孔口、预留筋、底
座、支撑、锚点、 吊具和控制器，恢复支撑长度、调平件、工具及吊车统一初态，清理杂物。工作人员监督清除个人答题标记和资料，保留公用基准与安全标识；不得损伤钢筋、孔口或固定节点，不得由选手拆改固定底座和设备锚固。
5.验收与交接。原队填写《工位复位验收单》，保障技术人员独立复查构件及孔筋完好、几何基准、工装初态、材料数量与设备功能。复查合格后，由该队 A 岗、保障技术人员、安全监督和现场裁判共同签认，原队交接后沿指定路线离场，再向下一队放行；下一队 3 人只核对初态并签认，开赛后自行完成计分检查与测量。发现磨损、弯曲、卡涩、锚固松动或数据残留，由保障人员更换等效合格件并复验，不得留给下一队处理。
6.异常与开赛。60 分钟后不得补装、补测或修改数据获取成绩；已稳定但未完成任务者按实际证据封存，获许可后直接恢复初态，不为补足任务再次安装。构件仍悬吊、未稳定、选手身体不适或发生设备故障时，裁判先组织专业人员按预案安全处置，在不妨碍处置前提下留证；仅在确认人员和工位条件适宜后，才许可原队继续非计分复位，否则由保障人员接管并记录。复位不设赶工倒计时，所需时间按实测计入批间隔。原则上 4 工位均验收通过后统一开赛；延误时由裁判长调整批次或启用公布的备用场次，完整保留下一队60 分钟。待赛队不得进入拆卸区或接触上一队赛题、记录和影像，已赛队与待赛队的路线及资料管理分离。
  六、竞赛规则
（一）选手报名
参赛选手须为高等职业学校（含本科职业院校）全日制在籍学生，资格以报名时所具有的在校学籍为准。其他资格条件按 2026 年大赛正式通知执行。参赛院校应如实申报实际岗位所需资格，赛项执委会在赛前核验。
（二）熟悉场地
大赛报到当日，将由海南省大赛组委会统一组织参赛团队，在规定时间地点，有序熟悉竞赛场地。必须严格遵守大赛相关制度，听从海南省大赛组委会安排，不得拥挤打闹。
（三）入场规则
参赛选手在指定位置检录，提供参赛证、学生证和身份证，抽取并签认机位或工位号。仿真比赛赛前30 分钟统一进场，开始 15 分钟后不得入场。技能实操须本队 3 名选手在开赛前共同完成检录、 岗位确认和安全交底，方可进入实操工位；不得缺员作业或在吊装过程中补入人员。迟到、缺员等情形按大赛统一规则处理。
（四）赛场规则
比赛过程中，参赛选手须严格遵守设备说明书、吊装专项方案和安全操作规程，接受裁判监督和警示。饮水、如厕等个人活动计入竞赛时间。选手原因造成设备故障或一般违规，不予延时；非选手原因造成设备、场地故障，由裁判长记录停表并核定补时。吊装实操实行安全检查确认制度，发
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现危险应立即停止操作；严重违章、拒不服从停止指令或者造成安全事故的，裁判长终止该队实操，按本规程处理。
技能实操组织要求
3 名选手原则上分为 A 岗指挥与安全协调、B 岗设备操作、C 岗司索与安装。测量和记录在设备停止、柱体已受控且不影响安全职责的阶段由 A、C 协同完成；最终稳定、设备停妥后 B 可参加复核。起重动作期间实行一名指定指挥， B 不得离开控制岗位；A 不得边安装或测量边指挥设备运动。需要两人接撑时，只能在柱体已有受控支承、独立有效防倾覆措施且设备停止的条件下由 A、C 协作。 岗位调整须先停机、稳定构件并报告裁判。任何人均可发出停止信号。
计时从裁判发出开始指令至该队报告完成并提交成果，或达到60 分钟时结束。赛前交接只核对工位和材料的初始状态，技术安全告知不代替开赛后的选手风险辨识、检查、放线及计分记录。吊装前、试吊后、临固后摘钩前须报告检查节点；裁判确认仅判断能否继续，不代替选手检查。正常检查计时；裁判或设备原因造成的异常等候由裁判长核定停表。四工位均按同一任务、计时和复核程序执裁。
（五）离场规则
选手提前完成，应先确保本队 1 根柱已可靠临时固定，设备停至规定安全状态，提交成果并报告裁判。记录终止时间后不得继续计分操作或改变成果；封存并获拆卸许可前，不得拆撑或回吊试件。比赛结束前 15 分钟统一提示。到时立即停止计分操作；若构件仍悬吊或未稳定，由裁判指挥保
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障人员按预案安全处置，处置不再得分。成绩与测量成果封存并获许可后，原队 3 人按第五章完成非计分拆柱复位，经工作人员验收、交接后沿指定路线离场；下一队不得提前进入复位区。
（六）成绩评定与结果公布
根据大赛内容设裁判长 1 名、裁判员若干名。前三项由竞赛系统评分；实操工位由裁判小组独立记录过程与复核结果，统一培训、统一量表并交叉复核。另设检录、加密、统计、监督人员。每工位配独立安全监督和具备相应资格的设备技术保障人员，监督原队 3 人拆柱复位，负责验收和异常接管，满足 4 工位同步比赛及周转需要；保障人员不得提示解题或替选手完成计分操作。成绩经复核后由海南省大赛组委会统一公布。
七、技术规范
本赛项依据国家相关职业技能要求和工程技术标准，注重考核标准程序与综合职业能力。模块一、二、三项仿真任务采用图纸识读、构件生产和安装的考核范围；实操技能为预制柱吊装、临时固定和测量校核。执行现行强制性工程建设规范，其他标准条文与其不一致时以强制性规范为准。主要参考如下：
1《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016 年版）
2《房屋建筑制图统一标准》 (GB/T50001-2017)
3《建筑结构制图标准》 (GB/T50105-2010)
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4《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》（22G101 系列及与赛题配套图集）
5《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm 厚底板）》(15G366-1) 6《预制钢筋混凝土板式楼梯》 (15G367-1)
7《装配式混凝土建筑技术标准》（GB/T 51231—2016）
8《装配式混凝土结构技术规程》（JGJ 1—2014）
9《装配式混凝土结构连接节点构造》 (15G310-1~2)
10《装配式建筑构件制作与安装职业技能等级标准》 （2020 年版）
11 与识读、制图、建筑构造、建筑结构有关的规范、标准、教材、参考书及教学资源与训练软件。
上述文件用于施工图识读及构件生产、安装仿真考核；预制柱实操同时依据以下标准、制造商技术文件和经审核的场地吊装专项方案。赛前统一核对标准有效状态，并向所有参赛队公布适用清单；强制性规范和设备使用限制不得由赛题评分值降低。
12《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》 （GB 55034—2022）
13《混凝土结构通用规范》（GB 55008—2021）
14 《 混 凝 土 结 构 工 程 施 工质 量 验 收 规 范 》 （ GB 50204—2015）
15《 建筑施工起重 吊装工程安全技术规 范 》 （ JGJ 276—2012，执行现行强制性规范的优先规定）
16《起重机 手势信号》（GB/T 5082—2019）
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17《起重机械安全技术规程》（TSG 51—2023 及现行修改内容，按实际设备适用）
18《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》（JGJ 355—2015， 2023 年版，用于相关仿真及工艺识读）
19 整机与电葫芦说明书、吊具及吊点技术文件、固定基础与临时支撑设计、工位布置图、吊装专项方案及设备操作规程。
八、技术环境
（一）竞赛场地安排
机考区按原竞赛平台要求布置，面积不小于80 ㎡ ，每人 1 台计算机，工位单个面积不小于 1.5m×1.5m，并配置备用机位。吊装实操区设置 4 个独立封闭工位，编号G1—G4，最多同时容纳 4 个参赛队、12 名选手；每队独占 1 工位、1台起重设备、1 根训练柱和 1 个固定底座。面积、净高、警戒范围和工位间距按设备包络、构件摆动与倾覆、临撑、拆卸回吊及人员通道专项核定。四工位危险区互不交叉，不共用起重设备、临撑或锚点。另设候赛、离场、试件存放及保障人员通道。
各工位配置已固定底座及对应预留钢筋，队伍按批次抽签使用等效工位，底座为本工位 J1，训练柱为本工位 Z1。底座、钢筋定位、承压面、起重设备支承与锚固、柱体防倾覆装置、支撑锚点和立式存放架须经专业设计校核、安装验收并书面交付。预留钢筋仅用于本任务对筋插接，不得未经设计兼作吊点、临撑锚点或防倾覆装置。工装应支持不灌浆、
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不焊接、不破坏构件的重复安装与安全回收，底座和预留钢筋固定状态不得因轮换被改变。
（二）基础设施清单
表 1.比赛办公用品清单

	序号
	材料名称
	要求
	单位
	数量
	备注

	1
	信封
	普通1 号信封
	个
	50
	

	2
	便利贴
	76*76
	张
	100
	

	3
	订书机
	小号订书机
	个
	3
	

	4
	橡皮
	
	个
	40
	

	5
	铅笔
	HB
	支
	50
	

	6
	复印纸
	A4
	包
	4
	


机考时每位选手配置 1 台计算机，每队 3 个机位，所有竞赛计算机配置相同或相近。按竞赛用机数量的 10%向上取整配置备用机，且不少于2 台；备用机软件和配置与比赛用机一致。统一配备鼠标、键盘及赛项软件。实操记录可使用纸质表或赛场统一提供的离线终端，不得自带通信设备。
计算机配置要求
	序号
	名称
	参数要求

	1
	CPU
	Intel 酷睿 i5 处理器及以上

	2
	显卡
	独立显卡

	3
	内存
	8G 以上

	4
	硬盘
	系统盘剩余可用存储空间 50G 以上

	5
	网卡
	100M/1000M 自适应卡

	6
	操作系统
	Windows7/10
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	7
	网络
	局域网


（三）主要参赛设备
本次赛项的竞赛平台采用武汉真道智享科技有限公司的虚拟仿真实训系列软件，具备各种预制装配构件类型的三维模型，有程序化的模拟装配式构件生产与安装的场景，通过参数化、可视化的建模方式，结合内置的规范和图集，达到满足识读、生产、设计、施工要求的深化图纸的目的。通过打通“课、证、赛 ”融通装配式教学模式，促进装配式建筑人才培养。
软件中包含预制剪力墙板、叠合板、外墙板等预制构件的生产；预制剪力墙吊装施工、叠合板吊装施工、预制剪力墙灌浆、节点连接施工考核等，可满足作答需求。
（四）预制柱吊装实操设备与工装
全场4 个实操工位，每工位配置 1 套小型起重设备、1根经检验的预制混凝土训练柱、1 套固定基础及对应预留钢筋、独立的临时固定与防倾覆体系、1 套立式存放架以及配套测量、 吊装和防护工具。正式使用4 套设备、4 根训练柱和 4 套固定底座，另备经检验的等效替换构件、吊索具及易耗件。设备额定起重量、允许幅度、起升高度、柱体尺寸质量、重心、吊点、孔筋配合和接缝均依据真实产品及专项设计确定。不得仅凭电葫芦额定值推定整机能力；选型须允许本届学生依法承担安装及拆卸复位全部作业岗位。
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	设备或工装
	每工位配置
	技术要求

	
小型起重设备
	
1 套（全场4 套）
	允许工况覆盖本工位起吊、安装及赛后回吊路径；制动、限位、急停、供电和支承锚固符合适用要求。

	
训练柱、固定底座和预留钢筋
	
1 根柱、1 个底座
	孔筋配合可反复插接和垂直抽离，不产生永久连接；构件、钢筋及孔口可检验、可追溯。

	
临时固定、防倾覆及锚固
	
独立 1 套
	可调斜撑分别控制两个相互垂直方向；连接、锁定和脱开适合 3 人团队，接撑前已有有效防倾覆措施。

	
立式存放架及回收工装
	
1 套
	按实际柱体与起吊初态设计，回收入架后可独立可靠固定；可地面操作，不以人扶柱。

	吊具、索具及导向工具
	
各 1 套及备用
	与构件及吊点匹配，有检验及报废判据；支持经审核的安装与拆卸回收工法。

	
测量、调平及记录工具
	
各 1 套
	双向轴线、标高、垂直度量测；专用可重复调平件与紧固工具，精度满足竞赛控制值。

	个人防护和现场保障
	3 人份及安全设施
	安全帽、防砸防滑鞋、预留筋防刺伤保护、警戒隔离、照明、监控、急停及通道。


九、竞赛样题
竞赛样题详见“ 附件 1:装配式建筑智能建造样题 ”。
十、赛项安全
为确保竞赛的顺利进行，应采取切实有效措施保证大赛期间参赛选手、指导教师、工作人员的人身安全。
十一、成绩评定
施工图识读仿真考核：100 分，权重 30%；
装配式构件模拟生产：100 分，权重 20%；
装配式构件模拟安装：100 分，权重 20%；
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预制柱吊装与安装技能实操：100 分，权重 30%。
总分=施工图识读仿真团队平均得分×30%+构件生产仿真团队平均得分×20%+构件安装仿真团队平均得分×20%+预制柱吊装实操团队得分×30%。前三项团队平均得分均为本队 3 名选手该项得分之和除以3。总成绩满分 100 分。
成绩保留到小数点后两位。总成绩相同，依次比较实操得分、实操安装质量得分、实操有效用时；前两者高者优先，用时短者优先，仍相同则并列。实操结束时间以成果提交且柱体、设备处于规定安全状态为准，不奖励省略安全步骤抢时。冒名顶替、作弊、扰乱秩序及严重安全违章按赛项规程
和大赛规定处理。
（一）技能实操评分细则

	序 号
	
评分项目
	分 值
	
评分内容与分配

	
1
	任务组织与安全准备
	
10
	3 人分工 2；个人防护 2；图纸信息提取 2；路线与站位 2 ；风险辨识及信号交底 2。

	

2
	
基础与孔筋条件复核
	

15
	基础及锚点状态 2 ；不少于6 项基础实测及全数孔筋核对 5；X/Y 控制线 3；标高计算及调平件预置 5。

	
3
	设备、吊点与索具检查
	
10
	整机工况核验 2；空载功能检查 2；吊索具匹配及外观 3 ；柱体吊点与连接 3。

	
4
	司索连接与低位试吊
	
10
	连接锁定及安全出架 3 ；低位试吊受力与平衡 3；制动与连接复查 2；报告及恢复起升条件 2。

	
5
	单柱吊运与对筋就位
	
15
	信号及路径控制 3；方向及可视对筋 4；点动缓降与支承就位 4；防碰损和夹点避让 4。

	

6
	
临时固定与安全摘钩
	

15
	两个垂直方向的支撑连接紧固 5 ；初校及锁定3；检查许可与受力转换 4；安全摘钩及稳定复查 3。
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	序 号
	
评分项目
	分 值
	
评分内容与分配

	

7
	
安装质量与精度
	

15
	X/Y 轴线偏差各 3 分，共 6 分；标高 3 分；X/Y向垂直度各 3 分，共 6 分，按质量分档标准计分。

	
8
	数据记录与质量情境
	
5
	原始读数及初测 1 ；复测与偏差计算 2；2 个书面情境各 1 分。

	
9
	协作、文明施工与交接
	
5
	岗位配合 2；工具清点与现场整理 1；安全交接、资料提交及试件状态说明 2。

	
合计
	
技能实操
	

100
	过程、质量与成果联合评价，按 30%计入团队总成绩；成果封存后原队 3 人拆柱复位，另计时间且不计分。


（二）安装质量分档标准
	检查量
	满分控制值
	中间档
	零分条件

	X/Y 轴线偏差（2项，每项 3 分）
	
绝对值≤3mm
	3mm＜绝对值
≤5mm ，每项 1.5 分
	绝对值＞5mm 或未测、记录无效

	标高偏差（1 项，3分）
	
绝对值≤3mm
	3mm＜绝对值
≤5mm ，得 1.5 分
	绝对值＞5mm 或未测、记录无效

	
X/Y 向垂直度（2项，每项 3 分）
	
绝对值 ≤2mm/m
	2mm/m＜绝对值
≤3mm/m ，每项 1.5分
	
绝对值＞3mm/m 或未测、记录无效


十二、赛场预案
（一）火灾安全事故紧急处理预案
发现火情立即停止比赛并报警，禁止在悬吊构件状态下盲目切电或进入吊物下方。安全人员组织人员沿通道撤离至危险区外，按火情拨打 119、110；医护人员处置伤员并及时联系 120。不得由选手冒险排险。
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（二） 电力供应事故紧急处理预案
突发停电立即停止操作、维持警戒并报告裁判，起重设备按制造商应急程序保持受控。由专业人员检查制动与构件状态，必要时采取独立稳定措施并按批准方案处置，不得强行手拉链条、松闸或直接恢复起升。恢复供电后须检查设备、限位、支撑与安全条件，经裁判长批准续赛或更换工位；非选手原因经核定停表补时。
十三、竞赛须知
（一）参赛队须知
1.参赛队应该参加赛项执委会组织的闭赛式等各项赛事活动。
2.在赛事期间，领队及参赛队其他成员不得私自接触裁判，凡发现有不当行为的，取消其参赛资格，成绩无效。
3.所有参赛人员须按照赛项规程要求按时完成赛项赛后评价工作。
4.对于有碍比赛公正和比赛正常进行的参赛队，视其情节轻重，给予警告、取消比赛成绩、通报批评等处理。涉及刑事犯罪的移交司法机关处理。
5.参赛学校赛前须给参赛选手购买相应保险，选手参赛报到时需带上保险单，并提交。
（二）参赛选手须知
1.参赛选手应当文明参赛，服从裁判统一指挥，尊重赛场工 作人员， 自觉维护赛场秩序。如参赛选手因对裁判不服从而停止比赛，则以弃权处理。

- 17 -
2.参赛选手须严格遵守竞赛规程规定的安全操作流程，防止发生安全事故。
3.参赛选手应该爱护赛场使用的设备、仪器等，不得人为损坏比赛所使用的仪器设备。
4.参赛选手须严格按照规定时间进入候考区和比赛场
地，不允许携带任何竞赛规程禁止使用的电子产品及通讯工具，以及其它与竞赛有关的资料和书籍，不得以任何方式泄露参赛院校、选手姓名等。涉及竞赛场上应该保密的信息。
5.参赛选手对于认为有影响个人比赛成绩的裁判行为
或设备故障等，应向指导老师反映，由指导老师按大赛制度规定进行申诉。参赛选手不得利用比赛相关的微信群、QQ 群发表虚假信息和不当言论。
（三）指导教师须知
1.指导教师应该根据专业教学计划和赛项规程合理制
定训练方案，认真指导选手训练，培养选手的综合职业能力和良好的职业素养，克服功利化思想。
2.指导教师应该根据赛项规程要求做好参赛选手保险办理工作，并积极做好选手的安全教育。
3.指导教师参加赛项观摩等活动，不得违反赛项规定进入赛场，干扰比赛正常进行。
4.指导教师应自觉遵守大赛各项制度，尊重专家、裁判、监督仲裁及工作人员。要引导和教育参赛选手对于认为有影响个人比赛成绩的裁判行为或设备故障，按照赛项指南规定和大赛制度与裁判、工作人员进行充分沟通或赛后提出申诉，
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不得在网络、微信群等各种媒体发表、传播有待核实信息和过激言论。对比赛过程中的争议问题，要按大赛制度规定程序处理，不得采取过激行为。
（四）工作人员须知
1.工作人员必须服从赛项执委会统一指挥，佩戴工作人员标识，认真履行职责，做好竞赛服务工作。
2.工作人员按照分工准时上岗，不得擅自离岗，应认真履行各自的工作职责，保证竞赛工作的顺利进行。
3.工作人员应在规定的区域内工作，未经许可，不得擅自进入竞赛场地。如需进场，需经过裁判长同意，核准证件，由裁判跟随入场。
4.如遇突发事件，须及时向裁判员报告，同时做好疏导工作，避免重大事故发生，确保竞赛圆满成功。
5.竞赛期间，工作人员不得干涉职责之外的事宜，不得利用工作之便，弄虚作假、徇私舞弊。如有上述现象或因工作不负责任的情况，造成竞赛程序无法继续进行，由赛项执委会视情节轻重，给予通报批评或停止工作，并通知其所在单位做出相应处理。
十四、申诉与仲裁
1.各参赛队对不符合大赛和赛项规程规定的仪器、设备、工装、材料、物件、计算机软硬件、竞赛使用工具、用品，
竞赛执裁、赛场管理，以及工作人员的不规范行为等持有异议时，由各参赛队领队向赛项监督仲裁工作组提出书面申诉。
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2.监督仲裁人员的姓名、联系方式、工作地点应该在竞赛期间向参赛队和工作人员公示，确保信息畅通并同时接受大众监督。
3.赛项监督仲裁工作组只接受各校领队签字、递交的仅限于本队的书面申诉报告。
4.提出申诉的时间应在比赛结束后（选手赛场比赛内容全部 完成）2 小时内，超过时效不予受理。申诉报告应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述。
5.赛项监督仲裁工作组在接到申诉报告后的 2 小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。
6.仲裁结果由申诉人签收，不能代收。如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。
7.申诉方可随时提出放弃申诉。
十五、竞赛观摩
竞赛过程中，场外设定固定观摩区域，向媒体、企业代表、院校师生等社会公众开放，不允许有大声喧哗等影响参赛选手竞赛的行为发生。指导教师不得进入赛场内进行指导。为保证大赛顺利进行，在观摩期间应遵循以下规则：
1.除与竞赛直接有关工作人员、裁判员、参赛选手外，其余人员均为观摩观众。
2.请勿在选手准备或比赛中交谈或欢呼；请勿对选手打手势，包括哑语沟通等明示、暗示行为，禁止鼓掌喝彩等发出声音的行为。
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3.请勿在观摩赛场地内使用相机、摄影机等一切对比赛正常进行造成干扰的带有闪光灯及快门音的设备。
4.不得违反海南省职业院校技能大赛规定的各项纪律。请站在规划的观摩席或者安全线以外观看比赛，并遵循赛场内工作人员和竞赛裁判人员的指挥。
5.请务必保持赛场清洁，禁止吸烟，将饮料食品包装及其他杂物扔进垃圾箱。
6.如果对裁判打分及观摩赛成绩产生质疑的，请通过各参赛队领队向组委会监督仲裁委员会提出，不得在比赛现场发言。
附件 1:装配式建筑智能建造样题
一、施工图识读仿真模拟样题
参赛选手根据提供的装配式建筑施工图等工程文件，了解图纸信息，在规定时间内完成与施工图相关的仿真模拟识读技能考核任务。
（一）工程概况
1.建筑功能
2.建筑面积
3.建筑高度
4.建筑层数
5.使用年限
6.装配率
7.层高
8.楼地面建筑标高
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8.屋面标高
10.卫生间楼面标高
11.楼梯尺寸
12.门窗类型
13.建筑物朝向
14.开间尺寸
15.进深尺寸
（二）结构信息
1.结构类型
2.基础类型
3.混凝土强度等级
4.保护层厚度
5.抗震等级
6.环境类别
7.楼面结构标注
8.建筑面层厚度
9.楼板厚度
10.框架柱截面尺寸
11.框架柱配筋信息
12.框架梁截面尺寸
13.框架梁配筋信息
14.约束边缘构件截面尺寸
15.约束边缘构件配筋信息
16.构造边缘构件截面尺寸
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17.构造边缘构件配筋信息
17.连梁截面尺寸
18.连梁配筋信息
19.墙身截面尺寸
20.墙身配筋信息
21.楼梯尺寸信息
22.楼梯标高信息
23.楼梯配筋信息
24.挑耳截面尺寸
25.挑耳配筋信息
（三）剪力墙外墙板
1.无洞口外墙编号
2.一个窗洞外墙（高窗台）编号
3.一个窗洞外墙（矮窗台）编号
4.两个窗洞外墙编号
5.一个门洞外墙编号
6.外墙板保温层图例
7.防腐木砖图例
8.外墙板预埋线盒图例
9.外墙板粗糙面符号
10.外墙板外表面符号
11.外墙板内表面符号
12.外墙板箍筋尺寸
13.外墙板箍筋类型
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14.外墙板箍筋弯折的弯弧内半径
15.外墙板拉筋的加工要求
17.外墙板窗下墙钢筋的加工要求
18.外墙板起吊要求
19.外墙板临时支撑要求
20.外墙板临时加固要求
21.外墙板堆放要求
22.外墙板厚度
23.外墙板预制墙板高度
22.外墙板混凝土墙竖向筋信息
23.外墙板混凝土墙水平筋信息
24.外墙板混凝土墙拉筋信息
25.外墙板连梁纵筋信息
26.外墙板连梁箍筋信息
27.外墙板连梁拉筋信息
28.外墙板边缘构件纵筋信息
29.外墙板边缘构件箍筋信息
30.外墙板窗下墙水平筋信息
31.外墙板窗下墙竖向筋信息
32.外墙板窗下墙拉筋信息
33.外墙板建筑面层厚度
34.外墙板灌浆分区
35.外墙板对角线控制尺寸
36.外墙板灌浆孔标高
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37.外墙板出浆孔标高
38.外墙板保温层厚度
39.外墙板套筒组件
40.外墙板套管组件
41.外墙板钢筋加工尺寸
42.外墙板钢筋车丝长度
43.外墙板预埋件定位尺寸
44.外墙板箍筋定位尺寸
45.外墙板装配方向
（四）剪力墙内墙板
1.无洞口内墙编号
2.固定门垛内墙编号
3.中间门洞内墙编号
4.刀把内墙编号
5.预制内墙板标志宽度尺寸
6.预制内墙板层高
7.预制内墙板门宽尺寸
8.预制内墙板门高尺寸
9.建筑面层厚度
10.内墙板堆放要求
11.内墙板临时支撑要求
12.内墙板竖向筋外露长度
13.内墙板水平筋外露尺寸
14.内墙板钢筋弯折的弯弧内半径
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15.内墙板拉筋的加工要求
16.内墙板预制墙板高度
17.洞口连梁高度
18.洞边门垛宽度
19.预埋件信息
20.内墙板对角线控制尺寸
21.灌浆孔标高
22.出浆孔标高
23.内墙板竖向筋配筋信息
24.内墙板竖向钢筋加工尺寸
25.内墙板竖向钢筋车丝长度
26.内墙板水平筋配筋信息
27.内墙板水平筋加工尺寸
28.内墙板拉筋配筋信息
29.内墙板拉筋弯钩长度
30.内墙板套筒组件
31.内墙板连梁纵筋信息
32.内墙板连梁箍筋信息
33.内墙板连梁拉筋信息
34.内墙板连梁箍筋要求
35.内墙板连梁梁端首个箍筋定位尺寸
36.内墙板边缘构件纵筋信息
37.内墙板边缘构件箍筋信息
38.内墙板墙身竖向钢筋信息
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39.内墙板墙身水平筋信息
40.内墙板墙身拉筋信息
41.内墙板钢筋加工尺寸
42.内墙板钢筋车丝长度
43.内墙板预埋件定位尺寸
44.内墙板箍筋定位尺寸
45.内墙板装配方向
（五）预制钢筋混凝土叠合板
1.双向叠合板底板编号
2.双向叠合板类别
3.双向叠合板预制底板厚度
4.双向叠合板后浇叠合层厚度5.双向叠合板标注跨度
6.双向叠合板标注宽度
7.双向叠合板跨度方向钢筋
8.双向叠合板宽度方向钢筋
9.双向叠合板调整宽度
10.单向叠合板底板编号
11.单向叠合板预制底板厚
12.单向叠合板后浇叠合层厚度
13.单向叠合板标注跨度
14.单向叠合板标注宽度
15.单向叠合板跨度方向钢筋代号
16.叠合板桁架规格代号
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17.叠合板桁架上弦钢筋
18.叠合板桁架下弦钢筋
19.叠合板桁架腹杆钢筋
20.叠合板桁架设计高度
21.叠合板桁架
22.叠合板底板开洞口
23.叠合板钢筋桁架摆放要求
24.叠合板桁架钢筋焊接要求
25.叠合板钢筋桁架设计长度偏差允许值
26.叠合板钢筋桁架设计高度偏差允许值
27.叠合板钢筋桁架设计宽度偏差允许值
28.叠合板钢筋桁架上悬焊点间距偏差允许值
29.叠合板钢筋桁架身处长度偏差允许值
30.叠合板底板人工粗糙面的要求
31.叠合板吊装要求
32.叠合板堆放要求
33.叠合板垫木尺寸要求
34.叠合板垫木间距
35.叠合板施工安装临时支撑要求
36.叠合板施工均布荷载限值
37.双向板底板长、宽、厚偏差允许值
38.双向板底板侧向弯曲偏差允许值
39.双向板底板表面平整度偏差允许值
40.双向板底板主筋保护层偏差允许值
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41.双向板底板对角线偏差允许值
42.单向板底板翘曲偏差允许值
43.双向板底板外露钢筋中心位置偏差允许值44.双向板底板外露钢筋长度偏差允许值
45.单向板底板长、宽、厚偏差允许值
46.单向板底板侧向弯曲偏差允许值
47.单向板底板表面平整度偏差允许值
48.单向板底板主筋保护层偏差允许值
49.单向板底板对角线偏差允许值
50.双向板底板外露钢筋中心位置偏差允许值51.双向板底板外露钢筋长度偏差允许值
52.叠合板进场检验内容
53.粗糙面图例
54.模板面图例
55.叠合板底板钢筋根数
56.叠合板预制底板长度
57.叠合板预制底板宽度
58.叠合板混凝土体积
59.叠合板底板重量
60.叠合板底板内预埋金属线盒
61.叠合板底板内预埋 PVC 线盒
62.叠合板吊点要求
63.叠合板底板钢筋弯钩角度
64.叠合板底板钢筋弯弧内直径
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65.双向板底板倒角要求
66.单向板底板倒角要求
67.叠合板间拼缝宽度
67.叠合板间钢筋搭接长度
68.叠合板现浇层厚度
69.接缝处顺缝底板纵筋信息
70.叠合板与梁连接要求
（六）预制预制钢筋混凝土板式楼梯
1.楼梯形式
2.楼梯间平面尺寸
3.楼梯间建筑面层厚度
4.预制楼梯锚筋与锚板的焊接要求
5.预制楼梯吊环的要求
6.预制梯段板支座要求
7.梯梁挑耳尺寸
8.双跑楼梯编号
9.剪刀楼梯编号
10.预制梯段板厚度
11.预制梯段板踏步尺寸
12.预制梯段板活荷载取值
13.预制梯段板脱模要求
14.预制梯段板吊点要求
15.预制梯段板成品保护
16.预制梯段板施工验收要求
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17.栏杆预留洞图例
18.预制梯段板吊装预埋件图例
19.栏杆预留埋件图例
20.预制梯段板水平投影长度
21.销键预留洞直径
22.销键预留加强筋
23.预制梯段板凹槽要求
24.预制梯段板下部纵筋信息
25.预制梯段板上部纵筋信息
26.预制梯段板分布筋信息
27.预制梯段板边缘纵筋信息
28.预制梯段板边缘箍筋信息
29.预制梯段板吊点加强筋信息
30.预制梯段板边缘加强筋信息
31.预制梯段板防滑措施
32.预制梯段板固定铰支座做法
33.预制梯段板滑动铰支座做法
34.预制梯段板自重
35.预制梯段板混凝土体积
（七）预制钢筋混凝土柱
1.预制柱粗糙面图例
2.预制柱模板面图例
3.预制柱纵向受力钢筋偏差允许值
4.吊装预埋件连接要求
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5.吊运预埋件连接要求
6.吊装预埋件直径
7.吊装预埋件个数
8.吊运预埋件规格型号
9.吊运预埋件个数
10.吊装预埋件图例
11.吊运预埋件图例
12.斜支撑预埋件图例
13.斜支撑预埋件规格型号
14.斜支撑预埋件个数
15.预制柱混凝土体积
16.预制柱重量
17.粗糙面数量
18.预制柱截面尺寸
19.预制柱纵筋信息
20.预制柱箍筋信息
21.预制柱首个箍筋定位尺寸
22.预制柱安装平面位置
23.预制柱纵筋外露长度
24.预制柱纵筋连接方式
25.预制柱标高
(八）预制钢筋混凝土叠合梁
1.叠合梁截面尺寸
2.叠合梁预制部分截面高度
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3.叠合梁后浇叠合层厚度
4.叠合梁键槽尺寸
5.叠合梁粗糙面图例
6.叠合梁模板面图例
7.叠合梁粗糙面数量
8.叠合梁套筒信息
9.叠合梁吊环信息
10.叠合梁构件重量
11.叠合梁预制部分纵筋信息
12.叠合梁箍筋配筋信息
13.叠合梁箍筋外露高度
14.叠合梁箍筋加密区范围
15.叠合梁箍筋非加密区范围
16.叠合梁底部纵筋外露长度
17.叠合梁底部纵筋弯折要求
18.叠合梁侧面纵筋信息
19.叠合梁拉筋信息
20.叠合梁安装位置

二、装配式构件生产样题
装配式构件生产仿真需包括：模具摆放、钢筋绑扎与埋件固定、混凝土浇筑、构件预处理与养护、构件起板与质检入库等岗位工艺部分，生产任务包括：预制混凝土桁架叠合板的仿真生产。
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（一）模具摆放
根据图纸进行划线机操作、模具选择、模具组装、模具矫正固定、模具脱模剂涂刷等操作实训。
（二）钢筋绑扎与埋件固定
根据图纸资料进行钢筋下料、钢筋制作（折弯、拉直、截断等）、钢筋绑扎、埋件固定等操作实训。
（三）混凝土浇筑岗位模块
虚拟仿真构件生产过程构件浇筑岗位操作，训练考核学生根据目标生产构件进行混凝土请求下料、构件浇筑振捣、保温板铺设固定等操作。
（四）构件预处理与养护岗位模块
虚拟仿真构件生产过程构件预处理与养护岗位操作，训练考核学生根据目标生产构件进行构件拉毛、构件赶平、预养库预养、抹光机抹光、构件蒸养库存取操作、构件蒸养等操作。
（五）构件起板与质检入库岗位模块
虚拟仿真构件生产过程构件起板与质检入库岗位操作，训练考核学生根据目标生产构件进行构件脱模、清洗糙面、起板入库、构件码放入库等操作。

三、装配式构件安装样题
装配式建筑构件安装仿真包括：预制混凝土桁架叠合板的仿真安装、PCZ 构件灌浆、T 型现浇连接等岗位工艺部分。
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（一）构件吊装
根据任务要求进行施工准备、构件确认检查、定位放线、连接钢筋检查矫正、结合面处理、标高超平、保温条铺设、起板移位、 吊装就位、临时固定矫正、工完料清等操作。
（二）构件灌浆
根据任务要求进行施工准备、封缝料制备、分仓、封仓、灌浆料制备、流动度检测、试块制作、灌浆施工、工完料清等操作。
（三）节点连接
根据根据任务要求进行施工准备、连接钢筋检查矫正、结合面处理、保温条粘贴、安装螺纹套筒、钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑、工完料清等操作。
现浇段/现浇楼面钢筋绑扎、管线预埋、模板支设、混凝土浇筑与振捣等工艺训练。
四、技能实操样题——预制柱吊装与安装
参赛队 3 人在 60 分钟内，将本工位 1 根预制柱Z1安装到已固定并设有预留钢筋的底座J1 上。使用带电葫芦的小型起重设备，完成识图与岗位组织、基础及孔筋复核、放线与调平计算、连接试吊、对筋落柱、双向临固、安全摘钩、精度校正复测、2 个书面质量情境与安全交接。现场4 工位每批最多4 队。实操满分 100 分， 占总成绩30%；成果封存并获许可后，原队 3 人在安全监督下另行完成拆柱回吊与复位，不计入 60 分钟，不计分。
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（一）任务条件与资料
1.使用抽签确定的 G1—G4 工位，每队仅安装本工位 1根柱。各工位的Z1、J1 为本工位图纸代号，实物另有唯一设备和构件编号用于追溯。各工位任务、孔筋配合、测量难度、设备允许工况和工具配置等效，不由选手临时挑选未经验证的底座。
2.提供单柱构件图、底座与钢筋定位图、全部孔筋对应表、安装方向、标高与接缝要求、测量基准及测点图、吊点索具说明、支撑锚固及防倾覆图、设备允许工况、起吊与回收路径、检查节点和空白记录。柱质量和整机能力按真实技术文件核验，安全所需参数未验证不得开赛。
3.单柱设置完整接口和精度任务：对底座、钢筋与孔位至少形成 6 项原始实测值，覆盖X/Y 定位或间距、外露长度及承压面标高，并全数核对孔筋编号、数量和方向；依据实测值计算调平量，选择配套调平件。完成 X/Y 轴线、标高、 X/Y 垂直度共5 项初测和复测、偏差计算及 2 个书面质量情境。实际筋孔数量服从设计，不强行规定 6 根钢筋。
4.初始柱体统一置于经验证的立式存放架，固定状态、吊具摆放、工具位置、支撑初始长度与可恢复答题标记按标准清单复位。不开设灌浆、焊接、切筋、扩孔及其他不可逆作业，不设置真实危险故障。单柱安装及拆卸复位各阶段均应能由3 人依规定岗位完成，地面可操作连接和摘钩；需两人拆接支撑时须先满足受控支承、防倾覆和停机条件。
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（二）60 分钟任务安排
	
环节
	建议用时
	
必须完成的主要工作

	1.识图、分工与检查
	
10 分钟
	核对工位、构件、吊点、工况、路径与站位，3 人风险辨识和信号交底，设备与吊具检查。

	2.基础复核与安装准备
	
12 分钟
	至少6 项基础及孔筋实测、全数匹配，X/Y 放线、标高计算和调平件预置。

	3. 司索连接与低位试吊
	
8 分钟
	连接锁定、确认承载及防倾覆后按工法解除存放架约束，低位试吊，核验制动、受力和平衡。

	4.单柱就位与临固摘钩
	
14 分钟
	缓慢对筋落柱，受控支承和防倾覆，双向接撑、初校锁定、受力转换、安全摘钩及复查。

	5.精度校正与复测
	
10 分钟
	记录 X/Y 轴线、标高、双向垂直度，按允许工装校正和复测，计算偏差。

	6.情境、记录与安全交接
	
6 分钟
	完成 2 个书面情境、核对成果、工具清点、设备停妥，保持临撑并说明试件状态。

	合计
	60 分钟
	为命题工作量分配，可合理组织；安全节点不得省略。




（三）操作任务与验收要求
1.识图与组织。填写工位、构件及底座实物编号、Z1/J1图纸代号、方向、吊点及索具依据，绘制作业站位与警戒范围。明确A 指挥、B 设备、C 司索安装的职责，说明测量和两人接撑时如何停机协作，统一口令、手势与停止信号。
2.基础及孔筋复核。检查固定底座、支撑锚点、承压面及预留筋状态，按给定基准测设 X/Y 轴线、柱边线和检查线。逐一核对全部孔筋编号、数量、方向和位置，记录不少于6项原始实测及判定；清理孔口、承压面，禁止擅自切割、弯折、敲击钢筋或扩孔。
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3.标高与调平。依据安装标高、构件基准和底座实测值计算调平量，选择经允许的配套调平件并在起吊前预置。记录计算、组合与复核；不得使用松散堆垫代替规定支承，后续调整只能使用工装允许的专用机构。
4.设备、司索与试吊。核实整机允许工况和行程，完成空载功能与吊点吊具检查；先按制造商工法连接并锁定吊具，在独立防倾覆措施有效的条件下逐步张紧承载；确认受力转换及允许解除条件后，按工法解除立式存放架锁定，确认无残余约束，再报告并低位试吊，复查制动、受力、平衡和连接。不得带锁强行起吊。起重动作期间A 只承担指挥安全职责，B 保持操作岗位，C 按许可位置导向，不强拉吊钩或徒手扶柱。
5.对筋落柱。确认方向、路线与人员退出夹点后起升，采用可视标记和专用导向工具，按允许动作缓慢点动就位。观察全部孔筋插接和支承状态，卡阻即停机核查，禁止借电葫芦强压、斜拉或强拔。
6.临固、初校与摘钩。柱就位后先确认受控支承和独立有效防倾覆条件，设备停止后按方案连接两个相互垂直方向的可调斜撑，完成紧固及初校锁定。选手自检、报告并经检查许可，按方案缓慢卸载，确认受力转移和柱体稳定后由地面工法摘钩，再复查稳定；不得以插筋、单根斜撑或吊机长期承载代替临固。
7.测量、校正与复测。按统一测点记录 X/Y 轴线偏差、标高及 X/Y 垂直度的原始读数，计算 5 项初测结果。在稳定
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措施持续有效、设备停妥条件下用允许调节机构校正并复测、计算偏差和结论。A、C 测量与复核，B 在设备停妥后可参加；不得松开全部稳定措施，不得在柱底徒手调垫片。
8.质量情境与交接。提交检查、基础实测、初复测、计算及处置记录。清点工具、清理杂物，说明柱体、临撑、插接及遗留情况，保持临撑并停妥设备。计分阶段结束后保持成果不变，裁判复核封存并许可后，原队 3 人完成非计分拆柱复位，验收交接后离场。
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