[bookmark: _Toc20155][bookmark: _Toc32275][bookmark: _Toc14993]2023年海南省职业院校“南方测绘杯”工程测量技能大赛赛项规程（高职组）

一、赛项名称
赛项名称：工程测量
英语翻译：Engineering Survey
赛项组别：高职组
赛项归属产业：资源环境与安全
二、竞赛目的
1.检验教学效果，检验学生的实践能力和基础知识的掌握水平，引导学生构建测绘数据采集以及数据处理等方面的实践能力。
2.建立全省开设测绘地理信息类专业的高等职业院校交流教学成果与经验的平台，引导全省高等职业院校测绘地理信息类专业人才培养模式改革与专业建设。
3.检验学生对现场问题的分析与处理能力、各参赛院校组织管理与团队协作能力、适应实践需求的应变能力。
4.检验和培养学生养成认真细致的业务作风、团队协作的优秀品质、精益求精的工作态度和科学高效的工作方法。
三、竞赛内容	
1.竞赛内容
本次竞赛包括“二等水准测量”和“一级导线测量”两个赛项，包含测量外业观测和测量内业计算。成绩评定分竞赛用时和成果质量两部分，详见表1。


表1 竞赛内容、时间与权重表
	竞赛内容
	竞赛时间（分）
	所占权重（%）

	二等水准测量
	竞赛用时
	90
	30

	
	成果质量
	
	70

	一级导线测量
	竞赛用时
	90
	30

	
	成果质量
	
	70


2.竞赛要求
（1）二等水准测量：完成闭合水准路线的观测、记录、计算和成果整理，提交合格成果。
（2）一级导线测量：完成规定附合导线的观测、记录、计算和成果整理，提交合格成果。
（3）凡超过规定竞赛时间，立即终止竞赛。
四、竞赛方式
1.本赛项为团队赛。参赛队以院校为单位组队参赛，本科院校中高职类全日制在籍学生；高职院校全日制在籍专科学生和五年制高职四、五年级在籍学生均可报名。每个学校可有3支队伍参赛，每支参赛队由4名选手（不得跨校、跨层次组队，设队长1名）和1-2名指导教师组成。指定一名教师作为领队，负责该校参赛事宜及参赛队员的安全。每支参赛队必须参加全部赛项。
2.各参赛队轮流参加2项竞赛，参赛项目的先后及每项竞赛的出场顺序由竞赛组委会在现场组织抽签决定。竞赛时，各队竞赛的路线、场地、试题和已知数据随机抽签确定。
3.参赛选手均需携带身份证、学生证和参赛证，接受裁判组的随时检查。比赛过程中，指导教师不得进入赛场。
4.比赛期间容许观众在指定的区域内现场观摩。
五、竞赛流程
竞赛时间： 2023年10月28日-10月29日。全部参赛队通过抽签分为A、B两个大组，通过预先抽签方式确定进行比赛的具体顺序和时间，具体竞赛时间安排及竞赛日程详见表2、表3。
表2 竞赛时间安排表
	时间
	A组
	B组

	2023.10.29上午
	二等水准测量
	一级导线测量

	2023.10.29下午
	一级导线测量
	二等水准测量



表3 竞赛日程及作息时间安排表
	日期
	时间
	内容
	地点
	备注

	2023.10.28
	14:00-14:30
	参赛队报到
	海南科技职业大学
（云龙校区）
6#208
	

	
	14:00-14:30
	专家、裁判报到
	
	

	
	14:30-15:00
	预备会、分组抽签
	
	

	
	15:00-16:00
	裁判员培训
	6#208
	

	
	15:00后
	选手熟悉赛场
	测量外业赛场
	

	2023.10.29
	08:00-08:30
	工作人员入场
	6#208
	

	
	08:30-09:00
	分项竞赛检录
及仪器领用
	二等水准测量服务站
	A组

	
	
	
	一级导线测量服务站
	B组

	
	09:00-12:00
	竞赛
	各个分项竞赛场地
	

	
	13:00-13:30
	工作人员入场
	6#208
	

	
	13:30-14:00
	分项竞赛检录
及仪器领用
	二等水准测量服务站
	B组

	
	
	
	一级导线测量服务站
	A组

	
	14:00-17:00
	竞赛
	各个分项竞赛场地
	

	
	17:30-19:30
	竞赛成绩汇总
	6#208
	


六、竞赛试题
本赛项竞赛试题公开，公开试题中的点号和数据均为样例，竞赛时各队试题的点号和原始数据由抽签得到。公开试题如下：
[bookmark: _Toc29426]1.二等水准测量竞赛试题（样例）
[bookmark: _Toc24789]如图1所示闭合水准路线，已知A1点高程为69.803m，测算B1、C1和D1点的高程，测算要求按赛项技术规程。
上交成果：二等水准测量竞赛成果，包括观测手簿、高程误差配赋表和高程点成果表。







D1
B1
A1
C1

图1 二等水准测量竞赛路线示意图
[bookmark: _Toc14624]2.一级导线测量竞赛试题（样例）
如图2所示导线，其中A、B为已知点，P1、P2为待定点，测算待定点坐标，测算要求按赛项技术规程。
上交成果：导线测量记录计算成果，包括观测手簿、导线平差计算表和导线点成果表。
[image: ]
图2 一级导线测量竞赛路线示意图
七、竞赛规则
1.报名要求
此次大赛参赛选手限定为海南省高职参赛选手须为高等学校在籍高职高专类学生。根据2024年全国职业院校技能大赛选拔参赛选手的要求，高职组参赛选手年龄不超过25周岁（即1999年5月1日及以后出生）。五年制高职教育限定在高职阶段学生。在2022年全国职业院校技能大赛中获一等奖的学生，不再参加同一项目（同一组别）的全省竞赛。指导教师必须是参赛学校正式或特聘半年以上教师。
2.赛前准备
按照竞赛日程安排，各参赛队在规定时间段内熟悉竞赛场地。
3.正式比赛
（1）参赛队必须提前30分钟进入赛场，到检录处检录，然后到竞赛现场抽签。未能按时检录者不得参赛。
（2）竞赛过程中选手不得使用任何通讯工具。参赛队员在竞赛过程中不能以任何方式与外界交换信息。
（3）开赛前仪器必须装箱，脚架收拢。裁判组长宣布竞赛开始，计时开始。
（4）竞赛过程中，若仪器发生故障，参赛队员须向当值裁判员报告，由仪器厂商工程师到现场检查，工程师确认仪器有故障、且经现场当值裁判员认可后可以更换重测。若仪器无故障，工程师检查仪器的时间计入竞赛时间。凡在测量过程中未报告仪器故障的，竞赛结束后不能以仪器故障为由要求重测。非仪器故障的重测不重新计时。
（5）竞赛结束，各参赛队仪器装箱、脚架收好，上交成果资料，竞赛计时结束。
（6）成果一旦提交就不能以任何理由要求修改或者重测。
（7）竞赛过程中，选手须严格遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示。
（8）选手造成仪器设备损坏，无法继续竞赛的，停止该队竞赛，不得重赛，并赔偿仪器设备。
（9）参赛者必须尊重裁判，服从裁判指挥。参赛队对裁判员及其裁决有异议，可在规定的时间内向裁判长及赛项仲裁组申诉。
（10）领队和指导教师严格遵守赛场规章制度。竞赛过程中，领队和指导教师不得进入竞赛现场。
5.成绩评定
成绩评定由裁判组根据大赛成绩评分标准做出评价，评分方法采用测量过程评分和质量成果评分相结合的方式。
（1）裁判组设总裁判长1名，分项裁判长4名。竞赛过程中每支竞赛队伍配1名裁判助理。
（2）各项竞赛的成绩由裁判助理根据各队的竞赛表现，依据大赛评分标准评定，由单项裁判长校核和汇总。
（3）各队在各单项竞赛总成绩由总裁判长审核。
6.成绩公布
各项总成绩汇总后，由总裁判长审核后报赛项执行委员会审定，竞赛成绩将在海南省高等教育网内统一公布。
八、竞赛环境
赛场整体布局见图3。
[image: ]
图3 竞赛环境示意图
竞赛环境说明如下：
1.二等水准测量赛场情况
（1）水准线路为硬化路面。
（2）场地设置五条闭合水准路线，能满足五支队同时比赛。
（3）每条闭合水准路线由3个待求点和1个已知点组成。
（4）线路全长0.58km，分四段，大约16-18站，高差较大。
2.一级导线测量赛场情况
（1）导线测量场地为硬化地面，导线边长约100m。 
（2）场地设置多条附合导线，能满足五支队同时比赛。 
（3）每条附合导线由2个已知点和2个待定点组成。
3.赛场内布设有明显易读的点位标志和路线标示，赛场周边有隔离标示或护栏，确保选手不受外界影响参加竞赛。
4.赛场设有保安，以防突发事件。赛场配备维修服务、医疗、生活补给站等公共服务设施。
九、技术规范
（一）竞赛的技术标准
1.《国家一、二等水准测量规范》GB/T 12897—2006。
2.《工程测量规范》GB 50026-2007。
3. 本赛项技术规范。
备注：凡与上述标准不一致的内容以本赛项技术规范为准。
（二）赛项技术规范
第一部分 二等水准测量竞赛
水准路线为闭合路线，1个已知点和3个待定点，分为4个测段。参赛队应根据现场抽签点号完成水准路线测量工作。
1. 观测与计算要求
[bookmark: _Toc8336]（1）观测使用赛项执委会提供的仪器设备，测站视线长度、前后视距差及其累计、视线高度和数字水准仪重复测量次数等按表4规定。
表4 二等水准测量技术要求（2m尺）
	视线长
度/m
	前后视
距差/m
	前后视距
累积差/m
	视线高度/m
	两次读数所得高差之差/mm
	水准仪重复测量次数
	测段、环线闭合差/mm

	≥3且≤50
	≤1.5
	≤6.0
	≤1.85且≥0.55
	≤0.6
	≥2次
	
≤


注：L为路线的总长度，以km为单位。
[bookmark: _Toc17116]（2）参赛队信息只在竞赛成果资料封面规定的位置填写，成果资料内部的任何位置不得填写与竞赛测量数据无关的任何信息。
[bookmark: _Toc20959]（3）竞赛使用尺垫，可以不使用撑杆，也可以自带撑杆。
[bookmark: _Toc18700]（4）竞赛过程中不得携带仪器或标尺跑步。
[bookmark: _Toc9493]（5）竞赛记录及计算必须使用赛项执委会统一提供的《二等水准测量竞赛成果资料》本。记录及计算一律使用铅笔填写，记录完整。记录格式示例见表5。
[bookmark: _Toc446]记录的数字与文字力求清晰，整洁，不得潦草；按测量顺序记录，不空栏；不空页、不撕页；不得转抄成果；不得涂改、就字改字；不得连环涂改；不得用橡皮擦，刀片刮。
表5  二等水准测量手簿示例（参考）                           
	测站编号
	后距
	前距
	方向
及
尺号
	标尺读数
	两次读数之差
	备注

	
	视距差
	累  积视距差
	
	第一次读数
	第二次读数
	
	

	1
	31.5
	31.6
	后 A
	153969
	153958
	+11
	

	
	
	
	前
	139269
	139260
	+9
	

	
	-0.1
	-0.1
	后-前
	+14700
	+14698
	+2
	

	
	
	
	h
	+0.14699
	
	

	2
	36.9
	37.2
	后
	137400
	137411
137351
	-11
	
测错

	
	
	
	前
	114414
	114400
	+14
	

	
	-0.3
	-0.4
	后-前
	+22986
	+23011
	-25
	

	
	
	
	h
	+0.22998
	
	

	3
	41.5
	41.4
	后
	113916
	143906
	+10
	

	
	
	
	前
	109272
	139260
	+12
	

	
	+0.1
	-0.3
	后-前
	+ 4644
	+ 4646
	-2
	

	
	
	
	h
	+0.04645
	
	

	4
	46.9
	46.5
	后
	139411
	139400
	+11
	

	
	
	
	前B
	144150
	144140
	+10
	

	
	+0.4
	+0.1
	后-前
	- 4739
	- 4740
	+1
	

	
	
	
	h
	-0.04740
	
	

	

5
	23.5
	24.4
	后B
	135306
	135815
	-9
	超限

	
	
	
	前
	134615
	134506
	+109
	

	
	-0.9
	-0.8
	后-前
	+  691
	+ 1309
	
	

	
	
	
	h
	
	
	

	5
	23.4
	24.5
	后B
	142306
	142315
	-9
	重测

	
	
	
	前
	137615
	137606
	+9
	

	
	-1.1
	-1.9
	后-前
	+4691
	+ 4709
	-18
	

	
	
	
	h
	+0.04700
	
	


[bookmark: _Toc14631]（6）水准路线采用单程观测，每测站读两次高差，奇数站观测水准尺的顺序为：后-前-前-后；偶数站观测水准尺的顺序为：前-后-后-前。
[bookmark: _Toc2992]（7）同一标尺两次读数不设限差，但两次读数所测高差之差应满足表4规定。
[bookmark: _Toc18164]（8）观测记录的错误数字与文字应单横线正规划去，在其上方写上正确的数字与文字，并在备考栏注明原因：“测错”或“记错”，计算错误不必注明原因。 
[bookmark: _Toc25850]（9）因测站观测误差超限，在本站检查发现后可立即重测，重测必须变换仪器高。若迁站后才发现，应退回到本测段的起点重测。超限成果应当正规划去，并在备考栏注明“超限”，重测成果在备考栏注明“重测”。 
[bookmark: _Toc8739]（10）水准路线各测段的测站数必须为偶数。 
[bookmark: _Toc20713]（11）仪器转站过程中观测者必须手托水准仪，不得肩扛仪器。
[bookmark: _Toc19972]（12）每测站的记录和计算全部完成后方可迁站。
[bookmark: _Toc17887]（13）测量员、记录员、扶尺员必须轮换，每人观测1测段、记录1测段。
[bookmark: _Toc11897]（14）现场完成高程误差配赋计算。
[bookmark: _Toc27413]（15）竞赛结束，参赛队上交成果的同时，应将仪器脚架收好，计时结束。
[bookmark: _Toc23861]（16）从领取仪器开始，只要仪器或标尺摔落掉地，取消比赛资格。
[bookmark: _Toc11623]（17）高程误差配赋计算，按照测绘规定的“4舍6进、5看奇偶”的取舍原则，距离取位到0.1m，高差及其改正数取位到0.00001m，高程取位到0.001m。计算见高程误差配赋表。表中必须写出闭合差和闭合差允许值。
2.上交成果
每个参赛队完成外业观测后，在现场完成高程误差配赋计算，并填写高程点成果表。上交成果为：（1）《二等水准测量手簿》、（2）《高程误差配赋表》、（3）《水准点成果表》。
表6 高程误差配赋表（参考）
	点名
	距离
（m）
	观测高差
(m)
	改正数
(m)
	改正后高差（m）
	高   程
(m)

	BM1
	435.1
	0.12460
	-0.00119
	0.12341
	182.034

	B1
	
	
	
	
	182.157

	
	450.3
	-0.01150
	-0.00123
	-0.01273
	

	B2
	
	
	
	
	182.145

	
	409.6
	0.02380
	-0.00112
	0.02268
	

	B3
	
	
	
	
	182.167

	
	607.0
	-0.13170
	-0.00166
	-0.13336
	

	BM5
	
	
	
	
	182.034

	∑
	1902.0
	+0.00520
	-0.00520
	0
	

	[bookmark: _Toc11725]W=+5.2mm        W允=±5.5mm


第二部分 一级导线测量竞赛
[bookmark: _Toc32186]导线测量设计为附合路线，导线路线经过2个指定未知点，赛项执委会为每队提供两个互相通视的平面控制点，作为附合导线的起、闭点，并互相作为定向点。
1.测量及计算要求
（1）竞赛时每队只能使用三个脚架，可以不用三联脚架法施测，但所有点位都必须使用脚架，不得采用其它对中装置。 
（2）参赛队员轮流完成导线的全部观测，每人观测1测站、记录1测站。
（3）竞赛过程中选手不得携带仪器设备（包括脚架和棱镜）跑步。 
（4）只在《导线测量记录计算成果》封面规定的位置填写参赛队的有关信息，成果资料内部任何位置不得填写与竞赛测量数据无关的信息。 
（5）现场完成导线成果计算，不允许使用非赛项执委会提供的计算器。
（6）观测按方向观测法观测，限差见表7。
表7 一级导线测量基本技术要求
	水平角测量（2"级仪器）
	距离测量

	测回数
	同一方向值各测回较差
	一测回内2C较差
	测回数
	读数
	读数差

	2 
	9"
	13"
	1
	4
	5mm

	闭合差

	方位角闭合差
	10

	导线相对闭合差
	≤1/14000


注：表中n为测站数。
（7）距离测量时，温度及气压等气象改正由仪器自动设置，观测者可不记录气象数据也不必在仪器中设置。 
（8）角度及距离测量成果使用铅笔记录计算，应记录完整，记录的 数字与文字清晰，整洁，不得潦草；按测量顺序记录，不空栏；不空页、不撕页；不得转抄；不得涂改、就字改字；不得连环涂改；不得用橡皮 擦，刀片刮。 
（9）错误成果与文字应单横线正规划去，在其上方写上正确的数字 与文字，并在备考栏注明原因：“测错”或“记错”，计算错误不必注明 原因。
（10）角度记录手簿中秒值读记错误应重新观测，度、分读记错误可 在现场更正，但不得连环涂改。 
（11）距离测量的厘米和毫米读记错误应重新观测，分米以上（含） 数值的读记错误可在现场更正。 
（12）测站超限可以重测，重测必须变换起始度盘位置，新的起始度 盘位置与原起始度盘位置至少相差30″以上，但不得相差整分。错误成果 应当正规划去，并应在备考栏注明“超限”。 
（13）坐标计算：角度及角度改正数取位至整秒，边长、坐标增量及 其改正数、坐标计算结果均取位至0.001m。 导线近似平差计算表中必须写出方位角闭合差、相对闭合差。相对闭 合差必须化为分子为 1 的分数。计算表可以用橡皮擦，但必须保持整洁，字迹清晰。
2.上交成果
每个参赛队完成外业观测后，在现场计算出待定点的坐标。观测记录及坐标计算均在赛项执委会发的《导线测量记录计算成果》上进行，现场完成所有计算，竞赛结束上交《导线测量记录计算成果》。
十、技术平台
 竞赛使用的所有仪器、附件及计算工具均由赛项组委会统一提供，不得使用自带仪器参赛。每个参赛队包括：
[bookmark: _Toc32165]1.计算工具
每个参赛队配备：得力(deli)D82MS函数科学计算器2个，铅笔4支，削笔刀1个和橡皮1块。
[bookmark: _Toc1010]2.水准测量仪器设备
[bookmark: _Toc23951]（1）国产电子水准仪（南方测绘DL-2007）：高程测量精度（每公里往返测标准差）±1mm/km，含木制脚架1个、2m数码标尺1对、撑杆2个及尺垫（3kg）2个。
[bookmark: _Toc29020]（2）50m测绳（根据参赛队的要求配发）。
[bookmark: _Toc24952]3.导线测量仪器设备
国产全站仪（2″/2+3ppm）及配套的棱镜（含基座）2 个、3 个脚架。
    十一、成绩评定
[bookmark: _Toc1842]（一）评分标准
[bookmark: _Toc2617]1.竞赛用时成绩评分标准 
[bookmark: _Toc15986]各队的作业速度得分Si计算公式为：

[image: ]
[bookmark: _Toc11755]式中：T1为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。
[bookmark: _Toc18428]Tn所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。
[bookmark: _Toc23455]Ti为各队的实际用时。
[bookmark: _Toc15970]2.竞赛成果质量评分标准
[bookmark: _Toc13190]（1）二等水准测量成果质量评分标准
[bookmark: _Toc22652]成果质量从观测质量和测量成果精度等方面考虑进行分类：合格成果和二类成果（不合格成果）。
[bookmark: _Toc1637]1）二类成果
[bookmark: _Toc26748]凡原始观测记录用橡皮擦、每测段测站数非偶数，视线长度、视线高度、前后视距差及其累计差、两次读数所得高差之差超限，原始记录连环涂改，水准路线闭合差超限等，违反其中之一即为二类成果。
[bookmark: _Toc30775]凡是手簿内部出现与测量数据无关的文字、符号等内容，也会被定为二类成果。
[bookmark: _Toc31410]2）观测与记录评分标准
① 测量过程部分 
	评测内容
	评分标准
	扣分

	仪器箱盖及时关好
	违规1次扣1分
	

	携带仪器设备（标尺）跑步
	警告无效，跑1步扣1分
	

	观测、记录轮换
	违规1次扣2分
	

	骑在脚架腿上观测 
	违规1次扣1分
	

	测站上计算使用计算器
	违规1次扣1分
	

	非记录员参与计算
	违规1次扣1分
	

	高差测量
	中丝读数少读1次（后视或前视）扣5分
	

	视距测量
	不读或者故意读错1次扣2分
	

	测站记录计算未完成就迁站
	违规1次扣2分
	

	记录转抄
	违规1次扣2分
	

	违规显示高差
	违规1次扣2分
	

	测量不按规定路线
	离开规定路线1次扣5分
	

	使用电话、对讲机等通讯工具
	违规1次扣2分
	

	干扰别人测量
	造成重测后果的扣10分
	

	观测记录不同步
	违规1次扣2分
	

	观测手簿用橡皮擦
	违规 
	二类

	整测站划改
	超过合格测站数的1/3扣5分
	

	仪器设备
	水准仪及标尺摔倒落地
	二类

	合计扣分
	


注：测量过程扣分直接在总成绩中减。
② 成果质量评分
	评测内容
	评分标准
	扣分

	观
测
与
记
录
	每测段测站数为偶数
	奇数测站
	二类

	
	测站限差
	视线长度、视线高度、前后视距差、前后视距累计差、高差较差等超限
	二类

	
	观测记录
	连环涂改
	二类

	
	记录手簿
	出现与测量数据无关的文字符号等
	二类

	
	手簿记录空栏或空页
	空1栏扣2分，空1页扣5分。
	

	
	手簿计算
	每缺少一项或错误一处扣1分
	

	
	记录规范性
	就字改字字迹模糊影响识读1处扣2分
	

	
	手簿划改不用尺子或不是单横线
	违规一处扣1分，最多扣4分。
	

	
	同一数据划改超过1次
	违规一处扣1分，最多扣4分。
	

	
	划改后不注原因或原因不规范
	一处扣0.5分，最多扣2分
	

	
	手簿划改太多
	超过有效成果记录的1/3扣5分。
	

	内业计
算
	水准路线闭合差
	超   限
	二类

	
	平差计算（20分）
	一处计算错误扣1+0.2n分，n为影响后续计算的项目数，扣完为止。
	

	
	
	全部未计算扣20分；只计算路线闭合差扣15分；未计算闭合差限差扣3分；
其它计算缺项或未完成酌情扣分。
	

	
	待定点高程检查
	与标准值比较不超过±5mm不超限，超限1点扣2分
	

	
	成果表
	不填写成果表扣2分；填写错误每点扣1分。
	

	
	计算表整洁
	每一处非正常污迹扣0.5分
	

	合计扣分
	
	合计得分
	


[bookmark: _Toc6979]（2）一级导线测量成果质量成绩评分标准
[bookmark: _Toc7161]1）不合格成果 
不合格成果称为二类成果。 
原始观测成果用橡皮擦、2C 较差和2测回方向值较差超限、原始记 录连环涂改、角度观测记录改动秒值、距离测量记录改动厘米或者毫米、方位角闭合差超限、相对闭合差超限等，只要其中违反1项即为二类成果。
为了保证公平竞赛，凡是手簿内部出现与测量数据无关的字体、符号等内容，也将被视为不合格的二类成果。 
2）观测与记录评分标准
① 测量过程部分 
	评测内容
	评分标准
	扣分

	携带仪器设备（脚架棱镜）跑步
	警告无效，每跑一步扣1分
	

	观测、记录按规定轮换
	违规1次扣2分
	

	测站重测不变换度盘或变换不合要求
	违规1次扣2分
	

	记录者引导观测者读数
	违规1次扣1分
	

	用橡皮擦手簿
	违规
	二类

	测站记录计算未完成就迁站
	每出现1次扣2分
	

	骑在脚架腿上观测
	违规一次扣1分
	

	记录成果转抄
	违规1次扣2分
	

	影响其他队测量
	造成必须重测后果的扣10分，严重者取消资格 
	

	仪器设备
	全站仪及棱镜摔倒落地
	取消资格

	其他违规记录
	
	

	合计扣分
	


注：测量过程扣分直接在总成绩中减。
② 成果质量评分
	评测内容
	评分标准
	处理

	观测与记录

	测站限差
	同一方向各测回较差或者2C超限
	二类

	
	角度观测记录
	角度改动秒值、或连环涂改
	二类

	
	距离观测记录改动厘米、毫米
	违 规
	二类

	
	手簿内部写与测量数据无关内容
	违 规
	二类

	
	记录规范性（4分）
	就字改字或字迹模糊读，1处扣2分
	

	
	手簿手簿缺项或计算错误（10分）
	每出现一次扣1分，扣完为止
	

	
	手簿划改（4分）
	非单线或者不用尺子的划线，1处扣1分，扣完为止
	

	
	同一位置划改超过1次（4分）
	违规1处扣1分
	

	
	划改后不注原因或不规范（2分）
	违规1处扣1分，扣完为止
	

	内业计算

	方位角闭合差或相对闭合差限差
	超限
	二类

	
	平差计算（20分）
	一处计算错误扣0.5n分，n为影响后续计算的项目数。
	

	
	
	全部未计算扣20分；只计算方位角闭合差扣15分；
其它计算缺项或未完成酌情扣分。
	

	
	坐标检查（6分）
	与标准值比较超过5cm为超限，每超限1点扣3分
	

	
	计算表整洁（2分）
	每1处非正常污迹扣0.5分，扣完为止
	

	合计扣分
	
	合计得分
	


（二）评分方法
[bookmark: _Toc7839]1.竞赛成绩主要从参赛队的作业速度、成果质量两个方面计算，采用百分制。其中成果质量总分70分，按评分标准计算；作业速度总分30分，按各组竞赛用时计算。两项成绩相加成绩高者优先。
[bookmark: _Toc12483]2.若两队总分相等，按照以下顺序确定名次： 
[bookmark: _Toc8859]（1）二等水准测量:①质量成绩高，②重测次数少，③划改少，④成果表整洁。
[bookmark: _Toc20340][bookmark: _Toc4151]（2）一级导线测量:①质量成绩高，②测站重测次数少，③划改次数少，④记录、计算成果表整洁。 
3.对于竞赛过程中伪造数据者，取消该队全部竞赛资格，并报请海南省职业院校技能大赛办公室通报批评。
[bookmark: _Toc19637]（三）成绩评定 
[bookmark: _Toc23764]成绩评定根据竞赛考核内容和要求对参赛队竞赛终成果做出评价： 
[bookmark: _Toc21982]1.各项竞赛的外业成绩由现场裁判根据各队的竞赛表现评定，由单项裁判长校核和汇总。 
[bookmark: _Toc16383]2.各队在各单项竞赛总成绩由总裁判长审核。
[bookmark: _Toc19855]3.各类裁判人员按照分工各司其职，开展加密解密、现场执裁、内业评判、时间分计算、成绩汇总和公布等工作。总裁判长负责协调指挥。
[bookmark: _Toc7673]（四）成绩公布 
[bookmark: _Toc27297]各单项总成绩经复核无误，由总裁判长、监督人员签字确认后，竞赛成绩将在海南省高等教育网内统一公布。
 十二、奖项设定 
（一）本次比赛设团体总成绩奖，总成绩按二级水准测量成绩50%、一级导线测量成绩50%的比例计算。比赛成绩排名第一、二、三名的团队分别颁发金奖、银奖和铜奖，对前3名以外比赛成绩排名在该竞赛实际参赛人数1/2以上的选手颁发优胜奖。
（二）对获奖选手及指导老师由组委会颁发荣誉证书。
[bookmark: _GoBack]（三）对获奖选手及指导老师由组委会颁发荣誉证书。获奖选手可直接颁发“工程测量员”三级职业技能等级证书。
十三、赛项安全	
[bookmark: _Toc3942]为了确保本次大赛的顺利进行，成立比赛安全保障组，建立大赛期间相应的安全保障制度。
[bookmark: _Toc29583]1.每一赛场制定1名安全责任人，对本赛场的安全负全责，在发生意外情况时负责调集救援队伍和专业救援人员，安排场内人员疏散。
[bookmark: _Toc14233]2.比赛设备和设施发放与使用严格按照安全施工标准实施。
[bookmark: _Toc8735]3.比赛期间所有进入人员需凭证入内，并主动向工作人员出示。
[bookmark: _Toc26131]4.比赛过程中，参赛选手应严格遵守安全操作规程，遇有紧急情况，应立即疏散，在工作人员安排下有序退场。
[bookmark: _Toc22865]5.各类人员须严格遵守赛场规则，严禁携带比赛严令禁止的物品入内。
[bookmark: _Toc9524]6.安保人员发现不安全隐患及时通报赛场负责人员。比赛场馆严禁吸烟，安保人员不得将证件转借他人。
十四、竞赛须知
（一）参赛队须知
1.参赛队员必须为同校在校学生，不得跨校组队、跨层次组队，违者取消竞赛资格。
2. 熟悉竞赛规程和赛项须知，领队负责做好本参赛队竞赛期间的管理工作。参赛队员在报名获得审核确认后，原则上不再更换，如筹备过程中，队员因故不能参赛，须所在省级教育主管部门于相关赛项开赛10个工作日之前出具书面说明，经大赛执委会办公室核实后予以替换；参赛队员注册报到后，不得更换。
3.竞赛前指定一名领队或指导教师抽签，确定竞赛顺序、出场竞赛等。
4.参赛队按照赛项规程安排凭赛项执委会颁发的参赛证和有效身份证件参加竞赛及相关活动。
5.参赛队员统一着装，须符合安全生产及竞赛要求。
6.参赛队统一使用赛场提供的竞赛设备、设备附件和工具等。
7.如在竞赛过程中出现特殊情况，由参赛队队长与现场工作人员协调联系和反映，不得以任何理由中断竞赛或中途带选手退场。
8.各参赛队必须按操作规程要求竞赛，在竞赛过程中不按操作要求，出现人为损坏赛项提供的设备情况，由参赛队照价赔偿。
9.本竞赛项目的解释权归赛项执委会。
（二）指导教师须知
1.每个参赛队最多可配指导教师2名，指导教师经报名、审核后确定，一经确定不得更换，允许指导教师缺席竞赛。
2.严格遵守赛场规章制度。
3.竞赛过程中，指导教师不得进入竞赛现场。
4.指导教师应按照赛项日程安排参加相关会议。
5.指导教师要做好本队参赛选手的有关组织工作，督促选手严格按赛项日程安排报到、检录等；做好选手的后勤保障、安全工作。自觉维护赛场秩序。
（三）参赛选手须知
1.现场报到时，参赛选手须凭身份证交由大赛报到工作组查验后，方可领取大赛参赛证。
2.选手在赛场内应始终佩带参赛证。
3.参赛选手应严格遵守赛场规章、操作规程，保证人身及设备安全，接受裁判员的监督和警示，文明竞赛。
4.参赛队员禁止将通讯工具带入赛场。
5.竞赛准备阶段时，各参赛队自行决定分工、工作程序和时间安排，在指定赛位上完成竞赛准备工作。
6.竞赛过程中，因严重操作失误或安全事故不能进行竞赛的（例如测绘仪器出现摔坏等），现场裁判员有权中止该队竞赛。
7.在竞赛过程中，参赛选手不得故意干扰其他队的竞赛。
8.参赛选手按竞赛规定进行观测、记录的轮换。
9.选手在收到开赛信号前不得开始操作，上交成果时，队长应与分项裁判长共同在任务完成确认表上签字，竞赛计时结束。
10.在竞赛中因非人为因素造成的设备故障，经仪器检修工程师确认、经裁判确认后，可向裁判长申请重测或补足排除故障的时间。
（四）工作人员须知
1.树立服务观念，一切为选手着想，以高度负责的精神、严肃认真的态度和严谨细致的作风，积极完成本职任务。
2.注意文明礼貌，保持良好形象，熟悉竞赛指南。
3.赛前30分钟到达赛场，严守工作岗位，不迟到，不早退，不无故离岗，特殊情况需向赛区赛项执委会办公室主任请假。
4.熟悉竞赛规程，严格按照工作程序和有关规定办事，遇突发事件，按照安全工作预案，组织指挥人员疏散，确保人员安全。
5.保持通信畅通，服从统一领导，严格遵守竞赛纪律，加强协作配合，提高工作效率。
十五、申诉与仲裁
[bookmark: _Toc26599]本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，代表队领队可在比赛结束后2小时内向仲裁工作组提出书面申诉，超过时效不予受理。赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果，并以书面形式告知申诉方。
十六、竞赛观摩
赛场内设定观摩区域和参观路线，向媒体、企业代表、院校师生及家长等社会公众开放，不允许有大声喧哗等影响参赛选手竞赛的行为发生。指导教师不能进入赛场内指导，可以观摩。　　
十七、资源转化
1.各参赛院校结合竞赛内容，进一步做好先进仪器设备和测量技术的学习和推广，同时做好培训工作。
2.各参赛院校结合竞赛情况做好赛前培训课件的开发和教学资源的推广与共享。
十八、其他
1.正式比赛时，因天气等不可预见因素造成比赛不能正常进行由总裁判长调整赛项进程，承办方负责提供雨具等应急用品。
2. 专职联络人员：
彭勇（系主任），手机号码：18389386720
江松柏（老师），手机号码：18808957723
电子邮箱：791890870@qq.com。
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